무대 기본 치수 Key Dimensions
			단위 Unit (mm)	비고 Remarks
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄아치 to Proscenium		6103.5
	포탈 최소 상태 to Min. Portal Opening		-
	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening		-
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall		10382
	무대탑 좌측 벽 to Left Wall Fly Tower		10720
	무대탑 좌측 갤러리 to Left Fly Gallery		9628
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall		10341
	무대탑 우측 벽 to Right Wall Fly Tower		10658
	무대탑 우측 갤러리 to Right Fly Gallery		9554
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe		6500
	장치봉 끝(확장 상태) to End of Extended Pipe		-
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage		10251
	무대탑 뒷벽선 to Back Wall Fly Tower		10442
	무대탑 뒷갤러리 to Back Gallery		9349
	마지막 라인세트 to Last Line Set		8282
	하늘막 to Cyclorama		9241
	면막선 to Curtain Line		216
	첫 라인세트 to First Line Set		2091
	방화막 뒷선 to Back-side of Fire curtain		-
	방화막 앞선 to Front-side of Fire curtain		-
	무대 앞선 to Front of Stage		-1725
	피트 앞선 to Front of Pit		-
높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄아치 to Proscenium		7210
	포탈 하단 최고 상태 to Max. Portal Height		-
	포탈 하단 최저 상태 to Min. Portal Height		-
	그리드 상면 to Top of Grid		16572
	그리드 하면 to Underside of Grid		16459
	그리드 상부 공간 to Height above Grid		18622	H빔까지 to H-Beam. 지붕까지는 to ceiling 20636
	장치봉 상한고 Max. Batten out Height		12550	비고1) 참조 Refer to the remarks
	장치봉 하한고 Min. Batten in Height		856
	무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery		8037
	무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery		8038
	무대뒷면 갤러리 통과높이 Clearance under Back Gallery		8044
	뒷무대 그리드 하면 to Rear Stage Underside of Grid		-
	뒷무대 장치봉 상한고 to Rear Stage Max. Batten out Height		-
	무대지하실 천장(최저부) to Trap Room Ceiling		-
	무대지하실 바닥 to Trap Room Floor		-
	객석 바닥 to Audience Level		-990
무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것
	영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽
	무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽
비고 Remarks	1) 장치봉의 상한고와 하한고가 다름 The ‘Max. batten out height’ and ‘Min. batten in height’ of the set batten are different 장치봉 1: 1107~11074, 장치봉 :2 1057~11740, 장치봉 3: 1039~12550, 장치봉 4: 1024~12533, 장치봉 5: 1077~12393, 장치봉 6: 1111~11390, 장치봉 7: 856~11556

상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장 길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
-2	현수막봉(Placard Batten)	-957	11018	-	49	500	Pipe	P(W)	9.3
-1	앞무대조명(Apron Light)	-594	11009	-	68	500	Pipe	P(W)	9.9
1	모양막(Contour Curtain)	216	16275	-	350	-	Pipe	P(W)	10.6
2	끌막 1(#1 Draw Curtain)	886	18743	-	350	-	Pipe	-	↕Fixed ↔M
3	보더라이트 1+ 머리막 1(#1 Border Light + #1 House Border)	1273	13042	-	250	500	Pipe	P(W)	9.9
4	조명봉 1(#1 Light Batten)	1664	13015	-	68.3	500	Pipe	P(W)	9.2
5	장치봉 1(#1 Set Batten)	2091	13011	-	49	500	Pipe	P(CW)	Max 8.5
6	천정음향반사판 1(#1 Acoustical Shell-Ceiling)	2635	12720	-	382	1500	Pipe	P(CW)	7.6	H3027
7	측면음향반사판 1(#1 Acoustical Shell-Left Side Wall)	2857	4140	-	310	1000	-	P(CW)	9	H7622
8	측면음향반사판 3(#3 Acoustical Shell-Right Side Wall)	2853	4087	-	310	1000	-	P(CW)	9	H7621
9	보더라이트 2(#2 Border Light)	3124	12715	-	70	500	Pipe	P(W)	8.8	비고1) 참조 Refer to the remarks
10	조명봉 2(#2 Light Batten)	3570	12740	-	68	500	Pipe	P(W)	9
11	장치봉 2(#2 Set Batten)	3978	13011	-	49	500	Pipe	P(CW)	Max 8.6
12	끌막 2 + 머리막 2(#2 Draw Curtain + #2 House Border)	4323	18743	-	250	500	Pipe	P(CW)	↕9.1 ↔23.5
13	영사막(Screen)	4582	14065	-	57.5	500	-	P(CW)	8.9
14	조명봉 3(#3 Light Batten)	5072	13009	-	68	500	Pipe	P(W)	8.8
15	천정음향반사판 2(#2 Acoustical Shell-Ceiling)	5559	11612	-	382	1500	Pipe	P(CW)	7.5	H3023
16	측면음향반사판 2(# Acoustical Shell-Left Side Wall)	5856	4116	-	310	1000	-	P(CW)	9	H7112
17	측면음향반사판 4(#4 Acoustical Shell-Right Side Wall)	5800	3025	-	310	1000	-	P(CW)	9	H7126
18	장치봉 3(#3 Set Batten)	6022	8620	-	49	500	Pipe	P(W)	Max 5.3
19	장치봉 4(#4 Set Batten)	6326	13012	-	49	500	Pipe	P(W)	Max 5.3
20	장치봉 5(#5 Set Batten)	6628	13014	-	49	500	Pipe	P(W)	Max 5.5
21	후면음향반사판(Acoustical Shell-Back Wall)	7094	11225	-	297	2000	-	P(CW)	7.5	H7017
22	하늘막상단조명 + 머리막 3(Sky CYC. Light + #3 House Border)	7581	13012	-	300	500	Pipe	P(W)	4
23	장치봉 6(#6 Set Batten)	7986	13007	-	49	500	Pipe	P(W)	Max 8.8
24	장치봉 7(#7 Set Batten)	8282	13010	-	49	500	Pipe	P(W)	Max 8.6
25	끌막 3 + 머리막 4(#3 Draw Curtain + #4 House Border)	8706	13612	-	250	500	Pipe	P(CW)	↕9.3 ↔23.5
26	검정하늘막(Black Cyclorama)	8949	12020	-	51	500	-	P(CW)	9
27	하늘막(Cyclorama)	9241	12012	-	53	500	-	P(CW)	9
비고 Remarks		중심 위치는 영점선으로부터의 거리임
		파이프 직경 Pipe Diameter : 49
		M = 수동(Manual), P = 전동(Power driven)
		W = 윈치(Winch type), CW = 평형추(Counter-Weight type), WW = 윈치평형추(Winch-Weight type)
		1) 머리막봉이 달려있으나, 머리막은 없음 There are batten for house borders but no house borders

덧마루 Platform
사각 덧마루 Rectangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1	-	-	10	-	30	높이 Height = 148㎜
	2	-	-	10	-	-	1자 = 300㎜
	3	-	-	10	-	-
	4	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	30	-	-
	8	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
받침통 Riser Box		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	비고 Remarks
	1	40	-	-	-	-	높이 Height = 148㎜
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300㎜
상세 Details (mm)	상판 Top		두께 Thickness		16
			재료 Material		합판 Plywood
	윤곽 Frame		두께 Thickness		32
			재료 Material		나왕 Lauan
	제조년도 Built Year		1998		-
꺾쇠 Hooks	ㄷ자 C-Type		-
	ㄹ자 S-Type		-
비고 Remarks	웨이트 다수 Weights are available
	코너철(L자 꺾쇠) L-Type Hooks 181개

보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W14200 × H1300	1	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House Border 1
	W20000 × H1300	1	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House Border 2
	W13800 × H1300	1	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House Border 3
	W14480 × H1340	1	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House Border 4
다리막 House Legs	-	-	-	-
	-	-	-	-
흑막 House Blacks	-	-	-	-
	-	-	-	-
망사막 Scrims	-	-	-	-
	-	-	-	-
끌막 Draw Curtain	W18520 × H7560	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 1
	W18520 × H7520	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 2
	W13480 × H7530	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끌막 Draw Curtain 3
막봉 Bottom Pipes	-	-	-	-
	-	-	-	-
비고 Remarks

기타 보유 장비 Miscellaneous
		규격 Dimension	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	영사기 Cineprojectors	-	-
	영사스크린 Screens	W13030 × H6470	1	프레임 제외 Excluding the frame
	후면투사실 Rear Projection Booth	-	-
	리어스크린 Rear Projection Screen	-	-
	자막투사기 Supertitle Projector	-	-
	자막 스크린 Supertitle Screen	-	-
	프로젝터 Projectors	10000 ANSI Lumen	1	Sanyo / PLC-XF45
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	Max 1430	1	A-Type
		Max 1940	1	A-Type
		Max 2230	1	A-Combi
		Max 2890	1	A-Type
	유압사다리 Man Lifts	-	-
		-	-
	댄스플로어 Dance Floor	-	-
	발레바닥 Sprung Floor	-	-
	버팀대 Stage Braces	-	-
기타 Miscellaneous	의상전환실 Quick Change Booth	-	-
	피아노 Piano	W1552 × D2710	1	Steinway & Sons / D-274
		W1580 × D2715	1	Youngchang / C-275
	태극기 National Flag	W2000 × H1300	1	액자형 Frame type
		W1300 × H900	1	깃발형 Flag type
	자막 표시기 Supertitle Display	-
	테크테이블 Tech Table	-
	소품테이블 Prop Table	W1200 × D450 × H750	5
	응급약품 First Aid Kit	○	1	극장사무실 Management office
비고 Remarks