목     차

제 1 장	공 사 일 반
제 2 장	식 재 공
제 3 장	포 장 공
제 4 장	시 설 물 공
제 5 장	연못공

제 1 장  공 사 일 반

1. 적용범위

1) 본 시방서는 대구광역시 서구청에서 발주하는 □퀸스로드 앞 녹지내 수경시설 설치공사□ 에 적용하고 그 시행일체는 설계도서 및 본 시방서에 의해서 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않는 사항은 건설교통부 제정 조경공사 표준시방서를 적용한다.

2) 공사별 설계도 및 공종에 해당되지 않는 사항은 적용하지 아니하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

2. 용어의 정의

1) “발주자”라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

2) “수급인”이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

3) “감독자”라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한 자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

4) “감리원”이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

5) “현장대리인(현장기술관리인)”이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사 관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 건설기술자를 말한다.

6) “계약문서”라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

3. 공사감독자의 업무

1) 감독자는 계약문서와 건설기술관리법에 규정된 범위 내에서 권한을 행사한다.

2) 수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독자를 경유하여야 하고 감독자는 이를 검토, 조치한다.

3) 감독자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

4) 지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 감독자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

4. 수급인의 책무

(1) 수급인은 시방서, 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 시공에 임하고 기술적인 사항에 대하여 책임을 지며, 공사수행 시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

(2) 현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 공사를 성실히 수행해야 한다.

(3) 현장대리인은 공사 기간 중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 감독자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

(4) 수급인은 당해 목적 공사의 마지막 인계를 받을 때까지 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

(5) 수급인은 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방 조치한다.

(6) 감독 또는 감리에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

5. 공사의 일시중단

(1) 감독자는 다음의 경우에 공사의 전부 또는 일부의 중지를 지시할 수 있다.

가. 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

나. 수급인이 설계서, 시방서에 의거 시공치 아니하고 감독자의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

마. 관련된 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

6. 설계변경

(1) 설계변경조건

가. 현지여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을 때

나. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을 때

다. 골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경이 있을 때

라. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을 때

마. 감독기관의 지적이 있을 때

바. 기타 감독자가 타당하다고 인정할 때

7. 관련규정 등의 비치

(1) 시공자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 공사와 관련한 계약문서, 설계서 관계법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 현장에 비치하여야 한다.

8. 설계도서 적용순위

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 물량내역서

라. 기타 - 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 발주 청의 사실판단이나 설계 및 공사관계자 등의 의견을 들어 조정시행이 가능

9. 공사계획 및 관리

9.1 공사공정계획

1) 수급인은 설계도서 및 시방서에 명시된 바에 따라 공사 전반에 대한 종합공정관리계획을 수립하고, 정해진 양식의 공정표를 착공 전에 감독자에게 제출하여야 한다.

2) 수급인은 공정표에 의거 현장 시공관리를 하여야 하며, 감독자의 요구 시 각 공정별 시공 전에 인력동원, 자재반입계획 및 시공도 등이 포함된 세부시공계획서를 작성, 감독자에게 제출하여야 한다.

3) 수급인은 식재적기에 수목 등을 심을 수 있도록 건축 및 토목공사의 시공 진척 사항을 수시로 파악하고, 이에 적극 대처하여야 한다.

4) 감독자가 공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를 제출하여 승인을 받아야 한다.

9.2 제보고 및 제출서류

1) 수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출해야 하며 계약문서에서 지정한 서류 외에도 감독자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일 내에 제출해야 한다. 수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다.

2) 시공계획서

수급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수 전 적절한 시공계획을 작성하고 감독자에게 제출해야 한다.

3) 시공 상세도면

가. 본 공사는 설계도면에 의거 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

나. 도급자는 관련 도면의 보관에 철저를 기할 것이며, 변경이 있을 시는 변경사항을 기입하고 변경일자 및 변경이유 등을 명확하게 기입하여야 한다.

다. 도급자는 도면 및 시방서에 명시하지 않았거나 내용이 다르거나 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

4) 공사사진

도급인은 본 공사의 착수 전 및 주요공정, 준공현황중 감독자가 지정하는 부분 및 특기할 만한 사항에 대해서는 천연색 사진 2부씩 촬영, 정리하여 함께 제출하여야 한다.

5) 공무행정서류

착공서류, 공사일지, 현황보고, 기성검사원 및 준공검사원, 변경승인요청, 시공확인 및 점검서류, 검사 및 자재 관리 서류, 하도급 관련서류, 안전관리 서류 등 제반서류를 작성 제출한다.

6) 공사시공에 필요한 관계기관등과의 협의 또는 인․허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리 한다. 인․허가에 필요한 재비용은 수급인이 부담한다.

7) 준공서류

공정사진과 공사기록사진은 준공 시 검사원과 함께 제출한다. 준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 별하여 표기하며 준공검사원과 함께 제출한다.

9.3 자재관리

1) 수급인은 본 공사를 위하여 투입될 공사용 주요자재의 견본을 미리 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 하며, 재료가 현장에 반입되어 감독자의 검사를 받아서 합격한 재료라도 사용할 때 감독자가 변질 또는 불량품으로 인정할 때 이를  용하여서는 안 된다.

2) 자재 중 필요에 따라 감독자가 자재시험을 요구한 때는 수급인 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적 결과를 제출하여야 하며, 감독자가 양호하다고 판정한 수에 사용 할 수 있다.

3) 현장에 반입된 자재 중 도난 또는 화재 및 기타로 인하여 유실, 변질된 재료는 수급인 부담으로 즉시 보상하며, 대체품의 품질은 감독자의 승인을 얻어야 한다.

4) 공사현장에 반입된 검수자재는 수급인이 임의로 공사현장에 반출하여서는 안 된다.

9.4 안전․보건 및 환경관리

1) 수급인은 산업안전보건법을 참고하여, 공사안전에 유의하여 현장을 관리하며, 안전관리계획서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

2) 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직계획, 점검, 교육, 훈련 등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독자의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난예방 및 기타 풍기위생단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

4) 공사 시공 중에는 일반인의 교통수리시설 및 농작물에 피해가 없도록 조치를 강구하여야 한다.

9.5 가시설물

1) 수급인은 시공 전 협의를 거쳐 가시설물의 설치 및 철거계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

2) 가시설물은 사용기간이 완료되거나 공사추진상 필요하여 감독자가 지시하는 경우에 해당시설과 기초 관련시설은 물론 폐자재를 즉시 철거, 반출하고, 사용부지를 원상태로 복구하여야 한다.

제 2 장  식 재 공

2-1 식재공

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 수목식재공사 및 부대공사에 적용한다.

1.2 일반조건

(1) 수급인은 식재공사를 하기 전에 설계도서에 따라 마운드 작업을 하여야 한다.

(2) 수급인은 도면에 따라 필요한 배수시설을 해야 한다.

1.3 용의의 정의

(1) 수고

지표면에서 수관의 정상까지의 수직거리를 말하며, 수관의 정자에서 돌출된 도장지는 제외된다.

(2) 흉고직경

지표면에서 1.2m부위의 수간의 직경을 말하며, 흉고직경 부위가 쌍간이상일 때에는 각간의 흉고직경 합의 70%가 당해 수목의 최대직경보다 클 때에는 이를 채택하며, 작을 때에는 최대흉고직경으로 한다.

(3) 수관폭

타원형 수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 양분한 것을 수관폭으로 채택한다. 또한 여러가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며, 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다.

(4) 수관고

역지 끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 원칙으로 하며, 능수형은 최하단의 지조대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

(5) 지하고

지표면에서 역지 끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 원칙으로 하며, 능수형은 최하단의 지조대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

(6) 근원직경

근원직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 어린 묘목에 적용함을 원칙으로 하며, 지표면의 줄기의 굵기를 말한다.

(7) 수관길이

수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대길이를 수관길이로 한다.

1.3 수목의 명칭

수목의 호칭은 우리말 종명을 사용하며, 표기는 학명과 우리말 종명을 병기하여 사용한다.

1.4 규격

수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

성 상	규 격	표시 방법	비 고
교목성	수고와 흉고직경으로 표시	수고× 흉고직경 (m) (cm)	단, 필요시 다음 중에서 지정하여 표시 가. 수관폭 / 나. 수관고 다. 지하고 / 라. 뿌리분의 직경 마. 근원직경
관목성	수고와 수관폭	수고× 수관폭 (m) (m)	가. 뿌리분의 크기 나. 수관고 / 다. 지하고 라. 수관길이 / 마. 근원직경
초본성		분얼수 및 년수	가. 뿌리의 직경/나. 초장

2. 재료

2.1 수목의 구비조건

(1) 지정된 규격(설계서에 기재한 것)에 합당한 것으로서

(2) 수형이 정돈되고

(3) 발육이 양호하며

(4) 지엽이 밀생되고

(5) 병충해의 피해가 없으며

(6) 관상적 가치가 있으야 하며

(7) 식재에 견딜 수 있도록 미리 이식하였거나 완전한 재배품이어야 한다. 단 재배품이 아니더라도 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량한 것은 채택할 수 있다.

2.2 수목의 검사

수목의 검사는 재배지에서 사전검사와 지정장소 반입 후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장등의 취급이 나쁘거나 굴취 후 장기간이 경과한 것은 지정 장소 검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다. 검사 시 수목규격의 허용범위는 수형, 수세, 수령, 미적구비 여건을 고려해서 지정된 규격의 -5%～-10%이내로 할 수 있다.

2.3 지주목

지주목은 낙엽활생지주목으로 한다

3. 시공

3.1 식재 시기

식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7, 8월)나 동절기(12, 1, 2월)는 피하여야 한다. 다만 부득이하여 부적기에 실시할 경우에는 이에 따른 특별한 조치를 하여야 한다.

3.2 식재기반

(1) 토양

식재용 토양은 초기발근을 원활하게 하게 위해 마사토를 사용하여야 하며, 설계도서에 의거 시행한다.

(2) 토질

식재지의 토질은 배기성과 통기성이 좋은 단립구조로서 경발하여야 하며, 일정 용량 중 토양입자 50%, 수분 25%, 공기 25%의 구성비를 원칙으로 한다.

(3) 토심

수목의 경우 표준품셈에 규정한 객토를 실시하며, 잔디식재지의 경우 사질양토를 30cm 객토한다.

3.3 식재

(1) 수목의 전정

수자원형을 보유하고자 하거나 이식의 안전이나 배식의 균형을 도모하기 위한 전정을 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 야생수 또는 이식이 어려운 수종은 경우에 따라 강전정할 수 있다.

(2) 수목의 방향

이식후의 방향은 이식전의 방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다.

(3) 가식

식물은 반입당일 식재하는 것이 원칙이나, 만일 그렇지 못할 경우에는 뿌리의 건조, 지엽의 손상 등을 방지하기 위해 바람이 없고 약간 습진 곳에서 가식하거나 보호설비를 하여 다음날 식재를 완료한다.

(4) 식재의 구덩이

구덩이의 크기는 뿌리분직경의 1.5배 이상으로 한다. 구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

(5) 수목 앉히기

수목의 뿌리분을 식재 구덩이에 넣은 다음 경관을 고려하여 주위상태에 따라 보기 좋도록 나무를 앉힌다.

(6) 흙덮기

나무를 앉힌 후 사질양토와 유기질 비료를 아래의 기준으로 혼합하여 뿌리분 주위에 넣고, 충분히 관수하여 세토를 뿌리분에 밀착시켜, 뿌리둘레에 기공이 생기지 않도록 여러번 교반한 뒤 물이 완전히 스며들면 나머지 흙을 채워 고르게 하여 진압토록 한다.

(7) 지주 설치

지주 설치는 수고 2.0m 이상을 기준으로 한다.

3.4 유지관리

(1) 유지관리기간

유지관리는 수목이 활착될 때까지 공사기간 계속되어야 한다.

(2) 물받이

물받이는 수관폭의 1/3정도 또는 뿌리분의 크기보다 약간 크게 하여 높이 정도10cm 흙으로 물받이를 만들어서 물이 다른곳으로 흐르지 않도록 한다.

(3) 시비

시비는 설계도서에 규정한 성분의 비료를 기준량만큼 시비하며, 이때 비료가 직접 뿌리에 닿지 않도록 한다.

(4) 줄기 싸주기

이식하고자 하는 나무가 생립밀도가 조밀한 곳에서 왔거나 지하고가 높은 나무는 수분의 증산을 억제하고, 태양 직사광선으로부터 줄기의 피소 및 수피의 할렬을 보호하며, 병충해의 침입을 방지하기 위한 조치로서 마포, 유지, 새끼 등을 이용하여, 분지된 이하의 줄기를 싸주어야 하며, 그 해의 여름을 경과시킨다.

(5) 관수

토양의 건조시나 한발 시에는 이식수목에 계속 관수하여 수분을 유지하여야 하며 관수는 일출, 일몰시를 원칙으로 한다.

(6) 뿌리덮개

관수한 수분과 토양중의 수분의 증발을 억제하고, 잡초의 번무를 방지하기 위해 뿌리 주위에 잡초 등으로 덮어 준다.

(7) 배수

우기에 수일간 물이 고여 수목의 생육에 지장을 초래하는 장소에 대하여는 충분한 배수시설을 해 준다.

(8) 방풍

바람이 계속부는 시기에 식재할 때에는 수분이 증발하지 않도록 방풍조치나 줄기 및 가지를 줄기감기 요령에 의하여 처리한다.

(9) 약제살포

증산억제제, 살충제, 살균제 등의 약제를 필요에 따라 살포하고, 발근촉진제는 다음 표에서 제시한 기준으로 500배 정도로 희석하여 뿌리주위에 부어주어 조기에 뿌리가 활착할 수 있도록 하여야 한다.

(10) 방한, 동해의 우려가 있는 수종과 온난한 지역에서 생육 성장한 수목을 한랭한  지역에 시공하였을 때, 지형, 지세로 보아 동해가 예상되는 장소에 식재한 수목은 기온이 5도 이하로 하강하면 다음과 같은 조치를 한다.

① 한랭기온에 의한 동해방지를 위한 수목 전체 짚싸주기

② 토양동결로 인한 뿌리 동해방지를 위한 뿌리 덮개

③ 관목류 동해방지를 위한 전체 방한 덮개

④ 한풍해를 방지하기 위한 방풍 조치

(11) 식재후 전정

식재가 끝나면 수형의 회복과 생리 조절상 필요한 지조, 이환부, 고사지 등을 전정한다. 지조 전정은 절단부의 그루터기가 돌기하지 않도록 바싹 자르며, 직경7cm 이상의 절단면이나 이병제거 부분은 매끈하게 처리한 후 방부처리한다.

3.5 고사식물의 하자보수

(1) 수관부 가지의 2/3이상 고사하는 경우 고사목으로 간주한다.

(2) 지급품을 식재하는 경우는 다음 기준에 따른다.

고사기준율(수종별, 규격별, 수량대비)	보수의무
10%미만	전량 하자보수 면제
10% - 20%미만	10%이상 분량만을 지급품으로 보수
20%이상	10%-20%미만 분량은 지급품으로 보수 20% 이상의 분량은 수급자가 동일규격 이상 수목으로 보수

2-2 잔디공

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 잔디식재 및 그 부대공사에 적용한다.

2. 재료

(1) 뗏장규격은 가로 30cm, 세로 30cm, 두께 3cm의 것을 기준으로 한다.

(2) 뗏장은 잡초가 없고, 건강하며, 뿌리가 치밀하게 번무한 것으로 잡초, 수목의 뿌리 등이 혼입되어 있지 않고, 뿌리에 흙이 붙어있는 우량품종이어야 한다.

(3) 현장에 도착된 잔디는 1일이내에 식재하는 것을 원칙으로 한다.

3. 시공

3.1 기반조성

(1) 식재 지반은 토심 20cm 이상으로 경운한 뒤 흙덩어리를 잘게 부수고, 돌, 잡초 등 불순물을 제거한다.

(2) 잔디면은 배수를 위해 집수정 방향으로 최소 1-2%의 경사를 유지하여 배수불량으로 인한 생육의 지장을 초래하여서는 안 된다.

(3) 재경운

고르기한 후 시일이 경과하거나 작업통로나 떼 등의 적치장으로 사용한 부분은 재경운하여 주위상토와 같은 정도로 조성한다.

3.2 식재

(1) 잔디장을 빈틈없이 서로 나란히 전면에 펴고 로울러나 인력으로 고른 후 세토를 전면에 균일하게 살포하고 다시 진압한다.

(2) 이때 잔디장 사이에 잡초 뿌리나 씨앗이 함유되지 않은 흙으로 채우고 충분히 관수한다. 단 판자로 두들겨서 진압할 수도 있다.

(3) 특히 평떼로 식재할 경우 흙을 너무 두껍게 복토하여 잔디가 부패되지 않도록 잔디사이에 흙이 들어가도록 하여야 한다.

(4) 경사면에 잔디장을 붙일 때에는 잔디장이 움직이지 않도록 한다.

(5) 관수

시공 후 준공 인도시까지 매일 오후 1회 관수한다. 특히 경사면 관수는 경사면이 세굴되지 않도록 세심히 살수하여야 한다.

(6) 식재완료후 남은 뗏장, 돌, 부스러기, 쓰레기 등을 제거하고 정리한다.

2-3 지피류 및 초화류 식재

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 지피류 및 조화류식재 및 그 부대공사에 적용한다.

2. 재료

(1) 도면의 규격에 따른다, 도면과 도서의 규격이 상이한 경우 도면을 우선시 한다.

3. 시공

3.1 기반조성

(1) 식재 지반은 토심 20cm 이상으로 경운한 뒤 흙덩어리를 잘게 부수고, 돌, 잡초 등 불순물을 제거한다.

(2) 표면은 배수를 위해 집수정 방향으로 최소 1-2%의 경사를 유지하여 배수불량으로 인한 생육의 지장을 초래하여서는 안 된다.

(3) 재경운

고르기 한 후 시일이 경과하거나 작업통로나 떼 등의 적치장으로 사용한 부분은 재경운하여 주위상토와 같은 정도로 조성한다.

3.2 식재

(1) 지피류 및 초화류는 원래 형태와 성상을 유지학고 병충해․  상해가 없으며 건전한 생육을 유지하는 것으로써 일반적으로 다음의 요건에 부합하여야 한다.

① 지정된 규격에 맞아야 하고

② 줄기, 잎, 꽃눈의 발달이 양호하며

③ 병충해의 피해가 없고

④ 뿌리가 충실하여, 흙이 충분히 붙어 있어야 한다.

(2) 식재에 앞서 지반을 충분히 정지하고 쓰레기, 낙엽, 잡초 등을 제거한 후 적당하게 관수하여 식재상을 조성한다.

(3) 토심은 초장의 높이와 잎, 분얼상태에 따라 다르나 표토최소토심은 30~40cm 내외로 한다.

(4) 시공후 기후에 주의하고 감독자의 지시에 따라 지나치게 건조하지 않도록 양생․  관리하여 발아를 촉진시킨다.

2-4 이식공

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 수목이식공사 및 그 부대공사에 적용한다.

1.2 용어의 정의

용어의 정의는 식재공 용어의 정의 규정을 준용한다.

2. 재료

(1) 수급인은 이식공사를 하기 전 이식수목의 수량과 규격, 형상 등을 명확히 파악하야 하며, 반드시 감독관의 지시를 받아야 한다. 단, 이식수목중 수형이 양호한 것은 적정한 곳에 배치하는 것을 원칙으로 한다.

3. 시공

3.1 굴취

(1) 분의 크기

뿌리분의 크기는 수종에 따라 동일할 수는 없으나 대체로 수목 근원 직경의 5배 이상의 여유를 갖도록 하며, 분의 깊이는 세근의 밀도가 현저히 감소된 부위로 한다.

(2) 뿌리분의 모양

뿌리분의 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬어야 한다.

(3) 뿌리분의 정리

뿌리 중 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 뿌리 분보다 약간 길게 톱질하여 자르며, 세근이 밀생한 곳은 될 수 있는 한 이를 뿌리분에 붙여 잘 보호하여 묶을 때 상하지 않도록 한다.

(4) 분 뜨기

분을 뜰 때는 흙이 떨어지지 않도록 새끼, 가마니, 기타 보토재료로 잘 고정시킨다.

(5) 굴취 후 구덩이는 즉시 산토로 메워 주변지형과 일치되도록 정리한다.

3.2 운반

(1) 운반 시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반한다. 필요에 따라 건조방지를 위해 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

(2) 운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목일 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안정하게 다룬다.

(3) 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 충분히 다음과 같은 보호조치를 하여 운반하며, 당일 식재를 원칙으로 하나 식재할 수 없는 경우는 약간 습한 곳에 가식한다.

① 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

② 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

③ 지조는 간편하게 결박한다.

④ 이중적재는 금한다.

⑤ 비포장도로로 운반할 때에는 뿌리분이 충격을 받지 않도록 완충재로 흙 또는 가마니, 짚을 깐다.

⑥ 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

⑦ 수송 도중 바람에 의한 증산을 억제하며, 강우로 인한 뿌리 분 토양의 유실을 방지하기 위한 조치로 포장한다.

(4) 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정 수량만을 적재한다.

3.3 식재

식재는 식재공의 시공 항을 준용한다.

제 3 장  포   장   공

3-1. 데크포장

1. 일반사항

1.1 적용범위

1. 일반 사항

본 시방서는 천연데크(남양재 울린) 설치 및 그 부대공사에 적용한다.

1.2 품질일반

1) 목재

(1) 외부공간에 설치되는 데크시공에 사용되는 원목, 각재, 판재, 합판 등의 목재가공품은 부패방지를 위한 방부, 방충처리 및 표면보호를 위한 조치를 해야 한다.

(2) 목재는 KSF1519 및 농림부 산림청의 원목 및 제재규격에 따른다.

(3) 목재건조 및 방부처리시험은 표본샘플을 채취하여 재료의 현장반입전에 시행하며, 감독관이 시험결과를 승인한 후 현장에 반입한다.

(4) 목재는 대기중에서 내구력이 있고 용도에 적합한 강도의 품질을 갖추어야 하며, 허용강도는 특별시방서 및 설계도면에 따른다.

(5) 목재는 큰 옹이, 균열, 부패 등이 없어야 하며 별도의 규정이 없는 경우 나무껍질을 벗겨서 잘 건조해야 한다.

(6) 구조재 이음의 덧붙임은 구조재와 동종의 것으로 하고 쐐기는 참나무, 밤나무 등의 굳은 나무로 한다.

(7) 기둥과는 달리 가로로 사용하여 휨응력을 받는 부재는 아래쪽에 옹이 등의 구조적인 결함이 없는 것을 사용한다.

(8) 목재는 운반, 가공, 저장과정에서 파손, 흠집, 얼룩, 부패 등의 품질저하현상이 발생되지 않도록 해야 한다.

(9) 목재에 사용되는 볼트 및 너트와 와샤 등의 긴결재는 용융아연도금한 것이나 스테인리스강을 사용해야 한다.

2) 철재

(1) 철재시설에 사용되는 강판, 강관, 형강, 봉강, 스테인리스강재 등은 한국산업규격, 설계도면 및 특별시방서에 따른다.

(2) 사용되는 재료중 한국산업규격에 지정되지 않은 재료는 재료생산업체의 카탈로그, 브로슈어, 견본품을 제출하여 감독관의 승인을 얻어야 한다.

(3) 철재는 재료특성에 따른 형상 및 구조적 성능이 바르고 흠이나 심한 녹이 없는 것을 사용해야 한다.

(4) 재료수급상 장기간의 보관이 필요할 경우에는 방청 및 손상방지에 대한 적절한 조치를 취해야 한다.

(5) 비철금속 및 합금은 고유성분과 구조적인 특성을 갖는 합금을 사용해야 하며 한국산업규격에 규정되어 있는 것은 그 규격을 따르고 기타에 대해서는 설계도면 및 특별시방서에 따른다.

2. 재료

(1) 판재류

가. 판재류는 단면의 네모퉁이가 직각인 것을 사용해야 한다. 단 감독관이 시설의 제작에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 예외로 한다.

나. 판재류는 목재의 두께가 7.5㎝ 미만이고, 폭이 두께의 4배 이상인 것으로 한다.

다. 판재류의 제재치수는 KSF1519에 따른다.

(2) 합판류

가. 보통합판의 종류, 품질, 시험등은 KSF3101에 따른다.

나. 장기 사용의 경우에는 수분에 직접 노출되지 않도록 하고, 외부 노출시에는 반드시 방수 및 방부처리를 해야 한다. 단 거푸집 등 가설공사 사용시에는 예외로 한다.

다. 외부공간에 직접적으로 노출되는 합판은 충분한 내수성을 갖는 고품질의 내수합판을 사용한다.

3. 시공

1) 목재

(1) 목재의 가공 및 제작

가. 목재의 가공 및 제작은 목재구입→용도별 절단→박피․제재․깎기→구멍뚫기․따내기․모다듬기 등 1차가공→건조→방부처리→양생의 순서로 시행한다.

나. 목재의 단면을 표시하는 치수는 마무리치수로 하며 건조, 수축, 대패질, 기타 마무리 여유를 두어 3～5㎜정도 크게 제재해야 한다. 단 설계도면과 특별시방서에 별도로 정한 경우 이를 따른다.

다. 목재의 보관은 변형, 오염, 손상, 변색, 부패, 습기 등을 방지할 수 있도록 하기 위해 직접 지면에 접촉하지 않도록 하고 습기 및 직사광선에 직접 노출되지 않는 통풍이 잘되는 곳에 보관해야 한다.

라. 목재의 자연건조는 적정한 온도, 습도, 풍속 조건하에서 시행하여 함수율 12～18%의 기건상태가 되도록 하며, 인공건조를 할 경우에는 사전에 1～3개월 정도 자연건조된 목재를 사용해야 한다.

마. 목재의 마감면은 별도의 규정이 없는 경우 모두 대패질 마무리를 한다.

바. 목재의 끝부분은 둥글게 마무리해야 하고 기둥의 갈라짐을 예방하고 신축성을 높이기 위해 목재의 섬유방향으로 각면의 중앙부에 선형의 흠을 줄 수 있다.

(2) 목재의 방부

가. 목재는 방부처리된 것을 사용하고, 필요한 경우 별도의 방충 및 방연처리를 시행한다. 방부제, 방충제, 방연제의 품질, 종류, 종별, 용제 및 농도는 특별시방서에 따른다.

나. 방부처리는 방부방식에 따라 개설법, 가압법, 침지법, 도포법, 주입법, 표면탄화법, 뿜칠법으로 구분하며, 사용환경과 용도에 따라 적절한 방법을 사용해야 한다.

다. 목재는 방부처리전에 방부처리를 원활하게 하기 위해 건조되어야 하며, 건조처리된 목재의 함수량은 18～25%로 한다. 구체적인 함수율 기준은 특별시방서에 따른다.

라. 방부처리된 목재가 절단, 대패질 등의 추가가공이 되었을 경우에는 가공부위에 대하여 방부제를 도포하여 방부성능이 저하되지 않도록 해야 한다.

(3) 이음 및 접합

가. 목재와 목재의 직접이음

∙ 이음 및 맞춤의 접촉면은 필요 이상의 끝파기, 깎아내기 등을 하지 않도록 주의한다.

∙ 목재는 이어 쓰지 않으며, 불가피할 경우 길이는 1m이상이어야 한다.

∙ 목재의 이음은 엇갈림 배치로 하고 이음맞춤의 물림정도는 꼭 맞게 한다.

∙ 이음으로 생긴 거스러미 등의 위험성 있는 부분은 사포로 매끄럽게 처리한다.

나. 철물 및 이음재료에 의한 접합

∙ 이음철물의 재질 및 치수는 한국산업규격에 따른다.

∙ 접합에 사용되는 철물 및 이음재료는 도금이 된 것이나 스테인리스 등의 녹슬지 않는 재료를 사용해야 한다.

∙ 띠쇠, 감잡기쇠 등의 철물은 특별시방서에 정한 바가 없을 경우에는 두께를 3㎜이상으로 한다.

∙ 구조재의 못은 접합면에 수직으로 박고, 목재의 훅이 있는 부분에 못이 삐쳐 나오지 않게 그 위치를 피한다.

∙ 나사못은 틀어박는 것을 원칙으로 하고 때려 박는 것은 피한다.

∙ 접합부분 또는 돌출부분은 표면에서 돌출되지 않도록 해야 하고 불가피할 경우 돌출부위는 캡을 씌우도록 해야 한다.

(4) 설치

가. 설치시에는 수직, 수평이 잘 맞아야 하고 뒤틀림이 없이 직선이어야 한다.

나. 목재기둥은 지표면에서 5㎝이상 이격하고 감잡이쇠를 이용하여 붙임 보울트등으로 연결, 지지시킨다. 단 목재를 지하에 매립시킬 경우에는 지표면과 접하는 부분에 별도의 방부 및 방충처리를 해야 한다.

(5) 도장 및 마무리

가. 목재시설물을 설치한 후 시설물의 모서리, 위험성이 있는 곳, 거스러미가 있는 부분은 둥그렇게 모를 따고 그라인더나 사포 등으로 연마한다.

나. 볼트구멍주위, 맞물림 부분, 목재와 이음재료 부분은 매끄럽게 처리하고 볼트 머리는 톱밥이나 캡을 사용하여 묻히도록 한다.

다. 목재에 균열이 발생했을 경우에는 동일 성분과 색채를 가진 톱밥이나 퍼티로 충진하고 표면을 평활하게 다듬어야 한다. 단, 균열의 정도가 심할 경우에는 감독관의 지시에 따라 보완조치를 해야 한다.

라. 도장면의 보호를 위하여 완전히 건조될 때까지 보양을 해야 하며, 필요한 경우에는 줄을 치거나 경고안내판을 설치해야 한다.

마. 기온이 5℃이하, 습도 85%이상, 혹서기, 강우시에는 도장을 해서는 안되며, 맑고 건조하며 바람이 없는 날 시행한다.

2) 철재

(1) 기초

가. 기초와 연결되는 상부구조재는 기초설치시 정확한 수평과 수직을 유지한 상태로 가설치하고 콘크리트기초를 타설해야 한다.

나. 기초콘크리트 타설후 충분한 양생이 가능하도록 거푸집을 존치시켜야 하며 그 기준은 특별시방서에 따른다.

(2) 철재의 가공 및 제작

가. 녹막이처리

∙ 강철제 및 금속제품은 녹막이처리 및 도금처리를 해야 한다.

∙ 비철금속 제품으로 이에 접하는 다른 재료에 의하여 부식을 받을 우려가 있을 때는 설계도서 또는 특별시방서에 따라 방식처리를 한다.

∙ 공장제작후 녹막이칠을 해야 하며 현장운반이나 현장설치중 녹막이 도장이 손상된 부위는 재도장해야 한다.

나. 가공의 일반

∙ 가공할 때에는 흠이나 부식을 피하기 위하여 기구를 깨끗이 닦아서 사용한다.

∙ 가공중에 발생한 변형은 그 변형량이 특별시방서에 제시된 허용오차를 초과할 때는 재질을 손상시키지 않는 범위에서 추가교정해야 한다.

다. 절단

∙ 판을 절단할 때에는 미리 금을 긋고 판이 우그러지지 않도록 주의하여 절단한다.

∙ 절단기로 절단할 수 없는 두께의 것은 톱절단이나 가스 절단을 해야 한다.

∙ 스테인리스를 절단할 때는 스테인리스 전용절단기를 사용해야 한다.

라. 구멍뚫기

∙ ․볼트, 앵커볼트, 철근 관통구멍은 드릴뚫기를 원칙으로 하며 지름 13㎜이하인 경우 전단구멍뚫기도 가능하다. 단 구멍의 크기가 30㎜이상인 경우 감독관의 승인을 얻어 가스구멍뚫기도 가능하다.

∙ 드릴이 휨이 있으면 구멍을 트게 하므로 휨이 없어야 하며 부재표면에 직각을 유지하고 정규의 위치에서 작업한다. 구멍뚫기후 구멍 주변의 흘림, 끌림, 쇳가루 등을 완전히 제거한다.

∙ 스테인리스는 스테인리스용 드릴날을 사용해야 한다.

(3) 용접

가. 용접 일반

∙ 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을 얻을 수 있도록 해야 한다.

∙ 모재의 용접공은 용접전에 적당한 공구로서 페인트,기름, 녹, 수분, 스케일 등 용접에 지장이 있는 것을 제거하여야 한다.

∙ 용접봉은 해당 한국산업규격에 합격된 것이어야 하고 실제 사용할 위치와 기타 조경에 대하여 제작자가 추천하는 크기와 분류번호를 가진 피복된 용접봉이어야 한다.

∙ 용접봉은 습기를 흡수하지 않도록 보관하고 피복재의 박탈, 오손, 변질, 흡습, 심한 녹이 발생한 것은 사용해서는 안되며, 흡습이 의심되는 용접봉은 재건조하여 사용하여야 한다.

∙ 용접부분은 과도한 살돋움, 살붙임 또는 표면상태가 불규칙하여서는 안되고, 그라인더 또는 줄칼로 매끄럽게 다듬어야 한다.

∙ 용접에 대한 검사는 육안검사를 원칙으로 하며 감독관의 요청에 의해 비파괴검사를 할 수도 있다. 이때 발생되는 비용은 원인자 부담으로 한다.

나. 가스용접

∙ 산소아세틸렌용접에 사용되는 산소는 순도98%이상의 것을 사용하고 아세틸렌은 용해아세틸렌을 사용함을 원칙으로 한다.

∙ 용접봉은 재질이 같은 공금을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 감독관의 승인을 얻어 다른 것을 사용할 수 있다.

∙ 노즐의 끝에는 플럭스가 붙지 않도록 주의해야 하며 용접후 잔존한 플럭스는 60℃이상의 따뜻한 물로 완전히 제거한다.

∙ 용접은 1회로 함을 원칙으로 하며 특히 수밀․기밀을 요할 때에는 반드시 준수되어야 한다.

다. 불활성가스 아크용접

∙ 플럭스에 의한 부식의 우려가 있는 곳, 열 영향을 고려해야 하는 곳 또는 수직면 및 머리 위에 맞댄 용접은 이 방법에 의한다.

∙ 용접기는 고주파 발생장치를 가진 교류용접기를 사용한다.

∙ 토오치는 가스캡, 텅스텐 전극 및 가스공급구멍을 가진 것을 사용한다.

∙ 부재두께가 6㎜이상일 때에는 거듭 용접을 한다.

라. 아르곤 가스용접

∙ 스테인리스재의 용접에는 아르곤 가스용접을 한다.

∙ 아르곤 가스(argon gas)는 순도 99.9%이상의 것으로 하고 감압밸브 및 유량계를 통하여 사용한다.

(4) 볼트․리벳 접합

가. 접합 일반

∙ 볼트, 너트, 와샤의 품질은 한국산업규격의 규정을 따르되 규정이 없는 경우 특별시방서의 규정을 적용한다.

∙ 볼트의 길이는 KS B 1002의 부표 1에 명시되어 있는 호칭길이로 나타내고 조임길이는 조임종료후 너트 밖에 3개 이상의 나사선이 나와야 한다.

∙ 와샤는 볼트머리 아래 및 너트 아래에 각각 한 장씩 사용하며 볼트머리와 너트는 정연하게 놓아야 한다.

∙ 볼트는 나사를 무리하게 조여 손상되지 않도록 하고 정확하게 구멍속으로 박아야 하며 볼트박기중 볼트머리가 손상되지 않도록 해야 한다.

∙ 접합부의 접촉표면에는 페인트, 랙커 등의 마찰을 감소시키는 칠이 없어야 한다.

∙ 볼트 및 너트와 와샤는 용융아연도금한 것이나 스테인리스강이어야 한다.

나. 리벳 접합

∙ 리벳의 품질은 한국산업규격의 규정을 따르며 규정이 없을 경우 특별시방서에 따른다.

∙ 리벳치기를 하는 동안 부재를 핀이나 볼트로 완전히 고정해야 하고 리벳구멍이 완전히 충진되도록 한다.

(5) 설치

가. 철재가 지표면에 접하는 부분은 철재의 부식을 방지하기 위하여 녹막이도료를 2중으로 도장하거나 별도의 조치를 취해야 한다.

나. 기둥설치시 기초콘크리트에 묻히는 부분에 철근을 가로로 덧붙여 흔들림을 방지하여야 한다.

(6) 마무리

가. 도장면의 보호를 위하여 완전히 건조될 때까지 필요한 경우에는 줄을 치거나 경고안내판을 설치해야 한다.

나. 작업현장의 작업중 발생된 잔재 및 쓰레기를 제거한다.

3-2 화강석 판석포장

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 화강석판석포장 공사 및 그 부대공사에 적용한다.

2. 재료

(1) 포장용 석재는 KS F 2530에 준하되, 압축강도 12700N/㎠(1,300㎏f/㎠) 이상, 흡수율 0.5% 이하의 것으로 균열, 마모, 흠집 등의 결함이 있어서는 안된다.

(2) 석재의 호칭은 설계도에 따르되, 그 규격은 판석은 400X400XT30mm를 기준으로 한다

3. 시공

3.1 원지반 다짐 및 기초콘크리트 치기

석재타일포장의 하부콘크리트는 판재 또는 이와 유사한 재료를 사용하여 팽창줄눈을 설치하며, 그 위에 채움재를 채우고 실링재를 깊이 20~40mm되게 주입하여 마무리한다.

3.2 바탕 만들기

3.2.1 콘크리트 표면에 있는 쓰레기나 오물 또는 부스러기 등을 제거하고, 콘크리트면을 물로 적셔 두되, 표면에 물이 고여 있을 경우 바탕만들기 1시간 전까지 이를 제거하여야 한다.

3.2.2 시멘트와 밀실하지 않은 습윤탕태의 모래를 1:3의 비율로 혼합한 모르터로 두께 30mm의 바탕을 만들다. 판석 깔기의 경우 바탕의 고름모르터가 돌 두께 이상이 되지 않으면 부착이 나쁘므로 주의한다.

3.3 판석깔기

3.3.1 바탕면으로서의 고름모르터 위에 붙임 모르터를 펴고 기준틀에 따라 판석을 깔아나간다. 이때 판석 뒷면에 묻어 있는 석분을 완전히 제거하여 부착성을 높이도록 한다.

3.3.2 망치를 사용하여 모르터가 잘 밀착되도록 판석을 두들겨 수평으로 깔되, 표면의 손상을 방지하기 위하여 나무토막을 깔고 두들기거나 고무망치를 사용하여야 한다.

3.3.3 판석의 위치 및 높이의 조정은 하나 하나의 판석을 깐 뒤에 하여야 하며, 여러 판석을 한꺼번에 조정해서는 안된다.

3.3.4 줄눈 폭은 6mm를 기준으로 일정한 폭을 유지하도록 하고, 붙임 모르터를 빈틈없이 채워 넣은 뒤에 돌 표면으로부터 1~2mm 낮게 마무리 한다.

3.4 줄눈 설치

화강석 판석의 하부콘크리트는 판재 또는 이와 유사한 재료를 사용하여 팽창ㅈ루눈을 설치하며, 그 위에 채움재를 채우고 실링재를 깊이 20~40mm되게 주입하여 마무리 한다.

3.5 검사

바닥 깔기를 한 다음 1시간이 경과되어었을 때 200㎡를 기준으로 1매씩 떼어 내어 부착정도를 확인한다.

3-3 화강석 경계석

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 화강석 경계석설치 공사 및 그 부대공사에 적용한다.

2. 재료

(1) 설계도서에 표시된 길이, 형상 및 규격에 일치하도록하여 만든 화강석의 공장제품 또는 제작한 것을 원칙으로 하되 디자인에 의해 가공하여 쓸 경우 그 형상이 미려해야 한다.

(2) 공장 제작 화강석 경계석의 품질 기준은 다음 표와 같다.

화강석 경계석의 품질 기준

구 분	파괴하중(kgf)		흡수율(%)	시험방법
	L=600mm	L=1,000mm
SC	1,600이상	1,000이상	5 이내	KS F 2518 KS F 2519

3. 시공

(1) 운반 및 취급상의 손상이 없어야 하며, 결함이 있는 것을 사용하여서는 안 된다.

(2) 경계석의 줄눈 간격은 설계도에 특별히 정한 경우가 아니면 5mm/m를 원칙으로 하며, 줄눈 용적배합비 1:2의 줄눈 모르터를 경계석 중심부까지 치밀하게 채워서 마무리 한다.

(3) 경계블록 기초는 원지반의 다짐 및 기초다짐을 충분히 행하여 차후 포장공사 시 지반침하가 일어나지 않아야 한다.

(4) 경계석 시공 후 최소 24시간 경과 후 거푸집을 제거하며, 비닐을 덮고, 비닐내부가 습윤상태 로 유지되지 않을 경우 살수하여 3일간 습윤 양생 한다

제 4 장  시 설 물 공

4-1 휴게시설

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 휴게시설 및 그 부대공사에 적용한다.

2. 재료

이용자의 이용에 의해 조기노화가 우려되는 부위의 재료는 적절한 내구성능을 갖도록 해야 한다.

2-1. 철근콘크리트

(1) 철근

① 철근은 KS D 3504에 적합한 철근콘크리트용 봉강으로 한다.

② 철근을 배근하기 전에 녹이나 먼지, 기름, 기타 콘크리트의 부착력을 감소시킬 위험이 있는 이물질을 제거하고 청소하여야 한다.

(2) 레디믹스트 콘크리트

① 레디믹스트 콘크리트는 한국산업규격 지정공장에서 제조된 것을 사용하되, KS F 4009에 적합하여야 한다.

② 레디믹스트 콘크리트는 골재최대치수 25㎜, 설계기준강도 210㎏f/㎠이며, 염소이온량이 출하시점에서 0.3㎏/㎥ 이하이어야한다.

2-2 거푸집

① 목재거푸집은 KS F 3110에 적합한 콘크리트용 합판으로 제작되어야 하며, 거푸집을 재사용할 경우에는 깨끗이 청소한 뒤에 콘크리트와 접하는 면에 광유 등의 박리제를 균일하게 발라 사용한다.

② 철제 또는 합성수지 주물거푸집은 제조업자 또는 설치업자의 지침에 따른다.

2-3 석재

① 석재는 KS F 2530에 적합한 품질을 가진 것으로, 균열, 마모 및 흠집 등의 결함이 없고, 가공마무리한 치수가 부족함이 없어야한다.

② 석재의 종류, 규격, 색상, 마무리 정도 등은 설계도에 따르되, 색깔, 결무늬, 가공모양, 마무리 정도 및 물리적 성질이 다른 것을 사용해서는 안된다.

③ 석재의 연결철물, 훅, 꺽쇠 등은 부식되지 않거나 부식방지 코팅처리된 것이어야 한다.

2-4. 목재

목재는 방부처리에 지장이 없는 함수율 30% 이하로 건조한 뒤에 방부처리하고, 처리된 목재는 작업현장으로 운반되기 전에 함수율 24% 이하이어야 하며, 방부처리한 목재는 충분히 건조한 뒤에 사용한다.

① 각재 및 판재-각재 및 판재는 산림청의 제재규격 또는 KS F 1519에 적합한 것으로 한다.

② 목구조용 철물-볼트ㆍ너트, 띠쇠, ㄱ자쇠, 감잡이쇠, 꺽쇠 등의 목구조용 철물은 KS F 4514에 적합한 제품으로 사용상 갈라짐이나 흠, 녹, 비틀림 등의 결점이 없어야 하며, 부식되지 않거나 부식방지 코팅처리된 것이어야 한다. 도면에 따른다

3. 시공

(1) 시공기준

① 휴게시설의 재료 제작, 조립, 설치는 안전성 및 내구성과 기능성을 고려하여 설치해야 한다.

② 각 시설은 계획지반고를 충분히 검토한 후 기초를 고정해야 하며 각 시설의 수직규격의 과부족이 발생되지 않아야 한다.

③ 시설이 설치된 바닥면은 침하되지 않도록 충분히 다짐을 하며 바깥쪽으로 구배를 두어 배수가 원활히 되도록 해야 한다.

④부재간의 조립을 위해 긴결을 할 경우에는 느슨하거나 풀리지 않도록 완전히 조임을 해야 한다.

⑤ 기성제품인 경우에는 제품에 대한 카탈로그, 사양서 등을 제출하여 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(2) 파고라, 사각정자

① 지표면과 접하는 기둥부위는 방부처리 이외에 추가적인 보호조치를 시행한다.

② 기둥과 횡보는 수직을 이루어야 하며 접속부위의 긴결을 견고하게 하여 움직이지 않도록 해야 한다.

③ 지붕의 경사각 또는 평면이 전체적으로 일정하게 이루어져야 한다.

④ 파고라의 지표면은 물이 고이지 않도록 다른곳보다 약간 높게 설치하거나 표면경사를 주어 원활한 표면배수가 되도록 해야한다.

⑤ 파고라의 설치는 설계도면에 따르고 급경사지, 바람받이, 악취가 나는 곳을 피해 설치해야 한다.

(3) 평의자

① 받침기둥이 콘크리트 구조체인 경우에는 콘크리트 마감이 정확하게 시공되도록 하고, 거푸집 해체후 콘크리트 면의 요철이 심한 경우에는 평활하게 다듬는다.

② 평의자 윗면은 동일 수평면에 있도록 하고 목재와 목재의 간격은 일정해야 한다.

③ 각 부재의 모서리는 반구형으로 모따기를 해야 한다.

④ 사각의자의 4면이 이어지는 부분은 동일한 예각으로 완전맞춤이 될 수 있도록 하고, 4귀는 반구형으로 모따기를 한다.

⑤ 볼트의 구멍은 정면에서 보아 일직선상에 있도록 해야 한다.

⑥ 의자의 설치높이는 설계도면에 따라 포장표면으로부터 정확한 거리를 이격하도록 해야 한다.

4-2 앉음벽

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 앉음벽 설치공사 및 그 부대공사에 적용한다.

2. 재료

형태, 구조, 재료, 색상 등은 설계도서에 의한다.

3. 시공

3.1  의자의 상부면은 동일 수평면상에 있어야 하며 요철 및 거친면이 없이 정밀히 되어져야한다.

3.2  목재와 목재의 간격은 일정하게 시공되어져야 하며 특히 상단부분은 연결부분의 틈새가 생기지 않도록 한다.

3.3  앉음벽이 설치되는 곳 주위는 표면배수가 원활하게 되도록 포장시 고려하여야 한다.

제 5 장  수 경 시 설

5-1. 연 못

1. 시공일반

(1) 본 절은 연못 공사에 적용한다.

(2) 현장조건과 설계도면을 비교검토하고 사전에 제약요소와 문제점을 파악하여 감독자에게 보고해야 한다.

(3) 수질의 보전과 수원확보를 위해 수리계획을 수립하고 감독자의 승인을 얻어야 한다.

2. 재료

(1) 콘크리트, 자연석, 관, 동력시설, 전기시설재료 등을 사용하며, 재료의 종류와 품질은 한국산업규격, 특별시방서 및 설계도면에 따른다.

3. 시공

(1) 준비

가. 기존수로의 변경이 필요한 경우 수로변경으로 인하여 다른 부지에 부정적인 영향을 주지 않도록 주변지형을 정지해야 한다.

4. 콘크리트바닥처리

가. 콘크리트 표준시방서 및 건축공사 표준시방서의 해당 항에 따른다.

나. 콘크리트구조체는 지하수나 연못의 물이 누수 되지 않도록 수밀성 콘크리트를 사용하거나 콘크리트표면에 별도의 방수처리를 해야 한다.

다. 방수처리한 표면은 보호모르타르처리하여 방수면을 보호한다.

5. 급배수

가. 급수구 및 배수구의 설치는 설계서에 따른다.

나. 배수구는 연못내의 물을 완전배수하기 위한 바닥배수시설과 일정한 수면높이를 유지하기 위한 오버플로우로 구분한다.

다. 오버플로우의 높이는 목표기준수면의 높이와 같게 해야 한다.

라. 급수구나 퇴수구는 외부에 노출이 되지 않도록 설치해야 한다.

6. 표면 및 마감처리

(1) 콘크리트제물마감

가. 본 시방서에 서술되지 않은 사항은 건축공사 표준시방서 및 콘크리트 표준시방서의 해당 항에 따른다.

나. 거푸집은 손상이 없는 것을 사용하여 해체 후에 마감 면이 요철이 없게 해야 하고 요철이 있는 부위는 표면을 평활하게 다듬거나 연마해야 한다.

(2) 모르타르

가. 보호용 모르타르는 설계도면에 따라 일정두께 이상으로 포설한다.

나. 모르타르포설시 방수 면이 손상되지 않도록 하고 최종마감 면을 고르게 해야 한다.

(3). 석재마감

가. 석재로 표면을 마감할 때에는 재료의 이음새줄눈사이로 누수 되지 않게 방수모르타르나 방수성 충진제를 충진 해야 한다.

나. 석재부착 시 수분침투에 의한 재료이탈을 방지하기 위해 고강도접착모르타르를 사용해야 한다.

7. 청소 및 시운전

가. 모든 작업이 끝나면 깨끗이 청소하고 여분의 자재나 기타 쓰레기는 반출하도록 한다.

나. 시설설치 후 시설개요 및 관리지침에 대한 자료를 감독자와 협의하여 관리자에게 이관  해야 한다.

5-2.연못 설비공

1.  일반사항

(1) 본 시방서는 대구광역시 서구청에서 발주하는 □퀸스로드 앞 녹지내 수경시설 설치공사□ 에 적용한다.

(2) 본 공사에서 분수장치란 분수노즐, 펌프, 모터, 기기류 등을 포함한다.

(3) 본 공사는 설계도면에 의해서 시공할 것이며, 공사 착공 전 현장 감독의 지시에 의하여 공사현장을 확인하고 착공한다.

2.  공사범위

(1) 시공자는 모든 공정을 만족스러운 수준으로 이루어지도록 필요한 모든 작업을 도면 및 시방에 준하여 수행하여야 한다.

(2) 별도의 언급이 없는 한 시공자는 모든 자재, 장비, 공구, 노동력을 제공한다.

(3) 완벽하게 작동될 수 있는 물 효과 시스템을 위해 필요한 제반 기계시설, 펌프 및 부대장비, 배관설비의 등의 작업을 포함하며, 물 효과 시스템의 시험작동도 포함한다.

(4) 타작업과 관련된 작업(분수공사 제외)

- MAIN POWER

- 관내 급수를 위한 WATER SUPPLY LINE PUMP ROOM 1M전까지 인입

3. 관로공사 토공

(1) 토공은 건설부 제정 토목공사 일반시방서에 의거하여 시공하고, 굴착 법면의 활동을 방지하기 위하여 사전 대책을 수립하여야 한다.

(2) 관 접합을 위한 관로 터파기는 바닥의 굴착이 완료된 후, 관 접합에 소요되는 한도 내에서 필요한 길이, 깊이, 폭으로 하여야 하며, 지시된 깊이 이하로 과다 굴착하지 않도록 한다.

(3) 공사 감독관의 의견으로 관의 부설이 불가능한 습윤 상태 또는 기타 부적당한 토사가 관로 바닥에 나타날 경우에는 그러한 토사를 소요 깊이만큼 제거하여야 한다.

(4) 앞에서 규정된 부적당한 토사굴착 및 인정할 수 없는 과다 굴착부분은 굵은 모래, 양질토 또는 이에 적합한 재료로 소요 지반고까지 되메우고 나서 완전히 다져야 한다.

(5) 관 부설 터파기시에는 관 접촉면을 가급적 관 주위에 맞추어 원호현상으로 굴착하도록 한다.

(6) 관 표면에 암반면이 접할 때는 주위 30cm 이상을 굴착하고 부분에 모래를 잘 다져 관에 직접 무리가 없도록 하여야 한다.

(7) 관 부설을 위한 굴착은 토공 최종 계획선 지면까지 최소한 50cm 이상의 흙을 덮을 수 있는 깊이라야 한다.

(8) 되메우기시 관 주위에는 석편, 돌 등을 제거한 양질토를 관 좌우에 대칭으로 채워서 관체에 악영향이 없도록 충분히 다져야 한다.

(9) 되메우기 완료후에는 충분히 다짐을 실시하여, 추후 불충분으로 인한 하자등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(10) 되메우기에 적합 치 않거나 필요 없는 재료는 제거되어야 하며, 감독관의 지시에 따라 처분하여야 한다.

(11) 잔토처리는 사전에 버리는 장소를 정해두어야 하고 시공후 장애가 되지 않도록 즉시 처리해야 한다.

4.  관접합 및 부설

(1) 일반사항

- 배관재는 직선으로 설치하고, 최소한의 접속점을 가져야 하며 특별한 경우를 제외하고 관을 구부려서는 안된다.

- 관 부설 및 접합은 도면, 시방서에 지시된 방법에 따라 시행 하여야 한다.

- 도급자는 관의 취급, 부설에 적합한 공구 및 장비를 갖추어야 한다.

- 관부설 방법 및 공구, 장비의 사용방법은 상기 방법에 일치하게 함은 물론 제작자의 특별 추천 사항에 따라야 한다.

- 부설된 관의 내부는 항상 청결하고 이물이나 먼지가 없도록 하여야 한다.

- 부설 기간 중에는 관의 내면을 깨끗이 세척하도록 하고, 매일 작업이 종료된 후에는 모든 개구부를 막아 물이나 흙, 기타 이물질이 유입되지 않도록 하여야 한다.

- 관부설을 위한 관로는 설계도면에 명시된 대로 또는 현장의 토공 내용을 참작하여 감독관의 사전 확인을 받아야 한다.

(2) 관부설은 지형이 낮은 곳에서 높은 곳을 향하여 부설 하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 관 및 기타 재료는 시공 전 균일기포, 도복면의 손상 기타 결함 유무를 재검토한 후 책임 시공하여야 한다.

(4) 관 부설 기구 및 기중기 장치 등은 시공 전에 감독관의 검사를 받아야 한다.

(5) 관 부설시 측구배에 주의하여 관내의 공기가 완전 배제될 수 있도록 하여야 한다.

(6) 배출구(DRAIN)을 향한 관은 최소 1/100 경사를 확보하여야 한다.

(7) 관 부설 전, 관 내면을 깨끗이 청소하여야 하며, 관 내면에 손상이 있을 시는 반드시 원상복구 후 부설하여야 한다.

(8) 본 공사와 관련되는 기존 지하 공작물과 교차 또는 영향을 미치는 경우에는 감독관이 승인하는 합리적인 방법으로 기존 구조물의 손상이 없도록 시공하여야 한다.

(9) 관 또는 기타 이음관의 접합은 제조업자가 추천하는 바에 따라 엄격히 그리고 안전하게 시공하여야 한다.

(10) 공사용 자재

- 공사에 사용되는 모든 자재 및 기기는 KS 표시품 사용을 원칙으로 하되, 표시품이 없는 품목에 대하여는 관계관서의 공인 규격품 또는 KS에 준하는 최상급 제품하여야 한다.

(11) 용접사는 유자격자를 원칙으로 하며, 1년 이상의 경험이 있는 자로 한다.

(12) 모재의 용점 면은 용접면에 페인트, 기름, 녹, 스케일등 용접에 지장이 있는 것을 제거한 후, 용접하여야 한다.

(13) 용접기와 부속기는 주어진 용접 조건에 맞는 구조 및 기능을 갖추어야 한다.

(14) 자재의 소운반시는 하기 사항을 준수하여야 하며, 만약 관에 손상이 발생하였을 경우 도급인은 그 변상 책임을 져야 한다.

- 관 소운반시 굴려서 운반하거나, 방향을 바꿀 때 관을 지면에서 끌어서는 안 된다.

- 소운반시 지면의 돌기부와 충돌이 없도록 해야 하며, 떨어뜨리거나 충격을 피하고 균열 또는 파손에 주의하여야 한다.

(15) 관의 중심선에서 방향이 45도 이상 달라지는 곳에는 적절한 부속 이음 관을 사용하여야 한다.

(16) PIPE는 옹벽으로 인한 하중에 충분히 견딜 수 있어야 하며 부식방지를 위한 조치를 하여야 한다.

(17) PIPE의 취급

- 스텐레스강관과 관이음쇠의 보관은 옥내에 하는 것을 원칙으로 하며, 옥외에 보관할 경우 빗물이나 기타 이물질이 침입하지 못하도록 덮개를 씌우고 직사광선을 피하도록 해야 한다.

- 강관을 타종 관과 같이 보관할 때는 타종관이 직접 닿지 않도록 구분 보관하여야 하고 습기가 적고, 평탄한 곳을 선정해 보관하고, 필요한 경우 강관 밑에 각목 등을 받쳐 강관의 자체 중량으로 인한 휨(Bending)이 발생하지 않도록 한다.

(18) 배관중 관을 절단할 때는 스텐레스강관 전용 파이프 캇타기를 이용하여 PIPE 중심에서 직각으로 절단하고, 절단된 면 안팎의 덧살(Burr)을 제거한다.

5. 관로 및 밸브

(1) 콘크리트 바닥이나 측벽을 관통하는 배관은 타설 전에 설치해야 하며 이 경우에는 연결부위를 적절한 충진재를 사용하여 완전한 지수가 가능하도록 해야 하며 관통부의 관재질은 합성수지관이나 배관용 스테인레스강관 등의 내구성이 있는 재료를 사용해야 한다.

(2) 관로 연결부위의 엘보우, 티, 밸브 및 부품의 하중을 지지하기 위하여 필요한 경우에는 콘크리트 지지블록을 설치한다.

(3) 노선이 변경되는 곳에는 연결재를 설치하고 방향을 변경하기 위해 이음부를 꺾어서는 안 되며 필요한 경우를 제외하고는 관을 현장에서 절단하지 않도록 한다.

(4) 밸브는 제조업체의 기준에 따라야 하며 밸브조작을 위한 밸브함을 설치해야 한다.

6.  급, 배수 설비

(1) 급, 배수시설은 수조내의 물을 완전하게 배수하기 위한 바닥배수시설과 일정한 수면높이를 유지하기 위한 강제배수로 구분한다.

(2) 급수구나 퇴수구는 외부에 노출되지 않도록 설치해야 한다.

(3) 급수관은 스테인레스관을 사용하는 것을 원칙으로 하며 다른 재료의 관을 사용할 경우에는 사전에 감독의 승인을 받아야 한다.

(4) 겨울철 물의 동결을 막기 위하여 기계실이 있는 경우에는 각 관로마다 퇴수밸브를 설치하여야 한다.

- 바닥배수

동절기나 POND바닥 청소 시, 분수가동을 중단할 때 POND내의 물을 배수시킬 때 외부로 통하는 통로이며 상부수조에서는 하부수조로, 하부수조에서는 POND 외부에 밸브를 설치하여 밸브조작에 의해 물을 배출시킨다.

입구에는 이물질이 유입되지 않도록 거름 장치를 필히 설치하여야 한다.

5-3 시멘트액체방수

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 시멘트액체방수공사에 적용한다.

2. 재료

가. 시멘트

시멘트는 KS L 5201(포틀랜드 시멘트)의 규정에 합격하는 1종 보통 포틀랜드 시멘트를 사용한다.

나. 모래

모래는 양질의 것으로 유해 량의 철분·염분·진흙·먼지 및 유기불순물을 함유하지 않는, 표 14015.2의 입도의 것을 사용한다. 다만, 바름 두께에 지장을 주지 않는 범위 내에서 입도가 큰 것을 사용한다.

3. 시공

3.1 방수재의 배합 및 비빔

가. 방수제는 방수제 제조자가 지정하는 비율로 혼입하고 모르터 믹서를 사용하여 충분히 비빈다. 이때, 방수 시멘트 페이스트의 경우에는 시멘트를 먼저 2분 이상 건비빔 한 다음에 소정의 물로 희석시킨 방수제를 혼입하여 균일하게 될 때까지 5분 이상 비빈다. 방수 모르터의 경우에는 모래, 시멘트의 순으로 믹서에 투입하고 2분 이상 건비빔 한 다음에 소정의 물로 희석시킨 방수제를 혼입하여 균일하게 될 때까지 5분 이상 비빈다.

나. 믹서의 회전을 멈춘 다음 모르터내의 수분이나 모래의 분리가 없어야 하며, 불순물 등이 포함되지 않아야 한다.

다. 방수 시멘트 모르터의 비빔 후 사용가능한 시간은 20℃에서 45분 정도가 적정하며, 방수재 제조자의 지정에 따른다.

3.2 방수층 바름

가. 방수층 시공 전에, 아래와 같은 장소는 실링재 또는 폴리머 시멘트 모르터 등으로 방수처리를 하여 둔다.

1) 곰보

2) 콜드 조인트(cold joint)·이음타설부·균열

3) 콘크리트에 관통하는 거푸집 고정재에 의한 구멍·볼트·철골·배관주위

4) 콘크리트 표면의 취약부

나. 바탕이 건조할 경우에는 시멘트 액체방수층 내부의 수분이 과도하게 바탕에 흡수되지 않도록 물로 적셔 둔다.

다. 방수층의 바름은, 흙손·뿜칠기 등을 사용하여 소정의 두께가 될 때까지 균일하게 바른다.

라. 각 공정의 바름 간격은 방수제 제조자의 지정에 따른다.

마. 추켜올림 부분에는 미리 방수 시멘트 페이스트를 발라 두고, 그 위를 100mm 이상의 겹침 폭을 두고 평면부와 치켜 올림 부를

바른다.

바. 각 공정의 이어 바르기의 겹침 폭은 100mm 정도로 하여 소정의 두께로 조정하고, 끝부분은 솔로 바탕과 잘 밀착시킨다.

사. 각 공정의 이어 바르기 또는 다음 공정이 미장공사일 경우에는 솔 또는 빗자루로 표면을 거칠게 마감하여 둔다.

3.3 양생

가. 바름 완료 후, 재료의 특성 및 시공 장소에 따라서 적절한 양생을 한다.

나. 직사일광이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우에는 살수 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

다. 특히 재령의 초기에는 충격·진동 등의 영향을 주지 않도록 한다.

라. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우에는 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.