2023년 서구 스마트 안심 버스쉘터 통신공사

시   방   서

2023. 10.

	서구청
	교통과

목      차

Ⅰ. 사업설명서	1

Ⅱ. 일반시방서	3

1. 일반사항	3

2. 적용범위	3

3. 적용법령, 규격 및 기준	3

4. 계약자의 의무사항	4

5. 착수 서류	4

6. 안전관리 및 보안유지	4

7. 교육 및 운영지원	5

8. 완료 서류	5

9. 지적재산권	5

10. 하자보증 및 기술지원	5

11. 기타사항	6

Ⅲ. 특별시방서	7

1. 일반사항	7

2. 버스정보안내기 요구사항	7

3. 주요 품목별 사양서	9

<별첨-1> 스마트 LCD/LED형 BIT⋅DID⋅CCTV 설치장소	16

Ⅰ. 사 업 설 명 서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 서구 스마트 안심 버스쉘터 통신공사

나. 사업내용 : LCD/LED형 BIT⋅DID⋅CCTV 설치

다. 설치장소 :「별첨1」참조

2. 사업목적

스마트 쉘터가 설치된 정류소 내에 스마트 LCD/LED형 BIT⋅DID⋅CCTV를 신규 설치하여 대중교통을 이용하는 시민들에게 편의 증진을 제공코자 함.

3. 사업범위

가. 스마트 LCD/LED형 BIT⋅DID⋅CCTV 설치

나. 기존 버스정보시스템 및 CCTV시스템과 정보연계 및 호환성 확보(시험 및 조        정 포함)

4. 사업기간 : 계약일로부터 28일

5. 입찰참가 자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법  시행규칙 제14조의 자격요건을 갖추고 대구광역시 또는 경상북도에 주된 영업소재지를 둔 업체

나.「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록 규정」에 의하여 입찰서 제출 마감일 전일까지 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 버스및차량정보안내장치(4321151403)를 제조물품으로 입찰 참가 등록한 업체

다.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따라 직접생산확인증명서(4321151403 버스및차량정보안내장치)를 소지한 업체

라.「정보통신공사업법」 제14조에 따라 정보통신공사업(0036)으로 등록한 자

마.「소프트웨어진흥법」제58조에 따라 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)

(1468)으로 등록한 자

바.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조에 따라 직접생산확인증명서[제품명: 소프트웨어엔지니어링업, 경영정보시스템, 시스템관리, 데이터서비스, 인터넷서비스, 소프트웨어유지 및 지원 분야의 세부품명 중 1개 이상/제안서 접수일 현재 유효기간내에 있어야 함〕를 소지한 업체

사.「중소기업기본법」제2조에 따른 소기업자 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업·소상공인 확인서(입찰마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

Ⅱ. 일 반 시 방 서

1. 일반사항

본 시방은 “2023년 스마트 LCD/LED형 BIT⋅DID⋅CCTV 설치 사업”에 대한 일반시방서로서 제작, 납품, 설치, 시험, 시운전 및 교육에 관한 사업수행 전반에 대한 일반적인 내용을 규정하며 세부 제작 규격은 “특별시방서”에 의한다.

2. 적용범위

가. 본 시방서에 규정된 품목의 제작, 납품 및 설치

나. 착수 및 완료 관련 서류제출

다. 품질보증을 위한 시험 및 검사

라. 설치 및 시운전

마. 운용 및 유지보수를 위한 교육

바. 기타 필요사항

3. 적용 법령, 규격 및 기준

가. 본 사업에 적용될 규격 및 표준은 시방서에 별도 언급이 없는 사항에 대하여도

다음에 열거한 법령에 위배됨이 없어야 한다. 단, 국내의 법령, 규격 및 기준이

없을 경우에는 감독원의 지시에 따른다.

1) 한국 산업 규격(KS), 국립전파연구원 방송통신기자재 승인서(KC인증)

2) ISO, IEEE, ANSI 규정

3) 정보통신공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

4) 전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

5) 전기용품 및 생활용품 안전관리법 동법 시행령 및 시행규칙

6) 도로법, 도로안전시설 설치 및 관리지침(도로전광표지판)

나. 본 사업 시방서가 관계 법령과 상이한 경우에는 관계 법령에 따라 제작·설치  하여야 하며, 사업기간 중 관계 법령이 개정될 경우에는 개정된 법령에 따라  변경 제작하여야 한다.

다. 시방서에 특별히 명시되지 않는 사항 중 기기 성능 및 특성상 국내외 공인          기관의 인증이 필요한 물품은 해당 인증을 거쳐야 하며 이외의 물품에 대해         서는 감독원과 협의하여야 한다.

4. 계약자의 의무사항

가. 계약자는 사업을 시행함에 있어서 당연히 필요하다고 인정되어 감독원이 지시        하는 경미한 사항에 대하여는 추가 부담 없이 시행하여야 한다.

나. 계약자는 계약 즉시, 물품 제작 및 설치에 필요한 제반 사항에 대한 현장조사        를 실시하여 계약이행에 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 계약자는 원활한 현장 설치 작업을 위하여 사전에 현장 여건 및 설계 내용을        충분히 검토하여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생하는 사항은 계약자가 모두        책임져야 한다.

라. 계약자는 설비의 설치에 따른 사업내용을 충분히 파악하고, 설계도서상의 이의        또는 현장 반입 및 설치에 예상되는 문제점 등에 대하여는 감독원과 충분한         사전 협의를 거쳐 시행하여야 한다.

마. 납품자재 및 기기가 타 업체 또는 개인의 특허나 이와 유사한 지적 재산권은

침해하지 않도록 제작, 설치하여야 한다.

바. 본 사업의 완성도를 위하여 시방서 내에 포함되어 있지 않더라도 설치에 반드시        필요한 부가장비는 계약자가 무상으로 납품하여야 한다.

5. 착수 서류

가. 착수계(계약내역서 포함) 2부

나. 현장대리인계 2부

다. 보안서약서 및 대표자 사용인감계 2부

라. 예정공정표(세부일정포함) 2부

마. 주요자재 승인서(제작 및 설치 상세도) 2부

사. 기타 감독원이 요구하는 사항

6. 안전관리 및 보안유지

가. 계약자는 안전사고가 일어나지 않도록 제반 안전 수칙을 준수하여 안전관리에

철저를 기하고 제작 중 발생되는 모든 사고 및 민원에 대하여 책임을 진다.

나. 취득한 자료나 비밀사항에 대하여 보안을 유지하고 제3자에게 누설하여서는         안되며, 이에 따른 문제 발생 시, 계약자가 모든 책임을 진다.

다. 계약자는 업무수행에 있어 종사자 및 이용자의 안전을 확보하기 위해 안전보건        관계 법령 및 중대재해처벌법상 의무사항을 빠짐없이 이행하고, 만약 의무사항        을 이행하지 않아 중대산업 또는 중대 시민 재해가 발생할 경우에는 그에 따라        발생하는 법적 처벌 및 대구시의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않는다.

라. 계약자는 종사자 및 이용자 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될        경우에는 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 대구시 및 관계 행정

기관의 이행 명령에 따른 개선사항을 성실히 이행하여야 한다.

마.  계약자는 사업수행에 필요한 작업·점검 등을 위한 철저한 안전대책을 수립한        후 작업해야 하며, 안전사고가 발생할 때에는 계약자의 책임하에 신속하게 후속        조치를 취해야 한다.

바. 계약자는 중대재해 예방을 위해『중대재해 처벌에 관한 법률』제4조 및 제9조        의 안전 및 보건 확보 의무사항을 이행하여야 한다.

7. 교육 및 운영지원

가. 계약자는 납품한 시스템의 효율적인 운영과 장애 처리를 위하여 발주처가 자체

유지관리 능력을 갖출 수 있도록 시스템에 대한 운영 교육을 실시하여야 한다.

나. 시스템 관리자 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의하여 무상으로

적극 지원하여야 한다.

8. 완료 서류

가. 완료계(검사원 포함) 2부

나. 완료 사진대지 2부

다. 보안확약서 2부

라. 주요 자재 일람표(각 물품의 모델명, 제작사명, 규격 등을 표시)

마. 준공도면 및 유지관리 지침서 2부

바. 소프트웨어(OS프로그램 등) 라이선스 등

사. 기타 감독원이 요구하는 사항

9. 지적재산권

가. 계약자는 공급할 기자재 또는 그 일부가 특허권에 관련되었을 경우 발주처에게

그로 인한 어떠한 불이익이 발생치 않도록 하여야 하며, 계약자는 사전에 이  사실을 감독원에 알려야 한다.

나. 계약자는 제출하는 시기, 제작방법 혹은 공정이 제3자의 특허 등을 침해하였을

경우, 계약자는 도서 제출 시에 사실을 감독원에 알려야 하며, 이로 인한 민,

형사상의 모든 책임을 져야 한다.

10. 하자보증 및 기술지원

가. 납품된 시스템에 대한 하자보증 기간은 1년으로 한다.

나. 계약자는 하자보증기간 동안 고장 접수시간으로부터 4시간 이내 장애 조치를      하여야 하며, 장비의 결함 사항이 발견되거나 고장 수리가 곤란한 경우에는 동급      이상의 신품으로 교체한다.

다. 나)의 상황이 발생하였을 경우 계약자는 감독원에게 7일 이내에 그 원인 및    조치결과를 통보하여야 한다. 단 정확한 원인 규명에 많은 시일이 필요할 경우,

그 사유를 문서로 통보하여야 한다.

라. 계약자는 사용자의 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 하자보수

기간동안 발생하는 모든 하자에 대하여 무상으로 보수하여야 한다.

마. 하자보수 기간 중 즉시 장애 복구가 곤란하거나, 빈번한 장애 발생이 예상되고,

교체 시까지 많은 시간이 소요되는 경우에는 보수 예비품을 확보하여 장애복구

시간을 최소화하여야 한다.

11. 기타사항

가. LCD/LED형 버스정보안내기는 기존 대구시 버스운행관리시스템(BMS)과 호환

되어야 하며 LCD형 버스정보안내기에는 버스진입영상이 함께 표출되어야 한

다.

나. CCTV는 기존 대구공공시설관리공단과 호환되어야 하며 도입 시스템의 호환

성 문제 등으로 정상 가동이 지연되는 경우에는 계약자가 이에 대한 모든 책

임을 진다.

다. 노선도안내 LCD는 버스노선도안내(줌 인/아웃), 지하철 노선도(줌 인/아웃)와      정류소 주변지도, 스마트 안심 버스 쉘터 소개를 사용할 수 있도록 구현하여

야 한다.

라. 본 시방서에 명시된 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 명시되지      않은 사항일지라도 본 과업 진행상 불가피하거나 응당 시행하여야 할 경미한      사항에 대하여는 필요사항 및 물품을 무상으로 제공하고, 시스템 설치 중 발

생하는 제반사고 및 기술적인 문제는 계약자가 책임진다.

마. 기타 명시하지 않은 일반적인 계약상대자의 조건은 회계예규에 따른다.

바. 본 시방서에 대한 해석상의 차이가 있을 때에는 발주처의 의견을 따른다.

Ⅲ. 특 별 시 방 서

1. 일반사항

가. 본 사업에 적용되는 버스정보안내기와 CCTV는 기존 운영 중인 장비와 호환성      을 최우선으로 한다.

나. 기존 대구광역시 버스정보안내기 디자인을 기본으로 하여야 하며 도시 미관과      어울리도록 디자인을 변경하여 제안할 수 있으며, 변경 사유를 첨부하여 발주      처의 승인을 받아야 한다.

다. 버스정보안내기는 현장에 설치하기 전에 최종사양, 규격, 장비제작, 주요공정      등에 대하여 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

라. 버스정보안내기는 기 구축된 버스정보안내기와 함께 기존 운영프로그램에 의해

일원화된 통합정보제공 구현 및 관리가 되어야 한다.

마. 자재 및 기기는 한국산업규격품(KS표시품)을 필히 사용하고, 규격이 없을 경우      에는 형식승인 용품을 사용하며 가장 최신품을 제작하여야 한다.

사. 버스정보안내기 및 CCTV 운영을 위한 통신망 구성(사업자, 회선방식 등)은        발주자의 승인을 득한 후 개통하여야 한다.

아. 누전, 전자파, 정전기 등으로부터 버스정보안내기를 보호할 수 있는 접지설        비 및 기기 보호설비를 하여야 한다.(누전차단기함 및 배관은 방수처리 되어       야 함)

자. 접지는 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정에 따라 시공하여야 하며, 사        업 완료 시 한국전기안전공사의 사용전 검사 결과서를 제출하여야 한다.

2. 버스정보안내기 요구사항

가. 버스정보안내기는 기 구축된 버스정보안내기와 함께 기존 운영프로그램에 의해       일원화된 통합정보제공 구현 및 관리되어야 한다.

나. 대구광역시 버스운행관리시스템(BMS) 버스정보안내기 통신프로토콜을 준수하여   야 한다.

다. 표출시나리오, 프로그램 개발 등의 기능개선 방안을 제안하는 경우에는 발주처의       승인을 받아야 한다.

라. 버스정보안내기는 일반 시민 입장에서 이해가 쉽고, 정확한 정보전달을 위하여       다양하고 효과적인 도착정보 표출방법(문자, 음성)을 제공하여야 한다.

마. 음성안내서비스를 위한 볼륨은 상황에 따라 단계별로 구분하여 조절 가능하여야       한다.

바. 버스정보안내기 운영프로그램 정보표출 버스운영관리시스템과의 연계 등 기존        서비스에 적용된 내용을 모두 구현하여야 한다.

1) 버스정보(노선, 도착정보, 저상, 방면, 진입 중, 막차, 운행종료 등), 날씨,          대기 오염정보 수신 및 전송이 가능하여야 한다.

2) 버스정보안내기에 표출되는 문구 색상을 변경할 수 있어야 한다.

3) 버스정보안내기 LED표출부 밝기를 단계별, 시간설정 등에 따라 조절할 수     있어야 한다.

4) 국어 및 외국어(영어, 중국어, 일어) 음성안내 및 시나리오별 이미지 홍보

표출이 되어야 한다.

5) 주제어부, LED표출부 컨트롤 보드의 상태를 감지하여 이상유무를 센터로           전송하고, 모니터링 화면에 이상유무를 표출하여야 한다. 또한 LED 표출부의         동작 상태를 감지할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

6) 현재 사용하는 전각기호 및 특수문자를 구현할 수 있어야 한다.

7) 각종 센서(온도설정, 환풍기능, 문열림, 충격, 통신상태) 상태값 확인 및 원격지         제어기능(제어코드 입력, 표출색상 및, 주기 설정, LED표출부 ON/OFF, 지그         비 제어, 음량 조절 등)이 구현되어야 한다.

8) 통신장애 및 센터로부터 정보를 수신하지 못할 경우 버스정보안내기에 “시스템         점검 중” 등의 문구가 자동으로 표출되도록 구현하여야 한다.

9) LCD형 버스정보안내기에는 버스진입영상을 표출하여야 한다.

10) 기기는 납품일 기준으로 최신의 사양으로 납품하여야 하며, 완료일을 기준          으로 12개월 이내에 단종 될 경우, 최신 제품으로 교체 변경하여야 한다.

3. 주요 품목별 사양서

3.1 LCD 버스정보안내기

가. 제품 사양 및 구성

◦ 버스정보안내기 사양은 아래 표의 최소 요구사항을 만족하여야 한다.

구 분	항 목	제 품 사 양
제어부	구 분	산업용 메인보드
	CPU	Quad-Core 2.9GHz 이상
	RAM	DDR4 8GB (SO-DIMM)
	DISK	Flash disk M.2 NVME 256 GB
	I/O Port	4USB, 6 Serial (내장포트 포함)
	OS	Windows 10 IoT Enterprise 이상
	음성지원	음성 안내 지원 (TTS)
화면 표출부 (LCD)	화면크기	43인치 LCD
	해상도	3840 * 2160 (UHD)
	휘도	700 cd/㎡
	기타	접합 강화유리 8T
전원 공급부	PC POWER	입력전압 및 주파수 : 180~265VAC, 47~63HZ
		출력 : 350W (+3.3/+5/+12/-12V)
상태 제어부	상태점검 및 제어	AC 릴레이(SSR)
		온도 센서 내장
		FAN 제어
		LCD(LED)/모뎀 ON/OFF 제어
		문열림,충격 감시
함체부	재질	이지아이 강판 1.6T
	형태	방수 방열구조
		강화유리
	도장	분체도장
	기타	쉘터형 매립형
써지 보호기	전원용 써지보호기	용량 : 40KA/Phase
		접속방식 : 병렬접속방식
		응답속도 : 1 nano-second
누전 차단기	누전 차단기	극수,소자수 : 2P2E
		정격전류 : 20A
		정격차단전류 : 2.5KA
카메라부	웹카메라	CMOS IMAGE Sensor, 해상도-1.3 M
기타	무선 송·수신기 (지그비	◦사용주파수 : 2.4 ~ 2.4835GHz / 사용전원 : DC 5V ◦소모전류 : 40mA / 송신출력 : 10dBm ◦밴드대역폭 : 2MHz / 통신속도 : 250kbps ◦리더본체, 외장안테나 / 안테나 연결용 케이블, 데이터 통신용 USB cable ◦기 구축된 장치와 서로 호환 가능한 제품이어야 한다. ◦승객용안내기에 설치된 무선 송신기(지그비)와 통신 하며, 그 결과값이 센터에 수집되어야 한다. ◦“진입중” 정보 표출 및 소거 기능

3.2 LED 버스정보안내기 함체 교체

가. 제품 사양 및 구성

◦ 버스정보안내기 함체 제작 후 기존 부품을 활용하여 완제품을 납품·설치한다.

나. 버스정보안내기 함체 규격

구 분	규 격
함체 재질	◦재질 : 이지아이 강판 1.6t, 도장 : 분체도장, 실크인쇄
함체 크기 (W×H×D)	◦756mm X 348mm X 173mm(쉘터형)
LED 보호	◦강화유리 5mm 이상 ◦난반사 방지 코팅
정류소명 부착	◦크기 : 230.1mm X 42.5mm (글씨 색상 : 흰색)
기타	◦방수/방열/방진 구조, 혹서기/혹한기 대비 ◦거치형 냉각팬(좌, 우) : 후면 배출구를 통해 환기되도록 제작 ◦냉각팬 송풍 방향을 함체 외부방향으로 설계

◦버스정보안내기 함체 규격은 아래와 같다.

다. 외형도

◦ 아래 제시한 『최소 요구사양』을 만족하는 동등 이상의 제품으로 납품하여야 함

[LED 쉘터형 양면 48mm 5단 14열(양면형)-외형도]

3.3 노선안내 LCD

구 분	항 목	제 품 사 양
제어부	구 분	산업용 메인보드
	CPU	Quad-Core 2.9GHz 이상
	RAM	DDR4 8GB (SO-DIMM)
	DISK	Flash disk M.2 NVME 256 GB
	I/O Port	4USB, 6 Serial (내장포트 포함)
	OS	Windows 10 IoT Enterprise 이상
	음성지원	음성지원 (TTS)
화면 표출부 (LCD)	화면크기	43인치 LCD
	해상도	3840 * 2160 (UHD)
	휘도	700 cd/㎡
터치스크린	화면크기	43" Touchscreen
	기타	적외선 방식 (IR)
전원 공급부	PC POWER	입력전압 및 주파수 : 180~265VAC, 47~63HZ
		출력 : 350W (+3.3/+5/+12/-12V)
상태 제어부	상태점검 및 제어	AC 릴레이(SSR)
		온도 센서 내장
		FAN 제어
		LCD ON/OFF 제어
		문열림,충격 감시
함체부	재질	이지아이 강판 1.6T
	형태	방수 방열구조
	도장	분체도장
	기타	쉘터형 매립형
써지 보호기	전원용 써지보호기	용량 : 40KA/Phase
		접속방식 : 병렬접속방식
		응답속도 : 1 nano-second
누전 차단기	누전 차단기	극수,소자수 : 2P2E
		정격전류 : 20A
		정격차단전류 : 2.5KA

3.4 홍보용 LCD(실내용)

구 분	항 목	제 품 사 양
제어부	구 분	산업용 메인보드
	CPU	Quad-Core 2.9GHz 이상
	RAM	DDR4 8GB (SO-DIMM)
	DISK	Flash disk M.2 NVME 256 GB
	I/O Port	4 USB, 6 Serial (내장포트 포함)
	OS	Windows 10 IoT Enterprise 이상
화면 표출부 (LCD)	화면크기	75인치 LCD
	해상도	3840 * 2160 (UHD)
	휘도	500 cd/㎡
	기타	강화유리 5T
전원 공급부	PC POWER	입력전압 및 주파수 : 180~265VAC, 47~63HZ
		출력 : 350W (+3.3/+5/+12/-12V)
상태 제어부	상태점검 및 제어	AC 릴레이(SSR)
		온도 센서 내장
		FAN 제어
		LCD ON/OFF 제어
		문열림 감시
함체부	재질	이지아이 강판 1.6T
	형태	방열구조
	도장	분체도장
	기타	쉘터 매립형
써지 보호기	전원용 써지보호기	용량 : 40KA/Phase
		접속방식 : 병렬접속방식
		응답속도 : 1 nano-second
누전 차단기	누전 차단기	극수,소자수 : 2P2E
		정격전류 : 20A
		정격차단전류 : 2.5KA

3.6 영상감시장치(CCTV)

구 분	제 품 사 양
보안용카메라 (돔형)	▪ 2.0 메가픽셀, 1920 x 1080 ▪ 2.8mm, 고정초점 렌즈 ▪ 야간가시거리 20m ▪ 역광보정 BLC, WDR, SSDR ▪ 노이즈 제거 SSNR ▪ 디포커스 감지, 방향감지, 움직임 감지, 출입 감지, 템퍼링 ▪ PoE 최대 7.4W, 표준 6W & DC12V ▪ TTA 인증제품
보안용카메라 (뷸렛형)	▪ 2.0 메가픽셀, ▪ 2.8~12mm 전동 가변 초점렌즈 ▪ 야간가시거리 50m ▪ 영상 흔들림 보정 지원 ▪ TTA 인증제품

3.7 비상벨

구 분	제 품 사 양
통신방식	Ethernet TCP/IP 통신
	디지털 음성 데이터 + 제어 데이터
통신거리	Ethernet 연결 기능 범위
통신 PORT	Ethernet 10/100BASE-T 1PORT
마이크특성	-38db [eqn: +-]2dB, 방수방진
AMP 출력	MAX 5W 8[eqn: OMEGA]
스피커	5W 8[eqn: OMEGA]
싸이렌 부저 특성	95dB/30Cm
경광등	위급상황 발생 시 점멸
비상스위치	통화중 대기상태시 LED 점멸
	평상시 대기상태시 LED ON
센서입력 PORT	접점 or 전압
접점 출력	RELAY No접점
전압 출력	DC12V
사용전원	PoE(PD) or DC12V
소비전류	대기시 120mA
장비중량	1.38Kg
외형크기	140(W) x 225(H) x 65(D)mm

【별첨 1】스마트 LCD/LED형 BIT⋅DID⋅CCTV 설치장소

순번	정류소명	설치주소	비 고
1	서구청앞	서구 평리동 1230-8
2	이마트트레이더스앞	서구 비산동 1610-3
3	광장타운앞	서구 내당동 463-34
4	대구제일고등학교앞	서구 내당동 463-34
5	중리롯데캐슬앞	서구 비산동 228
6	원대시장건너	서구 원대동3가 1411