일   반   시   방   서

1) 적용범위

본 공사를 시행함에 있어 다음의 관련 시방서, 공사계약서, 설계서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고, 기타 필요한 사항을

정하여 철저한 이행을 확보하기 위한 것이며, 본 시방규정에 명기하지 않은 사항은 국토부 표준시방서를 준용하여 적용한다.

2) 관련시방서의 적용규정

수급자는 이 시방서에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 관계법령이나 건설부에서 제정한 각종 규정, 규격기준, 지침 및 아래 시방서에 의하여

시행하되 명기되지 않은 사항은 공사감독자의 지시에 따른다. 또한 수급인자는 공사와 관련된 모든 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규, 조례 및

규칙등 (이하 건설관련법령) 을 준수하여야 한다.

가) 건설업법                                            나) 건설기술관리법                        다) 건실기술진흥법령

라) 산업안전보건법                                      마) 대기환경보전법                        바) 건설산업기본법령

사) 소음, 진동 규제법                                   아) 대기환경보전법                        자) 중대재해처벌법

차) 산업안전보건법                                      카) 기타 건설관련법령                     타) 야간건설공사 안전보건작업 지침

사) 시설공사 검사업무 규정                              아) 건설공사 품질관리 검사기준            어) 기타 건설관련법령

파) 공사감독관 복무규정                                 하) 한국산업규격                          거) 콘크리트 표준시방서

너) 도로공사 표준시방서                                 더) 하천공사 표준시방서                   러) 항만공사 표준시방서

거) 도로교 표준시방서                                   너) 조경공사 표준시방서                   더) 토목공사 일반 표준시방서

러) 도로교 표준시방서                                   머) 기타 국토부 관련시방서

3) 용어의 정의

가) 계약서라 함은 공사도급계약서와 계약조건 등 계약 약관과 설계서,설계도, 시방서(현장설명서 및 현장 설명서에 대한 질의 답변서를 포함한다.)

등 설계도서 그리고 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

나) 시방서라 함은 공사수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 정한 서류를 말한다.

다) 감독관이란 당해 공사를 발주한 장을 대리하여 공사 전반에 관하여 규정된 임무를 원활히 수행할 수 있도록 지도 감독하며 시행청과의 제반

업무 연락을 하는 자를 말한다.

라) 수급자란 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한자 또는 회사를 말하며 기타 규정에 따라 인정된 수급자의 대리인, 승계인을 포함한다.

마) 발주자란 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고, 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

바) 지시란 발주자 측에서 발의하여 감독원의 수급자에 대하여 공사 감독의 소관 업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 일러주고 실시하게 하는

것을 말한다.

사) 승인이란 수급자가 발의한 사항을 감독관이 서면으로 동의하는 것을 말한다.

아) 입회란 감독관 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 임석하여 시공상 황을 확인하는 것을 말한다.

4) 공사 시행

가) 공사 감독관의 권한

(1) 감독관은 건설기술관리법, 공사감독관 복무규정 등에 정해진 사항의 범위 내에서 그 권한을 행한다.

(2) 수급자가 공사에 관한 통지 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독관을 경유하여야 하고 감독관은 이를 검토, 시행하여야 한다.

나) 수급자의 의무

(1) 수급자는 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성하여야 한다.

(2) 수급자가 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생되는 손해와 손상에 대하여 책임져야 한다.

(3) 수급자는 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라 조치

하여야 하며, 또한 수급자는 목적물의 품질 및 하자에 대하여 책임져야 한다.

(4) 수급자의 현장 대리인

수급자는 공사기간 중 현장대리인을 배치하여야 한다. 수급자 또는 그의 적격 대리인 또는 관리인은 감독관으로부터 서면 승인을 받은 후

공사현장에 상주하면서 항시 현장대리인 업무에 임하여야 한다.

(5) 수급자는 공사추진으로 민원이 발생될 소지가 있거나 발생되었을 경우 즉시 감독자에게 보고하여 지시를 받아야 하며 민원인에게는 항상

친절히 대하여야 하고 수급자의 잘못으로 야기된 민원은 수급자의 부담으로 즉시 해결해야 한다. 만일 감독자가 그 승인을 취소하는 경우

에는 수급자는 서면통지를 받은 후 가능한 한 조속히 그를 현장으로 부터 퇴거시켜야 하며 그 이후에는 그를 현장의 어떠한 업무에도 재

채용하여서는 안되며 감독자의 승인을 받은 다른 대리인과 교체하여야 한다. 현장대리인은 수급자를 대신하여 감독자 또는 그의 대리인의

명령과 지시를 받아야 한다.

다) 계약도서의 상호 보완

공사이행에 계약당사자간의 권리와 의무를 규정한 서면화 된 공사도급계약서, 계약일반 및 특수조건, 시방서, 설계도, 내역서 및 입찰관계서류

로 구성한다. 계약을 구성하는 각 문서는 상호보완의 효력을 가진다.

그러나, 그 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 공사 시행전에 계약도서의 해석의 우선 순위는 다음의 순서로 말한다.

(1) 계 약 서                  (3) 특별시방서        (5) 설계도         (7) 내역서

(2) 계약일반 및 특수조건      (4) 일반시방서        (6) 표준시방서

라) 특별시방서

수급자는 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때는 특별시방서를 작성하여 감독

관의 승인을 받아야 한다.

마) 작업의 추가, 삭제 및 변경

감독관은 공사진행중 필요하다고 판단하는 경우에는 공사나 그 일부의 형상, 질 또는 수량을 변경하여야 하며, 감독자는 수급자에게 다음의 각

호를 실시하도록 지시할 권리를 가지며, 수급자는 이를 실시한다.

(1) 계약에 정하는 작업량의 증감

(2) 계약에 정하는 작업의 생략

(3) 계약에 정하는 작업의 성격, 질 또는 종류의 변경

(4) 공사의 완료에 필요한 모든 종류의 추가작업

이와 같은 변경에 의하여 원계약의 효력이 훼손되거나 무효로 되지 아니한다. 그러나 이와 같은 변경으로 인한 추가 공사기간 및 차액이 있는

경우에는 이를 반영하여야 한다.

바) 현장조건의 차이 및 물량변동에 따른 변경

(1) 수급자은 공사 착수 전 설계도서를 면밀히 검토하고 설계도서의 오류, 누락 등으로 공사가 잘못되거나 공기가 지연되는 일이 없도록

조치하여야 한다. 설계도서를 검토하고 현장조건과 다르거나 시공할 수 없거나  하자발생이 우려되는 경우 발주처에 통보하여야 한다.

(2) 수급자는 계약체결후 다음 각호와 같은 상태가 변경되기 전에 현장을 조사, 측량, 확인하여 설계도서와의 이상 유무를 즉시 감독관에게

서면으로 통보하여야 한다.

① 계약에 명시된 현장의 상태와 아주 다른 공사현장의 잠재적 자연조건 및 인공적 장애

② 공사의 성질상 일반적으로 판단되는 상태와 아주 다른 공사현장의 미지의 자연상태

(3) 감독관은 수급자의 통보가 있을 때는 전항의 상태를 즉시 검사하여 수급자의 통보가 정당하고, 이로 인하여 계약금액과 계약기일을 가감할

필요가 있다고 인정될 때에는 협의하여 이에 상당하는 조정을 할 수 있다.

사) 서면에 의한 변경지시

설계변경에 관한 지시는 서면으로 하여야 한다.

아) 공사용 가건물

(1) 수급자는 공사 착정과 동시에 위치를 선정하여 현장사무실, 시험실등의 가건물을 소정규모 이상으로 위생적이며 안락하게 근무할 수

있도록 건립하되 사전에 승인을 받아야 한다.

(2) 이에 필요한 인, 허가는 수급자가 받아야 하고 또한 토지임대료를 포함하여 건립에 소요되는 모든 비용은 수급자가 부담하고 이로 인하여

발생되는 이해 관계인과 제반 문제도 시공자가 책임해결 하여야 한다.

(3) 감독관의 지시에 따라 설비, 비품, 부착물, 백엽상, 안내표지판 등을 갖추어야 하며 업무에 필요한 각종 서식, 소모품등을 충분히 구비하여

야 한다.

(4) 수급자는 가건물등에 대한 유지관리와 도난, 보완관리에 만전을 기하여야 한다.

자) 시공계획서 및 시공도면

(1) 수급자는 설계도서에 따라서 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세우고 소정 양식의 공정표를 제출하여야 한다.

(2) 수급자는 시공전 공사시행의 순서, 시공방법, 구조검토 등을 포함한 설계도서의 검토,구조물의 안전성 검토 주요재료의 반입계획, 주요기계

설비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전대책(유해위험 방지계획) 및 환경대책 등에 대하여 상세한 실시계획을 작성한 시공계획서

를 감독관에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

(3) 설계도면 등의 설계도서가 공사현장여건에 맞지 않거나 설계도면 등에 오류 및 하자가 발생되었을 경우 수급자는 즉시 감독관에게 보고하

고 시공도면을 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

(4) 추가도면 및 지시

감독관은 공사기간 중 공사의 적절한 시공과 유지를 위하여 수시로 필요한 도면을 추가하거나 추가지시를 할 수 있는 전적인 권한을 가지

며 수급자는 추가도면과 지시사항에 따라 시행할 의무가 있다.

차) 전문기술자의 배치

(1) 수급자는 본 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 현장대리인 및 기술자를 본 공사 규모에 적정하게 확보, 배치하여야 하며 배치된 기술자

는 감독관의 승인없이 임의로 현장을 떠나서는 안된다.

(2) 감독관은 현장대리인, 기타 수급자의 사용인이 공사시행 또는 관리에 부적당하다고 인정될 경우에는 수급자에게 교체, 또는 퇴장을

요구할 수 있으며 수급자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

(3) 수급자는 민원 및 보상관계 담당자 1인 이상을 배치하여 본 공사가 원활히 추진되도록 하여야 한다.

카) 제보고 및 서류양식

(1) 수급자는 계약서에 지정한 것과 감독관이 지시한 각종보고를 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

(2) 수급자는 감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

타) 관계기관에 대한 수속

(1) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인, 허가 등에 대한 수속은 다른 법률에 특별히 정한 경우를 제외하고는 발주자의 협조를 받아 수급자

가 시행한다.

(2) 다른 법률에 의해 발주자가 인, 허가를 받아야 할 경우에는 수급자는 자료의 작성 등 이에 적극 협조해야 한다.

파) 편입용지, 지장물 보상협의 및 사용

(1) 수급자는 감독관의 승인을 받아 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주자 소관의 용지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

(2) 공사를 시행하기 위해 발주자로 부터 차용한 용지이외의 토지 및 기존 건조물이나 수목등을 임시로 사용 또는 철거하는 경우에는 소유자

(관리자)와 협의하여 그 시기, 방법 및 복구와 차용, 보상 등은 시공자의 부담으로 조치하되 사전에 감독자와 협의하여야 한다.

(3) 수급자는 공사에 편입되는 용지 및 지장물에 대하여 발주자가 소유자와의 보상협의에 적극 협조하여야 한다.

(4) 수급자는 공사에 편입되는 용지 및 지장물에 대하여 소유자와 협의 완료여부를 사전에 감독관에게 문의하여 철거,공사를 시행하여야 한다.

타) 문화재 보호

수급자는 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사중에 문화재를 발견할 때에는 곧 감독관에게 보고하고 지시를 따라야 한다.

거) 제법규의 준수

수급자는 공사와 관련된 법률, 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

근로자에 대한 제법규의 운영과 적용은 책임하에 이루어지고 사용하는 모든 근로자의 행위에 대해서는 수급자가 책임져야 한다.

너) 설계도서 등의 배치

공사 현장에는 해당공사에 관련된 계약약관, 설계도서, 중요 가설물의 공략계산서, 품질관리 관련도서 및 규정 공사 예정공정표, 시공계획서,

기상표 및 기타 필요한 도서류 등을 비치하여야 한다.

더) 부실공사물 및 재료의 철거

감독관은 공사 시공도중에 수급자에게 다음 사항을 수시 서면으로 지시할 권한을 가진다.

(1) 수급자가 계약을 어겨 부적합한 재료를 반입하였다고 감독관이 판정하였을 경우 명령서에 지정하여 기일내에 철거하여야 한다.

(2) 부적합한 재료를 적합한 재료로 대체하여야 한다.

(3) 감독관이 재료 또는 시공이 계약상의 규정과 일치하지 아니하다고 판정함에 따라 시공물을 철거 또는 재시공하여야 하며 이에시행한 시험

이나 이에 대한 중간기서에 관계없이 행하여야 한다.

러) 수급자 명령불이행에 대한 조치

수급자가 위의 명령을 받고 이를 이행하지 아니할 경우에는 발주자가 제삼자를 고용하여 그 일을 대행시킬 권한이 있으며 이로 인하여 또는

이에 부수하여 생기는 모든 비용을 수급자에게 부담시키거나 발주자가 수급자로부터 회수하거나 또는 수급자에게 지불할 공사대금으로 이를

공제할수 있다.

머) 공사의 중지

수급자는 감독관의 서면지시가 있을 경우 필요하다고 생각되는 기간동안 감독관이 필요하다고 생각하는 방법으로 진행중인 공사의 전부 또는

일부를 중지하여야 하며 공사가 중지되는 동안 감독관이 필요하다고 인정하는 한 공사물에 대하여 적절히 보호 및 안전을 유지하여야 한다.

상기의 경우 감독관은 공사중지기간, 중지사유 등을 담당직원을 통하여 발주자에게 보고하고 발주자의 승인을 득하여야 한다. 발주자의 승인을

득하지 못할 경우에는 즉시 공사 중지 명령을 해제하여야 한다.

버) 공사기간

수급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간내에 착공하여 지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 공기내 완료하여야

한다. 특히, 전체공사의 완료전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서 변경에 대하여 감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

서) 작업시간

(1) 공사시행의 편의성 야간 또는 휴일에 작업을 할때에는 미리 감독관의 승인을 받아야 한다.

(2) 공사시행의 형편에 따라 야간 또는 휴일작업의 필요성을 감독관이 인정할 때에는 수급자는 그 지시에 따라야 한다.

어) 공정관리

(1) 수급자는 공사 착공 후 20일이내에 세부 공정계획서(필요시 PER/CPM)를 작성, 감리원에게 제출하여 승인을 받은 후 이에 의거 공정관리

를 철저히 하여야 한다. (중요 변경사항 발생시 변경계획서에 대하여도 같다.)

(2) 수급자는 공사중 공사예정공정표에 의한 공사추진이 부진 할 경우에는 소정 공기내 완료할수 있도록 공정만회 대책을 강구한 수정 공정표

를 작성, 감독관에게 제출하여야 한다.

(3) 수급자는 매일 일몰전 금일 작업실적 및 명일 작업계획서를 작성, 제출하여 감독관의 승인을 받아야 하고 매월 2회이상 (15일, 말일 현재)

공사진도를 집계하여 공정현황을 보고하여야 한다.

저) 각종 표지판 등의 설치

(1) 수급자는 계약서상에 규정되어 있거나 감독관의 지시가 있을 경우에는 각종표지판을 설치해야 한다. 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및

설치 장소증은 감독관의 지시에 따른다.

. 공사안내표지판          . 준공표지판                         . 측정표지말뚝           . 거리표지판

. 층별표지판              . 구조물 위치 및 제원표지판          . 용지 경계깃발          . 기    타

(2) 위치, 시공범위를 표시하는 규준틀은 바르고 튼튼하게 설치하여야 하며 감독관의 검사를 받아야 한다.

(3) 중요한 규준틀을 준공시까지 잘 보호해야 하고 파손되었거나 이설 시에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

5) 안전사항 관련 유의사항

가) 수급자(계약업체)는 해당사업을 수행함에 있어 과업수행자 종사자에 대한 안전을 확보하기 위해 안전·보건 관계법령 및 중대재해처벌법 상

의무사항을 빠짐없이 이행하여야 하며, 만약 의무사항을 이행 하지 않아 중대산업재해가 발행할 경우 그에 따라 발생하는 법적처벌 및 불이익

조치에 대해 이의를 제기하지 않는다.

나) “과업수행자”는 종사자 및 이용자 등으로부터 유해ㆍ위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수ㆍ보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고,

발주청 및 관계 행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다

다) 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업은 철저한 안전 대책을 수립한 후 작업에 임하여야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 과업수행자의

책임하에 후속 조치를 취하여야 한다.

라) 제출 서류(착수계 제출 시 포함하여 접수)

(1) 안전보건관리계획서

< 안전보건관리 계획서 제출 주요사항 >

- 안전보건관리 인력의 구성 및 운영방안

- 안전보건관리 활동계획

- 안전보건교육 계획

- 사용기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획

- 작업관련 실적, 작업자 이력·자격·경력현황

- 최근 산업재해발생현황 등

(2) 안전보건확보 의무이행 서약서

마) 수급자는 안전 보건 의무사항 이행여부 점검(작업장 안전, 보건점검)을 받아야 하며, 발주처와 함께 안전보건협의체를 구성 및

운영하여야 한다.

6) 시공기준

가) 설계도서

공사의 시공에 앞서 수급자는 토공, 구조물, 시설물 등의 도면과 설계계산서의 내용을 충분히 검토 숙지하고 그 취지에 적합한 시공이 되도록

하여야 한다.

나) 치   수

설계서 및 시방서 등에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수이다.

다) 수량의 단위 및 계산

공사 수량의 단위 및 계산은 정부시설공사 표준품셈의 수량계산 규정에 따라야 한다.

라) 도면의 작성 및 승인

공사시공 중 또는 준공 정리시에 작성하는 도면은 KS F 1001 (토목제도 총칙)의 제도 요령에 따라야 한다.

마) 측  량

(1) 수급자는 시공측량 후 야장 또는 측량 성과표를 감독관에게 제출하여 검측을 받아야 하며, 공사의 모든 부분에 대한 위치, 표고, 치수의

정확도에 대하여 책임져야 한다.

(2) 수급자는 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 안되며, 만일 이동이 필요할 때에는 감독관의 승인을 받아야 한다.

(3) 공사의 기준고는 설계도에 표시된 수준점을 기준으로 하여야 한다.

(4) 측량표는 그 위치나 높이가 변동되지 않도록 적절하게 보호하여야 한다. 공사진행에 따라서 이것을 존치하지 못할 경우에는 감독관의 지시

에 따라 이설하여야 한다.

(5) 측량표중 중심말뚝, 교점, 곡선시점, 곡선종점 및 하천이나 도로의 거리표 등의 이설에 있어서는 정해진 위치를 찾아낼 수 있는 보조말뚝

을 반드시 설치하여야 한다.

(6) 용지폭 말뚝 및 수준점 또는 가수준점은 원칙적으로 이설하여서는 안된다. 부득이 이설하여야 할 경우에는 감독관의 승인을 받아야 하고,

또 감독관의 검측을 받아야 한다.

(7) 공사 시행상 수위를 측정할 경우에는 가장 가까운 위치에 수위표를 설치하여 항시 관측할수 있게 하여야 한다.

(8) 시공측량에 종사하는 자는 국가자격시험에 합격한 자로서 감독관으로 부터 당해 시공측량에 적합한 능력을 갖추고 있다고 승인을 받은 자

라야 한다.

바) 가 시설물

(1) 공사용 가설물

공사용 가설물은 특히 설계도 및 시방서 등에 지정한 것을 제외하고는 수급자가 관련법규에 따라 감독관과 협의해서 선택할 수 있다.

이 경우 특히 감독관이 필요하다고 인정하는 가설물에 대해서는 수급자가 그 설계도 및 계산서 등을 제출하여 감독관의 승인을 받아야한다.

(2) 공사용 도로 및 가수로

① 수급자가 공사용 도로로서 사용하는 도로는 사용되는 동안 그것을 잘 유지하여야 한다.

② 수급자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량 및 보수를 위한 계획을 사전에 감독관에게 제출하여 승인을 받고, 해당 기관에 소정의

수속을 밟아서 표지의 설치, 기타 필요한 조치를 자기 부담으로 한다.

③ 수급자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량, 보수 및 유지에 있어서 될 수 있는대로 일반대중에게 불편이 없도록, 또 공공의 안전을

해치지 않도록 하여야 한다.

④ 도로공사의 경우 수급자는 감독관의 승인을 받아서 완성 또는 일부완성된 도로를 공사용 도로로서 사용할 수가 있다. 이 경우 그 도로

를 손상시켰을 때에는 원상복구를 하여야 한다.

⑤ 표지설치

수급자는 계약서상에 규정되어 있거나 감독관의 지시가 있는 경우에는 각종 표지판을 설치해야 한다.

그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등을 감독관의 지시에 따라야 한다.

사) 공사용 재료의 관리

(1) 공사에 쓰이는 재료는 소정의 시방서 규정 및 규격에 부합되고 감독관의 검사에 합격된 것이라야 하며 특히 아스팔트, 시멘트는 동일 생산

공장제품을 사용하여야 하며 그렇지 못할 경우에는 감독관의 승인을 받아야 한다.

(2) 수급자는 현장에 반입된 재료를 작업 기타에 지장이 없는 장소에 규정에 따라 정리하여 도난이나 품질의 변화, 훼손 등이 없도록 보관하고

수시로 감독관의 점검이 쉽게 될 수 있게 하여야 한다.

(3) 전항의 검사에 불합격되었거나 보관중 변질, 훼손된 재료는 감독관의 지시에 따라 지체없이 공사현장으로 부터 반출하여야 한다.

(4) 수급자는 공사에 쓰이는 재료의 수불을 감독관의 지시에 따라야 하고 수불상황을 기록하여야 하며 반입된 재료는 감독관의 승인없이 임의

로 반출이나 교환 사용할 수 없다.

(5) 수급자는 감독관이 지시에는 자재에 대하여 검사를 받거나 이것에 대신하는 시험성적표, 기타 해당 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하

여 승인을 받아야 한다.

아) 기계기구

(1) 수급자는 본 공사에 사용하는 중요한 기계기구를 감독관의 지시에 따라 현장에 반입하되 성능 및 규격 등에 관해서 감독관과 협의, 검사

및 승인을 받아야 하고 반출시에도 승인을 받아야 한다.

(2) 수급자는 관으로 부터 대여받는 기계기구류에 대하여는 사용 및 보관에 주의해야 하고 철저히 정비하여야 하며 대여 기계는 사용 및 정비

일지를 비치하고 감독관의 요구가 있으면 제출해야 한다.

자) 공사현장관리

(1) 수급자는 공사로 인하여 통행에 (또는 통행으로 공사에) 불편이나 위험이 있는 경우에는 적정한 인원을 배치하여 교통을 유도, 정리하여야

하며 교통정리인은 이에 맞는 복장과 장구를 갖추어야 한다.

(2) 수급자는 공사현장이 서로 인접하였거나 동일장소에서 시공하는 별도공사가 있을 경우에는 상호 협의하여 분쟁이 일어나지 않도록 하여야

하며 이를 위해 사전에 협의하여 공정을 조정하여야 한다.

(3) 공사시공중 수급자는 감독관 및 발주자의 허가없이 유수 및 수륙교통에 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 위해를 끼칠 만한 시공방법을

써서는 안된다.

(4) 수급자는 공사현장에서 일반인 및 근로자의 출입감시, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야

한다.

차) 발생품처리

수급자는 공사시행중 생긴 발생품은 감독관의 지시에 따라 정비, 보관하여 발생품 정리부를 첨부하여 감독관에게 인도하여야 한다.

카) 주변 구조물 보호

수급자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기준시설에 대하여 감독관, 관계기관(자)과 사전협의,확인하여 지장이나 위해를 주지 않도

록 유의하여 시공하여야 하며 지장, 유해, 손상 등을 입혔을 경우에는 수급자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

타) 시공확인 및 검사

(1) 수급자는 감독관이 행하는 재료 검사외에 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 수급자의 부담으로 제공하여야 한다.

(2) 수급자는 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후 다음 작업을 시작하여야 한다.

(3) 수급자는 공사시공후 검사가 불가능한 부분을 감독관의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인을 받아두어야 한다.

파) 공사사진 제출

(1) 수급자는 공종별로 착공전 부터 완공시까지의 각 공사단계별로 기록사진(칼라, 표준규격 3x5)을 촬영하여 공사내용 (시공일자, 위치, 공동,

작업내용 등)등 설명서를 붙여 원판을 포함한 사진첩을 작성, 제출하여야 한다.

(2) 특히 지하 또는 매설되어 완공후 확인 불가능한 부분은 반드시 공정별로 촬영 수록하여야 한다.

(3) 촬영시에는 장소를 일정하게 하여 착수전, 시공중, 완료후 등 공사진행 사항을 잘 알 수 있게 하여야 하며 피사체의 크기를 알 수 있도록

스케일, 측량품, 스타프 등을 부착해서 함께 촬영하여야 한다.

(4) 수급자는 감독관의 지시에 따라 기록 및 기술전파 등을 위하여 주요구조물인 교량, 터널과 매몰, 매설되는 부분, 주요공정 등을 공정별로

시공과정을 비디오로 촬영하여 제출하여야 한다.

하) 품질관리

(1) 수급자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 건설기술관리법의 해당규정과 이 시방서 및 해당기준, 시험규정 등

에 따라서 공사 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 하며 결과를 감독관에게 제출, 승인을 받아야 한다.

(2) 수급자는 착공후 20일이내(교체시는 10일전)에 시험요원을 배치하고 자격증 사본 및 재직증명서를 첨부하여 감독관의 검토를 거쳐 발주자

에게 보고하여야 하며, 선임된 시험사는 타업무와 겸업하지 말아야 하고 감독관의 승인없이 현장을 이탈 하여서는 안된다.

(3) 수급자는 착공 후 20일(설계변경시 10일)이내에 계약서의 시방내용과 감독관의 지시에 따라 시험계획서를 작성하여 감독관의 검토를 거쳐

발주자에게 보고하여야 한다.

(4) 수급자는 착공후 20일 이내에 본 공사의 해당 시험종목에 맞는 설비를 완료하고 시험장비를 설치한 후 감독관의 검토를 거쳐 발주자에게

보고하여야 한다.

거) 기존도로의 유지보수

(1) 수급자는 감독관이 특별히 지정하여 제외시킨 구간외는 공사전구간 (장기계속공사는 전체공사구간)의 기존도로에 대하여 년말 회계마감일

로 부터 익년도 착공 (재착공) 까지의 기간을 포함하여 부단히 순찰하여 훼손 및 무단점용, 도로의 상태, 교통안전시설 및 각종 표지판의

상태 등을 관찰하여 감독관에게 보고하여야 한다.

(2)  수급자는 통행에 지장이 없도록 감독관의 지시에 따라 기존도로의 유지보수외 교통안전시설 및 각종표지판을 관리하여야 한다.

(3) 공사로 인하여 기존도로를 폐쇄하고 가도로를 축조할 경우 이에 대한 별도의 설계도서가 있는 경우를 제외하고는 감독관의 지시에 따라

2차선 이상으로 포장하여 노면표지와 안내 및 교통안전표지판을 설치하여 통행에 지장없도록 하여야 한다.

너) 공사준공도 작성 및 현장관리

(1) 수급자는 공사가 완공되면 감독관이 지시하는 방법과 형식으로 시설물의 인계, 인수 및 유지관리를 위해 준공도를 작성 제출하여야 한다.

(2) 수급자는 공사가 완성되었을 때에는 감독관의 지시에 따라 공사의 시행으로 인하여 발생한 모든 폐물, 잉여자재, 가설물등을 제거, 방출하

고 현장을 청소, 정리하여 감독관의 검사를 받아야 한다.

(3) 수급자는 골재 채취후 하상의 정리를 완벽히 하여야 하며, 토석채취장에 방치된 토사와 토석을 제거, 정리하고 필요한 경우에는 조경을

실시하여야 한다.

더) 기성 및 준공검사

(1) 공사의 기성부분검사 및 준공검사는 수급자가 받아야 한다.

(2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독관의 지시에 따라야 한다.

러) 안전관리

(1) 수급자는 산업안전보건법, 건설기술관리법 등 안전에 관련되는 규정을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며 감독관의 지시를

따라야 한다.

(2) 수급자는 공사착공과 동시 관련규정에 의거 관계자를 선입하여 발주자 및 감독관에게 보고하여야 하며 선임된 안전관리자는 타업무와겸업

하지 말고 현장 전반에 걸쳐 안전관리에 저념하여야 하며 감독관의 승인없이 현장을 이탈하여서는 안된다.

(3) 수급자는 공사착수시 건설부 제정 건설공사안전 시공관리 시방서 작성지침에 의거 일반사항,기술사항, 특기사항 등에 대한 안전관리계획서

를 작성하고 필요한 제반 장구와 시설을 갖추어 감독관에게 제출하여 승인 및 검사를 받아야 한다.

(4) 수급자는 구급약을 상비하여야 하고 또 공사장의 크기와 위험도에 따라 의무실을 두어야 한다.

(5) 수급자는 관련 규정에의한 안전교육도 실시하여야 하지만 감독관이 지시하는 공사시공 또는 필요한 경우에는 근로자에게 안전교육을 실시

하여야 한다.

(6) 수급자는 작업장내에서 안전모자와 필요한 경우 안전보호구를 착용토록 하여야하고 안전사고등이 발생하지 않도록 제반수칙을 준수하여야

하며 현장에서 발생하는 모든 안전사고는 수급자 부담으로 책임 해결하여야 한다.

(7) 수급자는 설계에 계산된 표준안전관리비를 안전관리 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며 사용내역서를 작성, 보존하고 발주자의 요구

가 있을 경우 이를 제출하여야 한다.

(8) 수급자는 화약, 휘발유, 전기 등 위험물에 대한 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 관계법규에 따라서 확실하고 안전하게 하여야 한다.

머) 안전시설 및 표지

(1) 수급자는 감독관의 지시에 따라 공사착수전에 반사지 및 반사체를 이용,야간에도 식별이 용이한 안전시설 (휀스, 난간, 방호책, 라바콘 등)

및 표지 (안전표지판, 임시차선 등)을 설치하여야 하며, 필요에 따라 조명시설 (경광등, 유도등 등)을 설치함과 동시 부단히 유지관리하여

안전을 도모하여야 한다.

(2) 공사 착수전에 안전시설 및 표지를 하여야 할 사항은 다음과 같다.

① 출입금지 구역의 설정

② 도로의 우회 및 가도통행, 교통제한 또는 금지

③ 공사시행으로 특히 주의하여 통행할 구간의 표지

④ 폭약사용에 대한 위험표지

⑤ 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

⑥ 기타 공사의 안전을 위하여 필요하다고 감독관이 지시하는 사항

버) 안전시공

(1) 수급자는 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사의 안전설비의 설치, 시공방법, 시공의 운전 및 현장 정돈에 특별히

주의해야 한다.

(2) 수급자는 공사 시공중에 인접해 있는 구조물 또는 교통시설에 피해를 주지 않도록 적절한 조치를 강구하여야 하며 특히 발파시 비산으로

인근에 피해를 주지 않도록 소발파 등 조치를 취하여 민원이 야기되지 않도록 하여야 한다.

(3) 수급자는 공사 시공중에 일반인의 통행, 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.

서) 통행의 제한

도로의 통행을 제한하고자 할때에는 다음 요령에 따라야 한다.

(1) 통행제한의 범위, 기간, 제한방법 등에 대하여 감독관을 경유하여 해당기관에 소정의 수속을 밟아야 한다.

(2) 통행제한 기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 통행제한 기간중에는 통행장애를 될 수 있는대로 최소화하는 공법을 취하여야 한다.

어) 위생시설

수급자는 근로자 등의 거주용 가주택과 제반 위생시설 (음료수, 화장실, 배수시설 등)을 갖추어야 한다.

저) 환경보호 및 오염방지

(1) 수급자는 공사중 또는 공사준공 후에 공사현장 및 인근환경의 파괴, 훼손이 없도록 보호에 만전을 기해야 하며 감독관의 지시에 따라야

한다.

(2) 수급자는 공사시행에 있어서 하천, 저수지 등 물의 오염과 지반오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 취해야 하며 환경 및 위생

에 관한 법령을 준수해야 한다.

(3) 수급자는 환경오염방지에 관한 법률과 본 공사의 환경영향평가 결과를 준수하고 시공중 먼지, 진동, 물의 오탁, 악취, 충격, 소음 등으로

인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 하며 감독관의 지시에 따라야 한다.

(4) 수급자가 시공을 함으로서 발생하는 비산먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 비산먼지발생을 억제하기 위한 시설을

감독관의 지시에 따라 설치하여야 한다.

(5) 특정공사로 인하여 발생하는 소음,진동을 관계법규의 기준에 따라 규제할 필요가 있다고 인정되는 지역을 소음, 진동규제 지역으로 감독관

이 지정할 수 있다.

처) 재난발생조치

(1) 수급자는 평소에 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 유의하여야 하고 항상 대처할 수 있는 비상체계를 갖추어 유사시에는 피해를

최소화 하도록 응급조치를 하여야 한다.

(2) 수급자는 수급자 책임이 아닌 인근의 재난, 사고 등에 대하여 필요시 감독관의 지시에 따라 적극 지원하여야 한다.

커) 사고보고 및 응급조치

(1) 공사 시공중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독관에게 보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

① 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고

② 사상사고

③ 제 3자에 대해 피해를 입히는 사고

④ 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고

(2) 전항의 경우에 사상하고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는 전화로 육화원칙에 따라 긴급 보고하고 추후에

서면보고를 하여야 한다.

터) 시공 규정

특히 각종 적용규정에 의한 특별시방서 내용을 숙지하여 공사시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

6) 설계변경

감독관이 필요하다고 인정될 때에는 공사의 전부 또는 일부의 물량을 변경할 수 있으며, 기타 타당하다고 인정되는 아래 내용에 대하여

설계 변경 할 수 있다.

o 선형 및 공법이 변경되었을 시

o 공사의 여건 및 수량, 골재원의 위치 변경시

o 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을 시

o 관급자재 인도지와 자재단가의 변동시

o 천재지변으로 인하여 피해가 현저할 경우

o 설계당시 조사불능하였던 부분 및 추정설계된 부분에 대하여 현장실정에 맞추어 변경