공 사 시 방 서

제 1 장  일반사항

본 공사는 그 시행 일체를 설계도 및 본 시방서에 의해 시공하여야 하며, 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 건축, 토목공사 및 조경공사 표준시방서를 적용한다.

1. 공사의 착수

도급자는 공사 착수전에 다음 사항을 구비해야 한다.

가. 현장대리인의 지정 : 현장대리인은 공사 수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로서 건설기술관리법 및 건설업법에 명시된 적합한 면허소지자로 한다.

나. 제출서류 : 도급자는 공사착수전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급내역서, 예정공정표 및 기타 대구광역시 규정에 의한 제반서류를 제출해야 한다. 특히 공정표 작성은 공사추진을 위한 사용순서 및 시공방법을 미리 감독관과 협의하여 제출해야 한다.

다. 도급자는 착수 전 전경 및 주요 시공부분을 촬영하여 제출하여야 한다.

2. 자재관리

가. 도급자는 본 공사를 위하여 투입될 건설장비 및 자재의 견본을 미리 제출하여 감독관의 검사를 받은 후 사용하여야 한다.  검사를 받지 않거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며, 이와 같은 자재를 사용하여 발생되는 사고도 도급자가 책임을 져야 한다.

나. 자재중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구한 때는 도급자 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적 결과를 제출하여야 하며, 감독관이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

3. 노무관리

가. 도급자가 동원한 일체의 종업원에 대한 관리책임은 도급자가 진다.

나. 감독관은 현장대리인 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

4. 공사장 관리

가. 본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 행하며, 공사시행기간 중 출역하는 인부의 재해에 대하여는 도급자가 이를 책임진다.

나. 공사관리는 근로기준법, 근로안전규칙 및 보안법규에 의하여 관리한다.

다. 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재와 도난예방 및 기타 풍기위생의 단속등 충분한 조치를 취한다.

라. 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 시설을하여 보호하여야 한다.

마. 공사에서 발생된 아스팔트, 콘크리트 잔해등 산업폐기물은 폐기물처리에 관한 법률에 따라 처리하여야 하며, 그 처리책임은 도급자에게 있다.

바. 공사 시공중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장내외를 깨끗이 청소할 것이며, 공사 완성후 가설물의 철거, 기타 작업부산물 일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

사. 본 공사 시행 중 도급자 원인으로 발생하는 민원 및 사고는 도급자가 이를 책임진다.

5. 공사의 보고

도급자는 매일 사용재료, 취업노무자수 및 공사공정에 관계되는 사항에 대하여는 감독관이 지시하는 양식에 의거 보고하여야 하며, 특히 본 공사로 인하여 관공서에  신청 및 보고할 사항이 있을 시는 감독관의 승인을 얻어야 하고 그 결과를 보고하여야 한다. 공사감독의 지시없이 일방적인 제거작업으로 가로미관 훼손 및 민원이 야기될 때 도급자 부담으로 감독관의 지시에 따라 원상복구 하여야 한다.

6. 공사의 기록

도급인은 본 공사의 공정, 재료의 반입 및 사용, 기타 감독관이 지정하는 사항을 기재한 보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

7. 시험 및 검사

가. 감독관은 필요에 따라 공사재료의 품질 또는 관리시험을 시킬 수 있다. 단, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 시행한다.

나. 도급자는 시공중의 시험과 시운전은 감독관의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

8. 공사변경

본 공사시행중 야기되는 일체의 변경사항에 대하여는 감독관의 사전 승인을 득한 후 시행하여야 한다. 이미 시행된 부분에 대한 감독관의 수정 혹은 변경요구가 있을 때도 즉시 순응해야 한다.

9. 공사의 중지

본 공사의 감독관은 다음 사항이 발생한 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

가. 설계변경 또는 타의 관련공사가 있을 경우

나. 도급인이 공사시행에 관하여 설계도서 및 시방서와 다르게 시공하거나 감독관의 지시에 순응하지 않을 경우

다. 기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있을 경우

라. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

10. 설계변경

다음과 같은 경우에는 설계변경할 수 있다.

가. 계획 및 방침의 변경으로 변경시공이 불가피할 경우

나. 골재원과 토취장의 위치 및 운반거리 변경되었을 경우

다. 공법, 현장여건의 변동 및 수량의 변경시

라. 기타 현장의 제반여건이 설계서와 현저하게 상이하여 감독관청이 필요하다고 인정될 경우

11. 공사 준공

가. 공사완료 후 착공 전·후 사진대지 및 주요공정 사진을 칼라로 촬영하여 각2부씩 제출하여야 한다.

나. 준공검사를 받아야 하며 시정사항이 있을 시 즉시 조치하여야 한다.

12. 기타사항

가. 감독관의 검사승인후 일지라도 시공불량으로 인한 사고의 최종책임은 도급자 에게 있다.

나. 공사시행시 다음사항에 소요되는 비용일체는 도급자 부담으로 한다.

1) 설계도서 및 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 공법상 필요로 하는 부분의 시공

2) 보안시설 및 각종 표시

3) 공사시행상 일시적으로 필요한 가설물

4) 공사시행상 지장을 초래하는 장애물의 철거

5) 기타 경미한 사항

다. 공사중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자 책임으로 처리해야 한다.

제 2 장  특별시방서

◎ 전정

1. 전정공사는 전문지식과 경험이 풍부한 조경공 인부에 의하여 행하여야만 하며 자격을 갖춘 현장대리인의 지시에 따라야 한다. 공사시 공사현장 대리인은 현장을 이탈하여서는 안된다.

2. 전정대상 및 시행방법

1) 전정대상

○ 민원을 유발하는 가지 정비(위험수목 등)

○ 주간 내 발생된 도장지, 수목의 건전성장에 지장이 되는 가지 제거

○ 역지 이하로 처진 가지 ,고사지, 부러진 가지, 병충해 피해가지 제거

○ 과밀한 속가지 및 잔가지 솎아내기

○ 수고의 과다성장으로 넘어질 우려가 있는 수목은 상층부 절단

○ 상처 유합이 잘 안되는 수종은 상처 유합제 처리

○ 건전 생육 지장가지 정리

2) 시행방법

○ 수종별 고유수형이 유지되도록 다듬기 실시 : 통풍 및 채광 확보

○ 수목에 부착된 이물질(철선, 못, 끈 등) 제거

○ 기본 수형을 유지하는 범위내의 가지솎음 및 전정

3. 작업시 조치사항

1) 작업계획 사전 확보 : 작업일정, 작업방법, 통행제한 등

2) 작업안내판 설치 및 보행 불편 최소화

3) 안전요원을 배치하여 차량통행 지장 및 안전사고 예방

4) 작업인부에 대한 안전교육 실시

- 작업장비로 인한 안전사고 방지(톱 등)

- 낙화물로 인한 안전사고 방지(작업부산물, 작업도구)

- 작업인부 추락사고 방지(수목, 작업차량에서 추락 등)

5) 전정 및 부산물 반출 시 주차차량 및 건물, 시설물 등 피해 예방을 최우선으로 한다.

- 작업으로 인한 민원 및 피해 발생 시 도급자가 이를 책임진다.

4. 전정 부산물 처리(도급자 부담 전량 처리)

- 발생된 부산물은 안전사고가 발생하지 않도록 전량 반출하여야 한다.

◎ 제거

1. 제거공사는 전문지식과 경험이 풍부한 조경공 인부에 의하여 행하여야만 하며 자격을 갖춘 현장대리인의 지시에 따라야 한다. 공사시 공사현장 대리인은 현장을 이탈하여서는 안된다.

2. 제거대상 및 시행방법

1) 제거대상 : 재해위험목, 수형불량목, 고사목, 도복목 등

2) 시행방법 : 수목 제거시 그루터기는 최대한 지면에 가깝게 제거하고 주변 흙 등으로 덮어 경관향상 조치를 하여야 한다.

3. 작업시 조치사항

1) 작업계획 사전 확보 : 작업일정, 작업방법, 통행제한 등

2) 작업안내판 설치 및 보행 불편 최소화

3) 안전요원을 배치하여 차량통행 지장 및 안전사고 예방

4) 작업인부에 대한 안전교육 실시

- 작업장비로 인한 안전사고 방지(톱 등)

- 낙화물로 인한 안전사고 방지(작업부산물, 작업도구)

- 작업인부 추락사고 방지(수목, 작업차량에서 추락 등)

4. 제거 부산물 처리(도급자 부담 전량 처리)

- 발생된 부산물은 안전사고가 발생하지 않도록 전량 반출하여야 한다.

◎ 제초

1. 제초제 사용은 금지하고 경사도 10°미만지역은 지면으로부터 5cm이하로 제초하며 경사도 10°이상 지역은 지면으로부터 10cm이하로 제초한다.(단, 민가 밀집지역 및 공원화 지역은 5cm 이하로 제초해야 함)

2. 자전거도로 및 산책로에 접한 구역에 관목 및 초화류, 기타시설물이 설치되어 있을 경우 식재지 및 시설물 경계에서부터 바깥쪽으로 1m까지 제초한다.

3. 작업지 주변 자전거 도로 및 산책로 위 발생되는 부산물은 송풍기를 사용하여 정리하고 작업지 내 발생된 부산물은 현장에 존치하되, 집중적으로 모이지 않게 골고루 분포시키고 미관저해 및 이용객에게 지장이 있을 시 반출한다.

◎ 이식

1. 뿌리돌림

1) 뿌리돌림은 수종 및 이식시기를 고려하여 일부의 큰 뿌리는 절단하지 않도록 하며 적절한 폭으로 형성층까지 둥글게 다듬	어야 한다.

2) 뿌리돌림 시 수종의 특성에 따라 가지치기, 잎따주기 등을 하고 필요한 경우에 가지주를 설치한다.

2 굴취

1) 수목 굴취 시 수고 4.5 m 이상의 수목은 공사감독자와 협의하여 가지주를 설치하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에	착수한다.

2) 표준적인 뿌리분의 크기는 근원직경의 4배를 기준으로 하되 수목의 이식력과 발근력을 적절히 고려하도록 하며, 분의	깊	이는 세근의 밀도가 현저히 감소된 부위로 한다.

3) 뿌리분의 형태는 아래 그림 3.1-1을 따른다.

그림 3.1-1 뿌리분의 형태(예시)

A

A

A

A/2

A/4

A/2

A/2

보통분

(일반수종)

팽이분

(심근성 수종)

접시분

(천근성 수종)

4) 표준 규격을 벗어나거나 뿌리분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 공사감독자와 협의하여 승인 받아야 한다.

5) 기계 굴취의 경우에는 기계에 의해 굴취 수목이 손상되지 않도록 주의한다.

6) 뿌리분의 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 밑바닥 면은 둥글게 다듬는다.

7) 뿌리분의 외부로 돌출된 지름 3 cm 이상의 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 가는 뿌리는 전정가위로 절단 부위를	깨끗이 자르고 절단면은 거적 등으로 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러	지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부처리 한다.

8) 뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

3 운반

1) 운반 시에는 수목에 손상을 주지 않도록 주의하여 운반하고 필요에 따라 새끼, 밧줄 등으로 감거나 건조방지를 위하여 거	적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

2) 운반 중 회복 불가능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종 규격품으로 교체하고, 경미한 가	지부러짐 등에 대해서는 공사감독자와 협의하여 조치한다.

3) 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우 체인블록이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

4) 운반 중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

① 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

② 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

③ 가지는 간편하게 결박한다.

④ 이중적재를 금한다.

⑤ 비포장도로로 운반할 때는 뿌리분이 충격을 받지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

⑥ 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

⑦ 운반 중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위하여 덮개를 씌우는 등 조치	를 취한다.

⑧ 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정 수량만을 적재한다.

4 가식

1) 가식장소는 공사시방서에 정하는 바가 없을 때에는 양질의 토사로서 배수가 잘되는 곳으로 하여야 하며 배수가 불량할 때	에는 배수시설을 한다.

2) 가식수목 간에는 원활한 통풍을 위하여 식재간격을 확보한다.

3) 가식장은 관수 등 가식기간 중의 관리를 위한 작업통로를 설치한다.

4) 가식수목의 뿌리분은 복토하여 분이 공기 중에 노출되지 않도록 한다.

5) 가식 후에는 뿌리분 주변의 공기가 완전히 방출되도록 관수한다.

6) 가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연결형 지주를 설치하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 한다.

◎ 관수

1. 식재 후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

2. 여름의 관수는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대는 가능한 피한다.  또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 엄한기는 피하도록 한다.

◎ 방제

1. 잔디의 병해충은 사전 예방 및 발생초기 방제가 중요하므로 사전예찰을 철저히 하여 방제효과를 높일 수 있도록 하여야 한다.

2. 병해충 발생시 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석비율 등은 병해충의 종류와 살포목적에 따라 약제 살포작업을 시행한다.

3. 병해충 방제작업에 사용될 약제는 외기의 영향을 받아 변질될 우려가 있는 재료는 변질되지 않도록 보관에 유의 한다.

4. 강우시 또는 일정온도(30℃) 이상에서는 방제작업을 해서는 안된다. 다만, 감독자의 특별지시가 있는 경우는 제외한다.

5. 약제 살포전 마스크, 고무장갑, 방제복 등과 같은 방제장비를 착용하여 약의 중독피해를 입지 않도록 하여야 하며 그로 인한

피해발생에 대해서는 수급자가 책임져야 한다.

6. 방제작업 후 감독관의 현장조사를 통해 그 방제효과가 70∼80%이하로 조사될 경우 재실시를 원칙으로 하며, 일기 또는 해당

병해충의 생활사 등으로 인해 재실시가 불가능할 경우 해당공종의 계약금액 50%를 환수토록 한다.