- 새길시장(상가건물) 정밀안전진단 용역 -

과 업 지 시 서

2021.  7.

대구광역시 서구청

목         차

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ. 총칙

1.1 과업의 명칭

1.2 과업의 목적

1.3 과업의 개요

1.4 과업의 일반사항

Ⅱ. 과업의 내용

2.1 과업의 내용 및 범위

2.2 정밀안전진단의 진행 및 방법

2.3 구조안전성 검토

Ⅲ. 과업성과품

3.1 정밀안전진단 보고서에 포함되어야 할 사항

3.2 보고서 작성 및 성과품 납품목록

과 업 지 시 서

Ⅰ. 총칙

1.1 과업의 명칭 : 새길시장(상가건물) 정밀안전진단 용역

1.2 과업의 목적

가. 본 용역은 소규모취약시설 점검 결과 불량등급 판정을 받아 건축물의 붕괴가 우려되는 새길시장(상가건물)의 재난사고 선제적 안전조치 및 예방을 위한 정밀안전진단 용역으로서,

나. 시설물의 물리적, 기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여, 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사, 측정, 평가하여 보수․보강 등의 방법, 그리고 향후 유지관리 방안을 제시하여 적절한 보수 계획을 수립하는데 그 목적이 있음.

1.3 과업의 개요

가. 위    치 : 대구광역시 서구 달서로4길 17-7

나. 시설개요 :

준공일	구 조	건물현황	안 전 등 급
‘70.7.10.	철 근 콘크리트	지상2층, 지하1층 연면적 3,258.09㎡ (* 1층 상가점포 31개소 영업 중 * 2층 주택 17세대 중 13세대 거주)	안전도 : 불량등급 (소규모취약시설점검) 주요부재의 노후화로 구조적 결함상태

다. 적용법규

1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

2) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침

3) 콘크리트 표준시방서 및 철골구조, 철골철근콘크리트 시방서 등

4) 기타 관련법규

라. 과업의 기간 : 착수일로부터 90일간

본 용역의 과업기간은 착수일로부터 90일로 한다. 다만, 계약상대자는

다음의 경우에 발주기관의 승인을 득한 후 기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 용역의 일부 또는 전부 변경이 불가피한 경우

2) 발주기관의 계획변경 등 내부방침에 따라 본 과업중단 또는 지연 및

과업내용의 현저한 변경이나 증∙감이 있을 때

3) 과업수행 계획단계에서 예기치 못했던 변경이 불가피한 경우

1.4 과업의 일반사항

가. 일반사항

1) 용역수행자의 수행업무는 관련법규 및 과업내용(정밀안전진단)에 적합하여야 한다.

2) 용역수행자는 현장조사 시 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」에 규정된 외업 인원수를 현장조사 인원으로 투입하여야 하며, 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」제 26조에 의거 본 과업 지시내용을 숙지하여 전반적인 용역 업무를 성실히 수행하여야 한다.

3) 용역수행자는 과업수행 시 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전사고 예방에 철저를 기하고, 용역수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해 발생 시 응급조치 및 사후처리에 최선을 다하고 이에 따른 비용발생은 용역수행자 부담으로 한다.

4) 기타 필요한 사항은 발주자와 협의한다.

5) 착수신고서 제출

가) 착수신고서는 계약일로부터 7일 이내에 제출한다.

나) 착수신고서 제출 시 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

(1) 과업수행계획서

(2) 책임기술자 선임계

(3) 예정공정표

(4) 용역비 산출내역서

(5) 보안각서

다) 과업수행계획서에는 다음 내용이 포함되어야 한다.

(1) 책임기술자 및 참여기술자 조직표

(2) 각 분야별 인력투입계획서

(3) 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

라) 예정공정표에는 아래내용을 포함한다.

(1) 사업착수 준비 기간

(2) 외업 (자료검토, 전체시설물의 외관조사 결과분석, 현장재료시험, 장비조사 및 시험) 기간

(3) 내업 (자료정리 및 분석, 상태평가, 보수·보강방안, 유지관리방안, 보고서 작성 및 협의, 보고서 제출) 기간

6) 용역수행자는 작업 사항에 대한 기록보존을 위하여 사진촬영을 실시한다.

7) 용역수행 중 인지하게 된 사실에 대하여는 외부에 유출하여서는 안 되며 관련 자료 교육을 통하여 철저히 기밀을 유지한다.

8) 용역수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 저야 한다.

9) 용역수행자는 발주청과 용역수행 착수 전 협의 및 월 2회 이상 업무협의를 하여야 한다.

10) 본 과업지시서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 과업수행에      필요하다고 판단되어 발주기관에서 요구할 경우에는 이를         성실하게 수행하여야 한다.

Ⅱ. 과업의 내용

2.1 과업의 내용 및 범위

: 각 구조체에 대하여 구조안전도 확인과 보수·보강 공사 및 리모델링          공사 등을 제시하기 위하여 다음과 같은 각종 조사를 수행한다.

가. 기존 설계도서 및 검토자료 수집, 검토, 각 층별 하중검토

나. 주요 구조부재에 대한 단면 실측 및 하중상태 조사

다. 콘크리트 강도조사(비파괴)

라. 철근상태조사(철근배근, 철근부식도조사)

마. 균열조사(균열폭, 깊이조사, 및 균열진행조사)

바. 콘크리트 중성화 및 염화물함유량조사

사. 시공당시 설계도서와 현재 구조물의 시공부합 여부

아. 부동침하 조사 여부

자. 구조체의 구조계산 및 안전성 검토

차. 안전진단에 대한 결론 및 안전성검토

카. 기타, 필요한 경우 발주청의 요청에 의한 안전진단을 포함한다.

※ 용역사업자는 설계도면(건축과 구조 등)이 없는 점을 참고하시어 과업   수행하시기 바랍니다.

2.2 정밀안전진단의 진행 및 방법

가. 정밀안전진단 진행을 위하여 구조물의 주요부재를 실측한다.

나. 주요 구조부재의 철근의 직경, 간격, 피복두께 등 배근상태를 조사한다.

다. 주요 구조부재의 큰크리트의 강도를 측정한다.

라. 본구조물에 발생된 균열상태 및 방향을 조사한다.

마. 상태에 따라 주요 구조부재의 콘크리트 중성화 진행상황 및 콘크리트          염화물 함유량을 조사한다.

바. 구조물의 부동침하, 기울기를 조사한다.

사. 조사 및 측정은 구조체 부분에 손상을 주지 않기 위해서 비파괴 시험을         원칙으로 하나 필요시 코어를 채취하여 압축강도를 측정하며,

아. 전 항의 조사 및 측정결과를 바탕으로 구조내력 검토를 실시하여 구조체의         안전도 여부를 판정하고, 구조 보강이 필요하다고 판단될 시는 적절한         보수․보강방법을 제시한다.

자. 구조안전도 검토를 위한 구조내력 계산은 극한강도 설계법에 의한         철근콘크리트 구조설계기준(국토교통부)에 의한다.

2.3 구조안전성 검토

가. 구조해석

나. 구조체 강도 검토

다. 부재 내력조사

라. 보강설계 및 방안제시

마. 종합평가(안전성평가)

Ⅲ. 과업성과품

3.1 정밀안전진단 보고서에 포함되어야 할 사항

가. 서두

보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의        서류를 붙인다.

- 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

- 정밀안전진단 결과표(안전등급)

- 참여 기술진 명단

- 시설물의 위치도

- 시설물의 전경사진, 부위별 사진

- 정밀안전진단 결과 요약문

- 보고서 목차

나. 정밀안전진단의 개요

정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 진단계획 및 실시와 관련된 주요사항을   기술한다.

- 진단의 목적

- 시설물의 개요 및 이력사항

- 진단의 범위 및 과업내용

- 사용 장비 및 시험기기 현황

- 진단 수행일정

다. 자료수집 및 분석

정밀안전진단의 관련자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다.

- 설계도면, 구조계산서

- 기존 정밀점검․정밀안전진단 실시결과

- 보수․보강이력 및 용도변경

- 시설물의 내진설계 여부 확인

- 기타 관련자료

라. 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을     기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상을 첨부한다.

- 전체 시설물 외관조사 결과분석

- 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석(주요구조부 내력손실, 철근콘크리트의          중성화에 따른 내력손실, 기타 구조안전에 영향을 주는 결함여부)

- 재료시험, 측정결과의 분석

- 기 시행한 용역(점검 및 진단 등)보고서와 손상물량 등을 비교 검토,     균열 등 손상진전 여부를 확인 유지관리상 문제점 도출(보수․보강),     문제점에 대한 대책, 향후 유지관리 방향을 제시하여야 한다.

마. 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석결과에 따라서 시설물의     상태평가 결과를 작성한다.

- 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정

바. 시설물의 안전성평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고     이를 바탕으로 구조물의 내(하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적,     기능적 안전성을 평가한다.

- 현장 재하시험 및 계측 결과분석

- 지형, 지질, 지반, 토질조사 등의 결과분석

- 시설물의 변위, 거동 등의 측정결과 분석

- 시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과

- 수문, 수리 등 해석결과 및 분석(관리주체의 요구 등 필요한 경우)

- 시설물의 내(하)력 평가

- 시설물의 내진성능, 사용성 평가(관리주체의 요구 등 필요한 경우)

- 정밀안전진단 결과 시설물의 보수·보강방법을 제시한 때에는 보수·             보강시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에             현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성 평가 포함 시행

- 시설물의 안전성평가 결정

사. 종합평가

- 시설물의 상태평가와 안전성평가 결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정

- 시설물의 안전등급 지정

아. 보수·보강 방법 제시

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는     부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수·보강 방법을 제시한다.(내진     성능 평가 후 내진능력 부족시의 경우를 포함)

- 보수·보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등

- 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

자. 유지관리 방안제시

- 구조물의 변형이나 손상을 유형별로 원인을 분석하여 상태등급         평가와 보수·보강방안을 제시하고, 시설물의 사용년도 경과에 따른        유지관리방향 등을 제시

- 구조물의 특성에 맞는 효율적인 유지관리방안 제시

- 국내·외 보수·보강 사례, 현장답사 또는 수집자료 직접제시 및 활용        방안 제시

- 차기 안전점검 시 비교 검토가 필요한 사항에 대한 자료 제시

차. 종합결론 및 건의사항

- 정밀안전진단 실시결과의 종합결론

- 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 기타 필요한 사항

카. 부록

- 과업지시서

- 외관조사망도

- 구조해석 모델링 및 수치해석 자료(입출력자료는 e-보고서에 포함)

- 측정, 시험, 계측 성과표

- 상태평가 결과 자료

- 안전성평가 결과 자료

- 시설물관리대장 사본

- 현황조사 및 외관조사 사진첩

- 사용장비 및 기기의 사진

- 사전조사 자료 일체(사전검토보고서, 과업수행계획서 등 관련자료)

- 기타 참고자료

(정밀안전진단 결과와 관련되는 설계도서, 이전의 안전점검 및 정밀      안전진단 보고서 등 관련자료 포함)

3.2 보고서 작성 및 성과품 납품목록

가. 정밀진단에 대한 결과보고서에 따라 설계용역 실시 등 적정한 사업계획 수립을 시행할 예정이므로 기초자료로 사용될 수 있도록 명확하고 상세하게 작성되어야 한다.

나. 최종보고서는 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 지침에 따라 체계적으로 작성하여야 한다.

다. 용역시행자는 정밀점검 종합보고서 제출 10일 이전에 발주기관에 사전검사를 받아야 하며, 여기에서 지적되는 미비사항을 보완하여 종합보고서를 작성 제출토록 한다.

라. 제출목록

- 정밀안전진단 보고서 : 각 10부

- 정밀안전진단 보고서 요약본 : 각 5부

- 유지관리 지침서 : 각 3부

- 보수․보강방법에 대한 도면 : 대책수립서 및 도면 각 3부

- 적정 공사비 산출 : 보수보강에 대한 일위대가에 의한 내역서 제출                               각 3부

- 도면 및 공사설계서 저장 CD 2개

- 기타 발주자가 요구하는 자료