대구서구문화회관

무대조명장비 구매

제 안 요 청 서

2021. 08.

목        차

제 1 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	개 요
제 2 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	제 품 리 스 트
제 3 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	특 기 시 방
제 4 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	입찰 및 계약
제 5 장	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	제안서 작성

제 1 장 개요

가. 개요

G2B 세부품명번호	ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY
3911150402	1	무대조명장치	SYSTEM	1

나. 적용범위

본 제안요청서는 대구서구 문화회관 무대조명장치 구매에 관한 일반적인 공통사항과 특기사항 등

기술적인 사항에 적용한다.

다. 납품범위

1. 조명기기 및 기타설비를 위한 악세사리 납품

2. 물품의 각종 기술도서, A/S보증서, 품질보증서, 공급자증명원 등의 제출

3. 지정 장소까지의 운반 및 하차

4. 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

5. 시운전 및 교육

라. 납품, 검사

1. 무대조명장치의 납품 시 발주자, 감독원 입회하에, 동등이상 승인을 득하여야 한다.

2. 납품 완료 후 발주자의 입회하에 시운전을 실시하며 인수인계는 서면으로 하며 감독원의 승인을

득하여야 한다.

3. 무대조명장치의 사용설명서를 발주자 측에 제출하여 조작이 편이하도록 하여야 한다.

4. 계약자가 납품하는 모든 제품은 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며,

주요 구성품ㆍ부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다. 또한 COPY 제품은 제외하며, 감독공무원이

필요하다고 인정되는 서류 요구 시 제출해야 한다.

마. 자격기준

무대조명장치 설비의 완벽한 시설과 하자 보수, 시스템 점검 및 교육 등을 고려하며 본 설비의 설계,

외자재수입, 국산자재 제작, 납품 업체는 아래와 같은 자격요건을 갖추고 있는 업체이어야 한다.

1. G2B 물품분류번호 10자리(3911150402) 입찰참가 등록한 업체이어야 한다.

바. 입찰방법

무대조명장치 설비의 완벽한 시설을 위해 물품의 규격이상의 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한해 가격경쟁

시킴으로서 적합한 제품의 품질향상과 우수규격품을 확보하기 위해 규격. 가격동시입찰에 의해 낙찰자를

결정한다.

사. 착수 시 제출자료

선정된 업체는 다음의 서류를 제출하고 시방서에 따라 계약 기간 내에 납품을 완료하여야 한다.

1. 착수 전 제출서류

(1) 사용자재 승인원 1부.(수입품은 카다로그 포함)

(2) 외산 장비에 대하여 제품의 품질 및 유지관리를 위하여 수급자는 공급 증명원 및 A/S 확약서를 제출

하여야 한다.

2. 납품 후 제출서류

(1) 납품계 1부.

(2) 사진첩 1부

3. 제출 서류는 수량 및 서류의 관한 사항은 감독관과 협의하여 조정 할 수 있다.

아. 포 장

모든 제품의 포장은 기름종이, 비닐, 철대, 각재를 사용하여 수송, 납품에 운전까지의 기간 동안 기기를

충격 및 외부 습도로부터 보호한다.

자. 납품 및 설치

1. 납품 및 설치는 계약 후 50일 이내로 한다.

2. 계약자는 제작 공정에서 운반하여 납품한다.

3. 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

(단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 경우에는 분해하여 운반하며, 조립 시

계약자책임 하에 조립을 한다.)

4. 납품 장소는 차량 진입이 가능한 장소까지 하차하도록 감독관이 지정한다.

5. 수입품은 현장 개봉을 원칙으로 하여 검수 후 먼지 등이 침입하지 않도록 재포장하고 수입 원산지는

설계 카탈로그 의거 납품되어야 하며(원본의 원산지와 다른 부분은 불합격 처리함), 납품 검사 후

시건 장치를 하여 보관할 책임을 가지고, 인수인계 시까지 도난, 훼손, 분실 등 관리책임은 공급자에 있다.

단, 수입품 보관 책임을 지기위해서는 계약자는 감독관에게 보관 장소의 크기, 위치 등을 사전에 요청하여

확보해야 한다.

차. 기기 및 재료

1. 기기 및 재료(기자재)는 모든 신품이어야 한다.

2. 기자재에 사용되는 부품은 한국공업규격품(K.S표시품)을 사용하고, K.S품이 없는 기자재는 형식승인품

또는 공산품 품질관리법에 의하여 품질검사에 합격한 것을 사용한다. 단, 수입되는 기기 및 재료는 UL,

cUL, CE, JIS, PSE 등의 이와 동등한 해외 인증품

3. K,S규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독관의 지시에 따르며, K.S표시품은 감독관의 승인을

받아 검사를 생략할 수 있다.

4. 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 보관하고 불합격된 기자재는 반출하여 합격품으로 보충

한다. 또한, 자재 중 변질, 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

카. 재해방지 및 피해 대책

1. 설치 중에 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 고용인에게

필요한 모든 교육 및 지시를 작업 전에 시달한다.

2. 설치 중에 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에 만전을

기한다.

3. 작업 중에 사고가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 계약자 책임 하에 최단 시일 내에

복구 및 조치를 취한다.

타. 안전관리

안전관리는 관계법규에 따라 하고 특히 다음 사항을 유의한다.

1. 화재, 도난 및 위험물 취급주의

2. 자재관리 및 정리철거

3. 안전모 착용, 불안전한 요인의 사전제거 및 방지

4. 공급자는 현장의 안전관리지침을 이행할 의무를 가진다.

파. 하자보증

1. 하자보증기간은 납품(준공)검사 후 2년으로 하여야 한다. (단, 소모품은 제외한다.)

2. 공급자는 하자보증기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의

책임을 진다.

3. 만일 하자 보증기간 중 발생한 하자에 대해서 계약자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을

초래하지 않도록 하여야 한다.

4. 공급자는 하자보증 이후에라도 발생되는 시스템의 결함 및 고장 등에 대하여 지속적으로 소요 장비 및

부품 교체가 가능할 수 있도록 준비를 하여야 한다. 단, 외국제조사의 제조(생산) 사정상 기종이 단종(생산

중단) 되는 것은 제외한다.

제 2 장 제품리스트

번호	품 명	규 격	수량	단위	비고
1	LED MOVING WASH	LED 480W RGBW	6	SET
2	LED MOVING LIGHT	LED 650W	4	SET
3	LIGHTING CONSOLE	2,048 OUTPUT	1	SET

제 3 장 특기시방

1	LED MOVING WASH	LED 480W	6	SET

가. 일반 사양

극장 및 공연장의 컬러 페인팅용 무빙 라이트로서, DMX 512 신호 방식에 의해 라이트의 헤드가

상.하.좌.우로 자유자재로 움직이며 조명을 할 수 있어야 하며, LED 램프소자를 사용하는 등기구로

화이트 밸런싱 조정 및 칼라믹싱 용도의 장비이다.

나. 특기 사양

(1) 3개의 DMX 모드가 지원

(2) 플리커프리 지원

(3) 선택 사양으로 무선 수신기 내장

다. 제작 사양

(1) 광원 : 12ea x 40W R.G.B.W LED 멀티칩

(2) 출력 : 6,574 lm / 28.200 lx @ 5 m

(3) 줌 각도 : 3.8°~60°

(4) 컬러시스템 : RGBW / CMY 컬러믹싱

(5) 색온도 : 2,700K~8,000K

(6) 가상컬러휠 : 66개의 프리셋 컬러

(7) 텅스텐램프 이펙트 : 2,700K~4,200K 색온도에서 Red Shift와 Thermal Delay기능

(8) 디머/셔터 : 0~100% 디밍 범위와 최대 초당 20번 스트로브 효과

(9) HD와 UHD카메라 촬영 시 플리커현상이 발생하지 않음

(10) 디스플레이 : LCD디스플레이와 4개의 컨트롤 버튼

(11) 프로토콜 : DMX-512, RDM (옵션사항으로 ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN가능)

(12) 무선수신기 : DMX/RDM 모듈을 옵션으로 장착하여 무선 수신이 가능 하여야 한다

(13) DMX채널 : 3개의 DMX모드 (22, 16, 24)

(14) 팬/틸트 : 540°(Standard), 450°(Reduced) / 228°

(15) 전원 : 100~240V, 50/60Hz

(16) 소비전력 : 440W

라. 구성

(1) LED Moving Wash	---	6 SET
(2) Clamp	---	12 SET
(3) Safe Chain	---	6 SET

* 상기 표기된 제품의 스펙의 동등 이상의 제품을 제안토록 한다. *

2	LED MOVING LIGHT	LED 650W	4	SET

가. 일반 사양

극장 및 공연장용 무빙라이트로서 각종 문양과 원하는 색상 조명을 배경막 및 FLOOR에 비출 수

있으며 내부에 개별 제어가 가능한 프레임 셔터를 사용하여 조명의 빛을 직사각형 등의 모양으로

자르는 효과가 가능하며, LED 램프 소자를 사용하는 등기구로 애니매이션효과, 프리즘, 프로스트,

칼라연출, 스트로브가 등 다양한 조명 이펙트 연출 용도의 장비이다.

나. 특기 사양

(1) 4개의 DMX 모드가 지원

(2) 장비 베이스에 디스플레이가 가능한 컨트롤 패널이 있어 간단하게 장비 세팅 및 어드레스 선택

(3) 선택 사양으로 무선 수신기 내장

(4) 연색성이 우수하여 자연스러운 스킨톤 표현

다. 제작 사양

(1) 램프 : 650W White LED Transferable Engine

(2) CRI : 70/80/90

(3) 줌 각도 : 5.5°~50°

(4) 루멘/럭스 : 27,000lm / 85.000 lx @5m

(5) 컬러시스템 : CMY 컬러믹싱, CTO 3,000K~6,700K

(6) 컬러휠 : 5가지 색상 + White 휠 x 2 (총 두 개의 휠)

(7) 프레이밍 셔터 : 4개의 개별 포지션 블레이드 & 프레임 시스템 회전 ±60°

(8) 회전 고보휠 : 7가지 + OPEN / 양방향 회전

(9) 고정 고보휠 : 9가지 + OPEN

(10) 애니메이션 휠 : 양방향 회전되는 알루미늄 휠

(11) 프리즘 : 6각 양방향 회전 프리즘

(12) 모터라이즈 아이리스, 최대 3 Hz의 PULSE 효과

(13) 프로스트 : 1° 와 5° 총 두 개의 프로스트

(14) 디머 / 스트로브 : 디밍 8bit, 16bit, or 18bit 지원 / 최대 20 Hz 스트로브 효과

(15) HD와 UHD카메라 촬영 시 플리커현상이 발생하지 않음

(16) 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한 밧데리

백업 타입

(17) 프로토콜 : USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

(18) 무선 수신기 : DMX/RDM 모듈을 옵션으로 장착하여 무선 수신이 가능

(19) DMX 채널 : 4개의 DMX모드 지원 (49, 42, 50, 43채널)

(20) 팬 / 틸트 : 540° / 265°

(21) 전원 : 100-240 V, 50/60 Hz

(22) 소비전력 : Standard mode max. 870 W at 230 V / Boost mode max. 950 W at 230 V

라. 구성

(1) LED Moving Light	---	6 SET
(2) Clamp	---	12 SET
(3) Safe Chain	---	6 SET

* 상기 표기된 제품의 스펙의 동등 이상의 제품을 제안토록 한다. *

3	LIGHTING CONSOLE	2,048 OUTPUT	1	SET

가. 일반 사양

조명을 통합으로 콘트롤하는 콘솔로 일반 무대조명뿐만 아니라 무빙 라이트, LED 및 미디어서버를

동시에 콘트롤 할 수 있는 콘솔이다. 많은 수의 채널을 가지며 DMX 신호뿐만 아니라 다양한 신호를

받아 사용 할 수 있는 제품이다.

나. 장비사양

(1) CONTROL CONSOLE의 신호출력은 2,048 OUTPUT 이상 이어야 한다.

(2) CONTROL CONSOLE의 콘트롤 채널은 32,000 콘트롤 채널 이상 이어야 한다.

(3) CONTROL CONSOLE은 45mm FADER 20개 이상 이어야 한다.

(4) CONTROL CONSOLE은 100mm MASTER FADER 2개 이상 이어야 한다.

(5) CONTROL CONSOLE의 사용자분류는 90명 이상 이어야 한다.

(6) CONTROL CONSOLE의 외부연결 모니터는 2대 이상 연결이 가능 하여야 한다.

(7) CONTROL CONSOLE의 큐는 10,000 CUES 이상 이어야 한다.

(8) CONTROL CONSOLE의 큐 리스트는 990 CUE LISTS 이상 이어야 한다.

(9) CONTROL CONSOLE의 ACTIVE PLAYBACK은 200 이상 이어야 한다.

(10) CONTROL CONSOLE의 SUBMASTER는 990 이상 이어야 한다.

(11) CONTROL CONSOLE의 파레트는 4 x 1000 (강도, 포커스, 칼라, 빔) 이상 이어야 한다.

(12) CONTROL CONSOLE의 프리셋, 그룹, 이펙트, 스냅샷, 커브, 컬러패스는 1,000 이상 이어야 한다.

(13) CONTROL CONSOLE의 매크로는 99,900 이상 이어야 한다.

(14) CONTROL CONSOLE의 저장방식은 SOLID STATE 하드디스크 이어야 한다.

(15) CONTROL CONSOLE의 외부장치 연결단자는 USB 5 PORT 이상 이어야 한다.

(16) CONTROL CONSOLE의 언어는 영어, 한국어 지원이 가능 하여야 한다.

(17) CONTROL CONSOLE는 매직시트 기능이 가능 하여야 한다.

(18) CONTROL CONSOLE는 가상미디어 서버기능이 가능 하여야 한다.

(19) CONTROL CONSOLE의 연결장치는 ETHERNET 2 PORT, DMX/RDM 4 PORT, ETCNet2, Net3,

MIDI TIMECODE, SMPTE TIMECODE, 12 아날로그 입력단자, 12 SPDT CONTACT 출력단자,

UDP/ OSC 전송수신, RS-232를 포함 하여야 한다.

(20) CONTROL CONSOLE의 사용전원은 AC 100-240V, 50/60Hz 이어야 한다.

다. 구성

(1) CONTROL CONSOLE	---	1 SET
(2) TOUCH MONITOR	---	2 SET

* 상기 표기된 제품의 스펙의 동등 이상의 제품을 제안토록 한다. *

제 4 장 입찰 및 계약

가. 납품업체 선정요건

1. 사업자 선정방법 : 장비의 우수성과 연속성 등을 고려하여 본 구매는 아래와 같은 기준에 의한다.

2. 제안서 평가점수

- 접수된 제안서의 규격(기술)평가는「기술제안서 평가항목 및 기준」에 의거 수요처에서 평가한다.

(붙임#1 참조)

3. 낙찰방식 : 규격가격 동시입찰

4. 제안서 평가 방법

- 평가표에 의거하여 배점된 항목들을 평가하여 평가점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 선정한다.

- 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해서는 제출하지 않은 것으로 한다.

- 제안 평가결과는 나라장터를 통하여 공개하며, 평가단에 이의를 제기하지 않는다.

나. 제안서 제출 안내

1. 제출 기한 내에 미제출 시는 제안 의사가 없는 것으로 처리하고, 제안된 제반 자료는 반환하지 않는다.

2. 제안서는 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시된 경우는

계약서가 우선한다.

3. 제안서에 대한 해석상 문제가 발생 시 쌍방이 협의하여 조정한다.

다. 제안서 제출

1. 제출처 : “입찰공고” 참조

2. 제출서류

- 조명장비 품질규격 인증서 1부

- 유사사업 추진실적(붙임1) 1부

- 실적증명서 (붙임2)1부

- 기업신용평가서 1부

- 규격서 1부

- 비교 규격서 1부

- 규격 확인 자료(카다로그 등) 1부

- 제조사 공급자 증명원 및 A/S 확약서 각 1부

- 품질보증각서(붙임 4), 서약서(붙임 3)  각 1부

- 사업자등록증 사본 및 법인등기부 등본 사본 각 1부

- 나라장터에서 출력한 조달청 경쟁 입찰 참가 자격등록증 1부.

※ 제출기한 내 제출(등록)되지 않는 서류는 인정하지 않으며, 제출한 서류는 수정·보완할 수 없으며, 반환하지

않는다(단, 심사에 필요한 경우 등의 사유로 발주처에서 요청하는 경우는 제외)

3. 제출 기한 및 장소 : 입찰공고에 따름

4. 제출 방법

- 직접 제출 및 우편접수(대구광역시 서구 당산로 403 서구문화회관) ☎663-3094 남화진

※ 우편 송부 시에는 제출기한까지 접수된 것에 한하며, 우송 중 분실,훼손 또는 지연에 대한 책임은            입찰 참가자에게 있습니다. 반드시 접수담당자의 접수 처리를 유선확인하시기 바랍니다.

- 제안서는 공문형식으로 하고, 대표자의 인감을 날인 제출하여야 하며, 날인이 없는 제안서는

평가에서 제외함

- 제안서를 기한 내 제출하지 않을 경우, 제안의사가 없는 것으로 간주함

- 제안된 내용의 검토를 위해 발주기관의 요구 시, 추가 자료를 제출해야 함

라. 제안서 작성 시 유의사항

1. 제안내용에 대한 확인․검증이 필요한 경우 제안서에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를

제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

2. 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익은  제안업체가 책임을 진다.

(제안서 검토 후 추후 통보)

3. 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는

제안을 무효로 한다.

4. 제안서 평가는 수요처의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안사는 평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할

수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않는다.

5. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자가 부담한다.

6. 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우

제안업체는 일체의 손해 배상 책임진다.

7. 규격제안서의 평가결과는 추후에 나라장터를 통하여 공개하여야 한다.

제 5 장 제안서 작성

제안서 목차 및 내용

목 차	주요 내용	비 고
Ⅰ. 사업수행 능력 평가 자료	ㅇ 조명장비 품질규격 인증서 ㅇ 유사사업 추진실적(붙임1) ㅇ 실적증명서(붙임2) ㅇ 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	ㅇ 해당제품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ. 비교 규격서	ㅇ 제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술
Ⅳ. 규격 확인 자료	ㅇ 제안제품의 카다로그 및 규격 확인 자료
Ⅴ. 기술지원 및 사후관리	ㅇ 제조사 공급자 증명원 및 A/S확약서 ㅇ 품질 보증 각서(붙임4)
Ⅵ. 기타	ㅇ 서약서(붙임3)

제안서 평가 기준표

▶세부 평가표

평가 구분	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
1. 사업 수행 능력 평가 (15점)	품질인증 및 표준화 여부 (3 점)	○ 무대조명장비의 품질규격인증 여부 (해당 제작사 보유여부 확인 및 인증제출)	UL,CE 등의 국제인증	3점
	무대조명 전문 기술능력 (2점)	○ 무대조명 전문 설계의 적정성 여부 (조명장비 상세도 제출)	기술성, 안전성	2점
	유사사업수행 실적평가 (5 점)	○ 최근 5년간 수행 실적 중 유사사업 수행실적 (실적 증명서 제출)	예산액의 90% 이상	5점
			예산액의 85% 이상	4점
			예산액의 80% 이상	3점
			예산액의 75% 이상	2점
			예산액의 75% 미만	1점
	회사경영상태 (5 점)	○ 기업신용평가등급에 따른 평가	AAA, AA+, AA0, AA-, A+,A0,A-	5점
			BBB+	4.5점
			BBB0	4.0점
			BBB-	3.5점
			BB+, BB0	3.0점
			BB-	2.5점
			B+, B0, B-	2.0점
			CCC+ 이하	1.5점
	소 계			15점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
2.제품 규격 평가 (70점)	LED Moving Wash (25 점)	○ 광원 : 12ea x 40W R.G.B.W LED 멀티칩 ○ 출력 : 6,574 lm / 28.200 lx @ 5 m ○ 줌 각도 : 3.8°~60° ○ 컬러시스템 : RGBW / CMY 컬러믹싱 ○ 색온도 : 2,700K~8,000K ○ 가상컬러휠 : 66개의 프리셋 컬러 ○ 텅스텐램프 이펙트 : 2,700K~4,200K 색온도에서 Red Shift와 Thermal Delay기능 ○ 디머/셔터 : 0~100% 디밍 범위와 최대 초당 20번 스트로브 효과 ○ HD와 UHD카메라 촬영 시 플리커현상이 발생하지 않음 ○ 디스플레이 : LCD디스플레이와 4개의 컨트롤 버튼 ○ 프로토콜 : DMX-512, RDM (옵션사항으로 ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN가능) ○ 무선수신기 : DMX/RDM 모듈을 옵션으로 장착하여 무선 수신이 가능 하여야 한다 ○ DMX채널 : 3개의 DMX모드 (22, 16, 24) ○ PAN/TILT : PAN 540°(Standard), 450°(Reduced) / TILT 228° ○ 전원 : 100~240V, 50/60Hz ○ 소비전력 : 440W	모두 만족	25점
			1개 불만족	20점
			2개 불만족	15점
			3개 이상 불만족	10점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
2.제품 규격 평가 (70점)	LED MOVING LIGHTING (25 점)	○ 램프 : 650W White LED Transferable Engine ○ CRI : 70/80/90 ○ 줌 각도 : 5.5°~50° ○ 루멘/럭스 : 27,000lm / 85.000 lx @5m ○ 컬러시스템 : CMY 컬러믹싱, CTO 3,000K~6,700K ○ 컬러휠 : 5가지 색상 + White 휠 x 2 (총 두 개의 휠) ○ 프레이밍 셔터 : 4개의 개별 포지션 블레이드 & 프레임 시스템 회전 ±60° ○ 회전 고보휠 : 7가지 + OPEN / 양방향 회전 ○ 고정 고보휠 : 9가지 + OPEN ○ 애니메이션 휠 : 양방향 회전되는 알루미늄 휠 ○ 프리즘 : 6각 양방향 회전 프리즘 ○ 모터라이즈 아이리스, 최대 3 Hz의 PULSE 효과 ○ 프로스트 : 1° 와 5° 총 두 개의 프로스트 ○ 디머 / 스트로브 : 디밍 8bit, 16bit, or 18bit 지원 / 최대 20 Hz 스트로브 효과 ○ HD와 UHD카메라 촬영 시 플리커현상이 발생하지 않음 ○ 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한 밧데리 백업 타입 ○ 프로토콜 : USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN ○ 무선 수신기 : DMX/RDM 모듈을 옵션으로 장착하여 무선 수신이 가능 ○ DMX 채널 : 4개의 DMX모드 지원 (49, 42, 50, 43채널) ○ 팬 / 틸트 : 540° / 265° ○ 전원 : 100-240 V, 50/60 Hz ○ 소비전력 : Standard mode max. 870 W at 230 V / Boost mode max. 950 W at 230 V	모두 만족	25점
			1개 불만족	20점
			2개 불만족	15점
			3개 이상 불만족	10점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
2.제품 규격 평가 (70점)	LIGHTING CONSOLE (20점)	○ CONTROL CONSOLE의 신호출력은 2,048 OUTPUT 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 콘트롤 채널은 32,000 콘트롤 채널 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE은 45mm FADER 20개 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE은 100mm MASTER FADER 2개 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 사용자분류는 90명 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 외부연결 모니터는 2대 이상 연결이 가능 하여야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 큐는 10,000 CUES 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 큐 리스트는 990 CUE LISTS 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 ACTIVE PLAYBACK은 200 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 SUBMASTER는 990 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 파레트는 4 x 1000 (강도, 포커스, 칼라, 빔) 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 프리셋, 그룹, 이펙트, 스냅샷, 커브, 컬러패스는 1,000 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 매크로는 99,900 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 저장방식은 SOLID STATE 하드디스크 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 외부장치 연결단자는 USB 5 PORT 이상 이어야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 언어는 영어, 한국어 지원이 가능 하여야 한다. ○ CONTROL CONSOLE는 매직시트 기능이 가능 하여야 한다. ○ CONTROL CONSOLE는 가상미디어 서버기능이 가능 하여야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 연결장치는 ETHERNET 2 PORT, DMX/RDM 4 PORT, ETCNet2, Net3, MIDI TIMECODE, SMPTE TIMECODE, 12 아날로그 입력단자, 12 SPDT CONTACT 출력단자, UDP/ OSC 전송수신, RS-232를 포함 하여야 한다. ○ CONTROL CONSOLE의 사용전원은 AC 100-240V, 50/60Hz 이어야 한다.	모두 만족	20점
			1개 불만족	15점
			2개 불만족	12점
			3개 이상 불만족	10점
	소 계			70점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	점수
3. 기술지원 및 사후관리 (15점)	조명장비 품질보증	○ 제조사 공급 증명원 및 A/S 확약서 (외산품이 아닌 경우 제출로 인정함)	제출여부	10점
	유지보수 신뢰성 및 사후관리	○ 조명장비 품질 보증기간 2년 (보증각서 제출)	제출여부	5점
	소 계			15점
합 계				100점

검토 의견
업 체 명		종합판정

▶ 주의사항

1) 위 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함

2) 조명장비 특징 및 규격 증빙 카달로그는 제조사 공식 카달로그 및 제작사 홈페이지 공개 자료만 인정함

3) 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증명자료 등을 제출 하여야 하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야함

2021년  월  일

확인자 : 소속             직위(직급)           성명             (서명)

평가자 : 소속             직위(직급)           성명             (서명)

[붙임 1]

유사사업 추진실적

사 업 명	사업기간	금 액	발 주 처	수행자	비 고

※ 현재 완료 된 사업(준공)만 포함하여 최근 연도순으로 기재하며, 최근 5년간 수행실적(실시설계 완료 시점) 중

유사사업 수행실적 평가기준에 해당되는 사업만 기입

※ 공동도급계약일 경우에는 비고란에 표시하고 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

※ 실적증명을 제출한 실적에 한해서 기재

[붙임 2]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도		『대구서구문화회관 무대조명장비구입』입찰 참가 제안실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦					100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적			비 고
					비율(%)		실적(원)
			-
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2021년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급기관 및 부서명 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능

※ 실적관련 주요항목은 투명테이프를 부착할 것

※ 실적증명서 1부는 원본 필수이며, 나머지는 사본도 무방함

※ 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등으로 대체 가능

[붙임 3]

서     약     서

당사는 『대구서구문화회관 무대조명장비구입』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2021년  월  일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

[붙임 4]

품질 보증 각서

당사는 『대구서구문화회관 무대조명장비구입』 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 조명장비에 대하여 2년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 무대조명장비 품질 보증기간 : 납품완료 후 2년

2021년  월  일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)