복합커뮤니티시설 건립공사
[ 무대조명장치 구매설치 ]
	∎무대조명 시방서
2022. 3.
대 구 광 역 시 서 구

	일반 시방서

무대조명장치

□ 품명 : 무대조명장치

□ 수량 : 1 식

제1장 일반 사항

1. 건 명 : 복합커뮤니티시설 건립공사 무대조명장치 구매설치

G2B 세부품명번호	ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
3911150402	1	무대조명장치	식	1

2. 개 요

본 시방서는 복합커뮤니티시설 건립공사 무대조명장치 구매설치에 필요한 기자재 구입 및 기타 관련규정에 준한다.

3. 범 위

3-1 제품의 납품

3-2 각종 도면 설계 자료 등의 제출 (단, 자료 요구 시)

3-3 각종 시험의 수행 (감독관 지정)

3-4 납품 기기의 성능, 하자 보장, 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

4. 설치 장소 : 복합커뮤니티시설 콘서트홀

5. 납품 기한 : 계약일로부터 60일 이내

6. 감독원

6-1 본 시방서에 감독이라 함은 발주처의 직원으로 감독의 업무를 부여 받은 자를 말한다.

6-2 납품자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요한 사항은 문서로 함을 원칙으로 한다.

7. 이 의

7-1 제품도면 및 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않는 사항 및 기타 의문사항이

있을 경우에는 감독원과 상의토록 한다.

7-2 중요한 사항에 대하여는 감독원과 납품자가 서로 조정하되 의견이 조정되지 않을시 에는

감독원의 지시를 따른다.

8. 경미한 변경

현장의 위치 및 사소한 변경, 이에 수반되는 약간의 잡자재 수량증가 등의 경미한 사항은 감독원의

지시에 따라 납품자가 계약금의 증액 없이 이를 시행하여야 한다.

9. 관련자료 및 도면 제출

9-1 납품자는 납품 이전에 관련되는 자료를 감독원에 제출하여 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

9-2 납품자는 감독원이 서면 및 도면 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여 제조사의

CATALOG의 제출을 요구 시 이에 행하여야 한다.

9-3 납품자는 납품 검사 시 관련서류를 제출하여야 한다.

9-4 납품자는 납품 후 공사 진행별 사진을 천연색으로 촬영하여 사진 원판 및 인화 사진을

감독원에게 제출하여야 한다.

9-5 납품자는 납품 완료 후 각 기기의 사용 설명서를 제출하여야 한다.

10. 자재 운반 및 납품

10-1 납품자는 제품의 성능 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

10-2 모든 제품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제품은

분해 운반시 납품자 책임으로 재조립한다.

10-3 납품 장소는 소강당으로 하되 감독원의 요청시 감독원이 지정하는 장소로 한다.

11. 기기 및 재료

11-1 기기 및 재료 (이하 기자재라 함)는 모두 신품이어야 한다.

11-2 기자재에 사용되는 부품은 한국공업표준규격품 (이하 K.S품이라 함)을 사용하고 K.S표시품이

없는 기자재는 형식 승인품 또는 전기용품 관리법에 의한 기자재를 사용하되 K.S 규격과 동등

또는 이상 제품을 사용한다.

11-3 K.S 규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독원의 지시에 따르며 K.S품은 감독원의

승인을 받아 검사를 생략할 수 있고 특수 설비에 대해서는 감독원의 승인을 받아 자체

검사 증명서로서 검사를 생략할 수 있다.

11-4 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 정리 보관하고 불합격된 기자재는 즉시 장외

반출하며 부족분은 합격품으로 보충하여 정리, 보관하여야 한다.

또한, 보관 자재 중 변질 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

11-5 자재의 검사 시험 시 소요되는 비용은 납품자 부담으로 한다.

12. 기자재검사

12-1 무대조명장비의 납품시 발주자, 감독원 입회하에 동등이상 승인을 득하여야 한다.

12-2 기자재 검사는 기기의 특성 및 당사의 의견에 따라 생략 또는 당사가 위촉한 검정 대행 요원에 의한 검사로 대행할 수 있다.

12-3 납품 완료 후 발주자의 입회하에 검사를 진행하고 인수인계는 서면으로 하며 감독원의 승인을 득하여야 한다.

13. 재해 방지 및 피해 대책

13-1 납품 중 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는

고용인에게 필요한 지시를 작업 전에 시달하며, 항상 주의를 환기시켜 안전사고를 미연에

방지한다.

13-2 납품 중 기기가 손상될 우려가 있을 시에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해 방지에

만전을 기하여야 한다.

13-3 납품 중에 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 감독원에 보고하고 납품자

부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 원상 복구 및 사후 조치를 취하여야 한다.

14. 안전관리

납품자는 현장의 안전 관리에 힘쓰며 관계법규를 준수하되 특히 다음 사항을 유의한다.

14-1 종사원의 현장 출입

14-2 화재, 도난 및 위험물 취급주의

14-3 자재 관리, 청소 및 정리 철저

14-4 불안전 요소의 사전제거 및 방지

15. 성능 보존 책임

납품자는 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 준공일로 부터 2년동안

발생하는 제품 및 시공 상의 하자에 대한 책임을 가진다.

단, 소모품은 제외한다.

16. 자격 기준

16-1 G2B분류번호 무대 및 방송실용 조명기기(3911150402 무대조명장치)로 입찰참가 등록을

한 업체

제2장  무대조명 일반사항

1. 무대조명장비 납품개요

본 설계는 복합커뮤니티시설 건립공사 무대조명장치 구매설치로서 조명장비를 납품설치 하여 다양한 공연을 연출할 수 있도록 조명장비를 구성하였다.

2. 무대조명의 구성

무대조명설비는 상부, 전면으로 구분되며 상부조명은 무대전체를 균등한 조도로 밝히는 기구와  특정부분에 강한 빛을 필요로 하는 곳에 투광할 수 있는 기구, 전면조명은 상부조명을 보완하여 균등한 빛을 공급하는 등기구등으로 구분된다.

Item No.	Description	Unit	Q'ty
1	LED MOVING WASH LIGHT	SET	10
2	LED ZOOM ELLIPSOID LIGHT	SET	12
3	HOUSE LED DIMMING LIGHT	SET	18
4	THRUPOWER PANEL	SET	1
5	LIGHT CONTROL CONSOLE	SET	1

3. 조명기구 일반사항

1) 각 등기구는 각기 그 기능과 특성에 맞게 물리적, 기계적, 광학적으로 설계된 기구이어야 하며, 외관이 미려하여야 한다.

2) LIGHT의 발열 부분 및 전체 기구는 온도 상승에 따른 외관 및 각 기능의 변형 및 기능장애가 없어야 한다.

3) 초점 및 LIGHT 광원의 폭을 조정하는 조정기구는 간단하고 쉽게 조정되어야 하며, 외부의 충격 및 기타 어느 여건 하에서도 조정된 초점 및 광원의 폭이 변화되어서는 안된다.

4) 등기구내의 배선은 충분한 용량의 내열 전선을 사용하여야 하며, 기능이 저하되지 않아야 한다.

5) LIGHT의 코드 및 PLUG는 전기적으로 충분한 용량의 제품을 사용하여야 하며, 그 길이는 별도 지정하는 규격에 따라 제작한다.

6) LIGHT 전원 단자 및 배선은 TERMINAL BOLT 조임 방식이며, 단자는 내열성 및 절연성이 우수하고 충분한 용량의 것을 사용하여야 한다.

	특기 시방서

제3장  무대조명 특기시방

* LED MOVING WASH LIGHT

1. 일반사양

경량의 컴팩트한 크기에 빠른 속도로 움직이는 무빙헤드를 가진 제품으로, 강력한 빔의 7 x 40W

LED를 가지며 폭 넓은 빔 각도를 가지고 있어 BEAM 및 WASH로 사용이 가능하며, 디밍 및 스트로브 기능을 갖춘 제품이다.

2. 구성

1) LED MOVING WASH LIGHT – 10SET

2) SAFEY CHAIN – 10EA

3) HANGER – 20EA

3. 장비사양

1) L  E  D : 7 x 40 W Osram Ostar LED

2) 색 온 도 : 2800K ~ 8000K

3) 조    도 : (4.5°) 10776 lux, (60°) 355 lux @ 6.1m

4) 광    속 : (4.5°) 2954 lm, (60°) 5496 lm

5) LED 수명 : 50,000시간

6) 빔 각 도 : 4.5° ~ 60°

7) 컬러믹싱 : RGBW

8) 플리커 콘트롤범위 : 2.4KHz, 16KHz

9) 디   밍 : 16bit, DMX 콘트롤

10) 움 직 임 : PAN 540°, TILT 255°

11) 사용신호 : Art-Net, sACN, DMX

12) 신호단자 : DMX 5P 또는 이더넷

13) 사용전원 : 100 ~ 240VAC, 50Hz/60Hz, 410W@100V

14) 전원단자 : powerCON TRUE 1

15) FAN 모드 : Standard, Studio, User fan control channel

16) 몸체색상 : BLACK

17) 인 증 : KC인증

18) WARRANTY : 몸체 - 2년 / LED array - 5년

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* LED ZOOM ELLIPSOID LIGHT

1. 일반사양

램프에서 나오는 빛을 타원형 반사경으로 모으고, 반사경에서 나온 빛이 렌즈를 통하여 정해진

각도로 빛을 표현하는 조명기구로, 밝기가 고르고 테두리가 선명한 빛을 얻을 수 있다.

또한 다양한 악세사리로 빛을 자르거나 문양을 나타낼 수 있는 다재다능한 조명기이다.

2. 구성

1) LED ZOOM ELLIPSOID LIGHT – 12SET

2) SAFEY CHAIN – 12EA

3) HANGER – 12EA

3. 장비사양

1) L  E  D	: 91 x 3W LEDs

2) 색 온 도	: 2800K ~ 6500K

3) C  R  I	: 86(3200K)

4) 조    도	: 4460 lux(narrow), 1620 lux(wide) @ 5m

5) 빔 각 도	: 13°(narrow), 24°(wide)

6) 컬러믹싱	: RGBAL

7) 사용신호	: DMX, RDM

8) PWM주파수       : 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz,25,000 Hz

9) 사용채널	: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 or HSV CH

10) 신호단자	: XLR 5P IN/OUT 단자

11) 1회로당 최대 14대까지 THRU 가능

12) 사용전원	: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 216W

13) 전원단자	: POWERCON IN/OUT

14) 스트로브/셔터	: 0 ~ 28 Hz, 전자식

15) 기타기능	: 전자식 DIMMER, 4개의 DIM MODES.

16) 몸체색상	: BLACK

17) 인    증         : KC인증

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* HOUSE LED HOUSE LIGHT (LED COB 40W)

1. 일반사양

LED광원에서 나오는 빛을 직접 이용하여 밝기가 고르고 테두리가 선명한 빛을 얻을 수 있다. DIMMING SYSTEM을 기반으로 하여 0% -100%까지 디밍이 가능 하여야 한다.

2. 구  성

1) HOUSE LED DIMMING LIGHT - 18EA

2) DIMMING Driver - 18EA

3) SAFETY CHAIN - 18EA

3. 장비 사양

1) 사용전원 : 220~240V, 60Hz

2) 몸    체 : 알루미늄 다이캐스팅

3) 빔 각 도 : 60°

4) 색 온 도 : 3,000K

5) CRI      : Ra92

6) SMPS    : DC 38V, 1.0A

7) 평균광선속 : 3,800lumen

8) 사용신호 : DMX 512A(Ethernet)

9) 눈부심지수 : UGR < 19

10) 디밍 커브 0% - 100% (약20개 사용)

11) 방송용 카메라촬영을 위한 주파수 변환설정

12) RDM 포로토콜을 통한 원격제어

13) kC 안전인증, 방송통신기자재 필증

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* THRUPOWER PANEL(24 x 10A)

1. 일반사양

콘트롤 콘솔에서 신호를 받아서 조명기구로 전원 공급을 해 주는 장치로 완벽한 디지털방식의

디머 & R/D 판넬로 최대 24개의 회로 (DIMMER , RELAY, CONSTANT)를 수용 할 수 있어야 한다.

2. 구성

1) THRUPOWER PANEL - 1SET

3. 장비 사양

1) 입력전원 : 3상 4선 + 접지

2) 최대용량 : 80A

3) 출력전원 : 230VAC ± 10%, 47~63Hz

4) 메인터미널 : 8~65㎟

5) 출력터미널 : 2.5㎟

6) 회    로 : 24회로 x 10A

7) 회로모드 : DIMMER 모드, RD 모드, CONSTANT모드

8) 콘 트 롤 : DMX-512 / RDM

9) 다양한 언어지원 : 영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어

10) RELAY : 에어갭 electro-mechanical Relays

11) 완전 정격 마그네틱 회로차단기

12) 표 시 창 : LCD DISPLAY

13) 표 시 등 : 전원용(파란색 LED 램프), DMX용(녹색 LED 램프)

14) 조작버튼 : 6버튼

15) 사용환경 : 주변온도 0 ~ 40℃

16) 냉각방식 : 자연냉각방식

17) 효    율 : 96% 이상, 부하의 최대손실 3%(최대 3100BTUs)

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* LIGHT CONTROL CONSOLE(2048OUTPUT)

1. 일반사양

조명을 통합으로 콘트롤하는 콘솔로 일반 무대조명뿐만 아니라 무빙 라이트, LED 및 미디어서버를 동시에 콘트롤 할 수 있는 콘솔이다. 많은 수의 채널을 가지며 DMX 신호 뿐만 아니라 다양한 신호를 받아 사용 할 수 있는 제품이다.

2. 구성

1) CONTROL CONSOLE - 1SET

2) LED MONITOR - 2EA

3) GOOSE NECK - 1EA

4) DUST COVER - 1EA

5) MOUSE & MOUSE PAD - 1SET

6) 외장키보드 - 1EA

3. 장비사양

○ 일반개요

조명을 통합으로 콘트롤하는 콘솔로 일반 무대조명뿐만 아니라 무빙 라이트, LED 및 미디어서버를 동시에 콘트롤 할 수 있는 콘솔이다. 많은 수의 채널을 가지며 DMX 신호 뿐만 아니라 다양한 신호를 받아 사용 할 수 있는 제품이다.

○ 제작사양

1) 신호출력 : 2048 OUTPUT

2) 콘트롤채널 : 32768 콘트롤채널

3) 사 용 자 : 최대 99명의 사용자 분류

4) 페 이 더 : 2개 MASTER FADER (100mm) + 20 CONFIGURABLE FADER

5) 엔코더 휠 : 엔코더 4개 + 휠 2개

6) 외부 모니터 : 최대 2대(1208x1024)까지 연결 가능 (멀티 터치 지원)

7) 큐       : 10000개

8) 큐리스트 : 999개

9) 플레이백 : 200 Active Playback

10) 파 레 트 : 4 x 1000 (강도, 포커스, 칼라, 빔)

11) 프 리 셋 : 1000

12) 그    룹 : 1000

13) 이 펙 트 : 1000 (relative, absolute or step)

14) 매 크 로 : 99,999

15) 스 냅 샷 : 1,000

16) 커    브 : 1,000

17) Color Paths : 1,000

18) 디스플레이 기능 : The Central Information Area accesses

Channel Displays

Magic Sheets

Patch Views

Playback Status Display

Cue List Index

Effect Editor

Group Editor

Park Display

Dimmer Monitoring

Submaster List

Fader Config Display

19) 저장방식 : SSD 하드디스크, USB

20) 외부장치 연결단자 : 5 USB Port, 2 DVI Ports

21) 신호단자 : 4 x DMX/RDM Ports, 2 x Ethernet Ports

22) ASCII 데이터 호환 : Obsession, Express, Expression, Emphasis, Strand 300/500, Safari,                                 Grand MA1&2

23) 컴퓨터연결 : NOMAD CLIENT SOFTWARE 연결가능

24) 언어지원 : 한국어, 영어, 독일어, 스페인어, 불어, 이태리어, 일본어, 러시아어, 중국어 지원

25) 가상미디어 서버기능

26) 무선 리모트 : iRFR (iPAD용), aRFR (안드로이드용), NET3 RFR 지원

27) 사용전원 : AC 100-240V 50/60Hz [최대사용전류 1A]

28) 인    증 : KC인증

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* HOUSE LED DIMMING LIGHT CONTROL EQIPMENTS

1. 일반사양

공연장 및 강당 등에서 HOUSE LIGHTING 을 조작 하는 콘트롤러 이다.

효과적인 조작이 가능하도록 MASTER FADER와 독립된 FADER로 구성되어 있으며, 각각의

FADER 의 전면 LED를 통하여 디밍 밝기를 확인 할 수 있는 장비이다.

2. 구성

1) HOUSE LIGHT CONTROL CONSOLE – 1 SET

2) HOUSE LIGHT CONTROL BOARD – 1 SET

3. 장비사양

1) 입력 전압 : DC 12V 1A

2) 사용 신호 : DMX512, RDM

3) 전면 패널 안쪽에서 CM(Channel Mode), SSM(Scene Save Mode) 설정 가능.

4) FADER STATION은 외부의 DMX SIGNAL 의 입력에 관계없이 동작할 수 있다.

5) FADER STATION 은 6개의 독립된 FADER 와 1개의 MASTER FADER 를 통해 DMX

SIGNAL을 CONTROL 할 수 있다.

6) 전면부 ON/OFF 버튼으로 이 장비의 전원공급을 CONTROL 할 수 있으며 LED가

부착되어 있어 ON/OFF 상태를 확인할 수 있다.

7) 입출력 단자의 Tc연결을 통하여 여러대의 FADER STATION 을 연결하여 사용하거나

CONTROL CONSOLE 과 연결하여 사용할 수 있다.

8) PRESET FADER 를 DIP S/W 의 SETTING 으로 SUBMASTER FADER 로 사용할 수

있다.

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* FLY DUCT

1. 일반사양

무대 조명기구의 전원 공급용 Duct로써, 회로 구성에 따른 내부 배선 및 Connector를 전기적,

기계적으로 견고하고 안전하게 취부 하여야 한다. 수리 및 점검이 용이하게 제작하며 회로별로

구분하여 결선 되며 외부 인입단자를 두어야 한다.

2. 제작사양

1) Housing 알루미늄 다이캐스팅 압출

2) Consent 30A C-Type outlet ( 매입형 )

3) DMX Connector : XLR 5P

4) 내부배선 : 4.0sq 이상의 전선을 회로 용량에 맞게 배선하며 회로별 Color 로 구분 하여야 한다.

5) Color Finish : 에나멜 소부도장

6) 전원 공급 단자 : 외부 전원 공급 단자를 두어야 하며 그 용량 및 숫자는 회로별로 두어야 하고

필히 접지 단자를 포함한다.

7) 각 Connector 에는 해당 회로 번호를 부착하여야 한다.

* C-TYPE PLUG & RECEPTACLE

1. 일반사양

특수 조명용의 전원 공급용으로 설계된 Connector 로서 접점의 대전류 통전 및 소형 경량화 된

것으로서 기계적, 전기적으로 완벽하게 이루어져야 하며 외부 충격 및 온도 기타 어느 여건에서도

파손되지 않는 구조여야 한다.

도전부는 기계적 전기적 마찰을 최소화하며 전기적 접촉 저항을 최소로 해야 하며 절연 저항을

최대로 한 전기적으로 안전한 구조 이여야 한다.

Connector 외부에 극성 및 접지를 표시한다.

2. 제작사양

1) Body : Bakelite 수지 사출 성형, 도 전 부 : 99% Brass 인청동

2) 정격전압 : 250V / 30A

3) 극수 : 3극 ( L.N.G )

* STAGE WALL BOX

1. 일반사양

무대조명 회로의 전원 공급 Box 로써, 무대 바닥에 설치되어 조명기에 전원 및 신호를 투입한다.

2. 제작사양

1) HOUSING 1.2 THK 이상의 냉간 압연 강판

2) CONSENT : C-TYPE 3P 30A - 4EA

3) DMX CONNECTOR : XLR 5P - 1EA

* MAIN POWER PANEL

1. 일반사양

DIMMER 주간선 차단기(MCCB), 조명 장비의 전원을 공급하며 및 기타 전기적으로 구성되며 제작사양에 따라 전기적, 기계적으로 안전하게 제작되어야 한다.

PANEL 전면에는 지시계기 (A&V METER, LED PILOT LAMP)를 부착하여 작동 상태를 점검 할 수 있어야 한다.

2. 제작사양

○ 외함

1) 외함은 옥내 자립형으로 제작되며, 각부의 주요 취부틀에 대해서는 "AL" DIE CASTING

를 사용하고 BASE ANGLE은 STEEL 2.3THK 이상, 측면 및 문은 1.6THK 이상의 강판을 사용하며 KEY HANDLE을 부착한다.

2) PANEL후면은 설치 후 점검 및 보수가 용이하도록 개폐할 수 있게 제작한다.

3) PANEL내부는 공기순환을 위하여 측면에 통풍구를 설치한다.

4) PANEL의 모든 입․출입 배선은 하부로 통하여 결선되도록 제작한다.

5) 외함 도장은 분체도장 색상은 지정색으로 제작한다. (지정색이 없을시 흑색)

6) PANEL BASE(디머하단포함)를 악세스 플로워 밑에 설치하여 PANEL 설치 및 배선을 할 수 있게 제작되어야 한다.(주요 BASE : ㄱ-형강 50x50x4t 이상) 한다.

○ 구성 및 결선

1) PANEL내의 모든 구성물은 전기적, 기계적으로 안전하게 배열되어야 하며 보수 및 점검       에 용이 하여야 한다.

2) 내부배선의 결선은 적정 용량의 TERMINAL BOLCK에 BOLT 조임으로 이루어져야 한다.

3) 배선의 각 단말에는 필히 회로 표시를 하여야 한다.

4) 내부배선은 CABLE TIE 이용하여 배선한다.

5) NEUTRAL은 BUSBAR에서 공급되며 충분한 용량과 회로를 수용할 수 있게 제작되어야 한다.

6) PANEL 전면에는 지시계기 (DIGITAL A&V METER, LED PILOT LAMP, ACB ON/OFF)를 부착하여 작동 상태를 확인할 수 있어야 한다.

○ 구   성

1) 자립형 Rack   : 2000H 이상 x 1RACK

2) THRUPOWER PANEL 분기 차단기 : MCCB 4P 100AF/75AT x 1EA

3) MOTOR MAIN 차단기 : MCCB 4P 50AF/30AT x 1EA

4) OP 차단기     : 2P 30AF/20AT x 1EA

5) 메인 차단기    : MCCB 4P 100AF/100AT x 1EA

6) DMX SPLITTER : 1IN 8OUT x 2SET

7) 기타 계기반    : A&V METER, PILOT LAMP 등등

* CONNECTOR BOX

1. 일 반 개 요

CONNECTOR BOX는 CONTROL CONSOLE의 전원 및 신호라인을 연결하는 것을 목적으로

조정실에 설치한다.

2. 제 작 사 양

1) CONNECTOR BOX의 외함은 THIN SHEET STEEL PLATE 이상 이어야 한다.

2) CONNECTOR BOX CONNECTOR PIN은 용량에 맞게 설정하여 사용 하여야 한다.

3) CONNECTOR BOX CONNECTOR PIN의 수량은 SIGNAL 회로를 고려하여 충분히 수용할

수 있도록 선정 하여야 한다.

* 배 관 배 선

1) 전기설비 기술 기준령 및 관계 법규를 준수하여 시공한다.

2) 설계도면 및 특기 시방서에 준하여 시공하며 감독관의 지시에 의하여 시공되어야 한다.

3) 시공 전에 건축 구조 및 설비 도면과 비교 검토하여 공정상 차질이 없도록 한다.

4) 일반 전기용품은 K.S 제품을 사용하고 기타 사항은 감독관의 승인을 받아야 한다.

5) 사용하는 모든 전기 재료 중 규격화된 제품이라도 감독관의 사전 승인을 받는다.

6) 현장에 반입되는 모든 기자 재중 파손 또는 감독관의 지적이 있을 시에는 즉시 신품으로

교체하여 시공한다.

7) 전기설비 공사에 변경이 필요 할 때는 감독관의 지시에 따라 시공한다.

8) 전선의 접속은 슬리브 및 CONNECTOR 를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

9) DUCT 규격은 전선 물량을 고려하여 전선 물량 DATA 자료를 이용하여 산정한다.

10) CABLE DUCT에 넣는 전선은, 전선의 단면적의 총합을 CABLE DUCT 단면적의 20[%] 이하로

하여야 한다.

11) 전선의 굵기는 전선의 허용 전류 및 전압강하 등 여러 가지 여건을 고려하여 선정하며

조명 장치 전기 용량에 충분히 견딜 수 있어야 한다.