가로 청소도구 보관함 제작·설치

과업지시서

2022. 8.

[환경청소과]

1. 일반사항

가. 적용범위

1) 본 과업지시서는 대구광역시 서구의 주요 간선도로변에 설치하는 가로 청소도구 보관함의 제작·설치에 적용한다.

나. 사업내용: 가로 청소도구 보관함 제작·설치 40개

다. 납품장소: 서구 관내 간선도로변 지정장소 40개소(계약 후 지정)

라. 납품기한: 계약일로부터 30일 이내

마. 납품조건: 현장설치도

2. 일반규격

가. 제작규격 (붙임 규격서 참조)

1)  가로 1,200mm x 폭 650mm x 높이 1,200mm(후면부는 1,180mm)

나. 재질: 스테인리스 304 0.8T이상

다. 표면마감: 스테인리스 헤어라인

3. 세부제작사양

가. 전면의 높이는 1,200mm 뒷면은 1,180mm로 상부가 자연스러운 경사로 우천 시 물고임이 없도록 한다.

나. 내부는 2단으로 상부 수납공간의 높이는 350mm로 제작한다.

다. 하부의 수납공간 안쪽에 청소도구 수납이 용이하도록 고리를 부착한다.

라. 보관함의 전면손잡이는 돌출되지 않도록 하고 개폐를 위한 시건장치를 설치한다.

마. 바닥에는 이동이 용이하도록 바퀴를 설치한다

바. 캐비닛 다리는 이동이 없을 때에는 고정할 수 있도록 하며, 이동 시 바퀴를 움직이기 용이하도록 높이조정발로 제작한다. (높이 100mm~200mm)

사. 우측의 스테인리스 바는 빗자루 등 수납을 위한 것으로 경첩을 이용하여 열리는 구조로, 시건장치가 있어야 한다.

아. 보관함 바닥은 바닥 물고임이 없도록 타공 한다.

아. 안전을 위하여 이음새는 라운드 형태로 절곡 후 용접방식으로 제작한다.

자. 모든 연결부위는 아르곤용접을 하여야 하며 용접 후 뒤틀림이나 굴곡이 없어야 한다. 특히 표면에 날카로운 돌기물을 제거하여야하며 사용에 불편함이 없어야한다.

차. 수거함 제작에 사용되는 모든 재료와 부품은 KS 규격 제품이나 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

4. 샘플 제작·납품

가. 계약자는 샘플을 1대 우선 제작하여 발주처 담당자의 확인을 받아야 하며, 발주처의 사전 승인 후 본격적으로 물품생산을 착수한다.

5. 설치 및 검수·기타

가. 설치

(1) 인도조건은 현장설치도로 한다.

(2) 모든 제품은 완전 조립제작상태에서 운반하여 납품해야한다.

(3) 이동 및 설치 부대 비용은 공급업체가 부담하여 납품시 제반 안전사고와

관련한 민․형사상 책임 및 일체의 행정적 문제 처리를 공급업체가 책임진다.

(4) 수평상태에서 지면에 앙카볼트를 이용하여 흔들리지 않게 고정, 장착해야 한다.

(5) 물품의 운반 및 설치에 관한 일체의 비용은 납품자가 책임진다.

(6) 시공사는 납품기한 내 지정 장소에 본 제품을 설치 완료한다.

나. 검수

(1) 설치 업체는 설치 완료 후 검수 요청하며, 절차에 의해 검수를 필하여야 한다.

6. 일반사항

가. 계약자는 발주처가 제시하는 제작 지침과 발주처 담당자의 지시에 따라야 하며, 계약조건에 준하여 성실하게 납품하여야 한다.

* 납품방법: 발주처와 사전 협의하여야 함.

나. 납품 시 불량이 발견될 경우 즉시 교체하여야 하며, 하자보수기간은 설치완료일로부터 1년간으로 한다.

다. 본 과업지시서에 구체적으로 명시하지 않았거나 내용의 해석상 이견이 있을 때는 쌍방이 협의하여 해결하며, 의견이 합치되지 아니할 때는 발주처의 해석에 따른다.

라. 기타 사항은 지방자치단체 물품구매계약 일반조건에 의한다.

가로 청소도구 보관함 규격서