Ⅱ. 일  반  시  방  서

제 1 장  총  칙

적 용 범 위

본 시방서는 2023년 서구 하수도 기계준설공사(연간단가계약) 작업에 적용한다.(이하 작업이라 한다)

도면 및 특별시방서에 기재된 사항은 본 시방서에 우선한다.

일반시방서, 특별시방서, 설계도서 등에 이의가 발생된 때에는 감독원의 지시 또는 협의에 의거 시행한다.

법령 등의 준수

도급자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기 타의 관계법령, 조례, 규칙등과 우리구와 타기업(공사) 등과 체결하고 있는 협정을 준수하여야 한다.

제법규

공사계약관계법

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

건설산업기본법령

근로기준법령

산업안전보건법령

건설기술진흥법령

환경영향평가법령

수질 및 수생태계 보전에 관한 법령

대기환경보전법령

소음･진동규제법령

폐기물관리법령

시설물의 안전관리에 관한 특별법령

산업표준화법령

제규정

계약관계예규

공사계약일반조건

공사계약특수조건

공사입찰유의서

원가계산에 의한 예정가격작성 준칙

내역입찰집행요령

공사 표준시방서

가설공사 표준시방서 (국토교통부)

설계 및 시설기준

하수도설계기준 (환경부)

기타 공사 관련 기준

건설공사 품질관리검사기준 (국토교통부)

본 공사에 종사하는 근로자에 대한 제법령등의 운용은 도급자가 비용을 부담하고 책임진다. 또한 산재보험제도에 수반하는 비용은 필요상당분은 도급액에 포함되어있으므로 그 운용에 있어서는 도급자의 책임으로 한다.

본 공사는 토목공사 일반표준시방서, 본 공사 시방서 및 기타 해당 시방서에 의거 시행한다.

수속절차 및 제출서류

도급자는 공사구간 내 필요시 도로사용 및 작업 중의 교통통제 등 에 대하여는 관계부서에 사전 허가를 받아야 한다.

도급자는 계약체결 즉시 아래 서류를 제출하여 승낙을 받아 착수한다.

현장대리인계 및 기술자 명단

착 공 계

공 정 표

도급내역서

시공계획서

도로교통안전관리 계획서

제출한 서류의 내용을 변경할 필요가 생겼을 경우 즉시 변경계를  제출한다.

도급자는 일보를 매일 우리구가 지시하는 양식에 기입하여 제출할 것.(양식별도)

작업이 완료된 경우 즉시 아래 서류를 제출할 것.

준 공 계

작업 기록 사진

준공도서

기타 감독원이 지시한 사항

현장 체제

도급자는 작업의 기술 및 경험을 가진 기술자를 상주시켜 소정의 업무를 종사시켜야 한다.

도급자는 작업원을 선정하여 질서 정연하게 작업을 시키고 또한 숙련을  요하는 작업에는 상당한 경험을 가진 유경험자를 현장에 배치한다.

도급자는 적정한 작업의 진척을 할 수 있도록 충분한 수의 작업원을 배치하여야 한다.

작업시 주민과의 협조

도급자가 작업시, 인근주민등과 협의를 필요로 할 때, 또는 주민의 민원사항이 있을 경우 즉시 감독원에 보고하고 지시를 받아 성의를 갖고 주민과 협의하되 그 결과는 즉시 보고하여야 한다.

도급자는 어떠한 경우라도, 주민들로부터 작업과 연관해서 보수 등을 받아서는 안된다. (작업원등의 상기 행위에 대해서는 도급자가 그 책임을 진다.)

피해 보상 및 배상

도급자는 하수도 시설물에 손상을 입혔을때는 즉시 감독원에  보고하고 감독원의 지시에 따라, 신속하게 원상복구 한다.

도급자는 작업함에 있어 주의와 의무를 태만히 하여 제3자에게 피해를 주었을 시 그 복구 및 배상에 전 책임을 진다.

본 공사 시행에 발생되는 제반사고(민,형사)에 대하여는 도급자가 책임을 진다.

공정관리

도급자는 착공계에 첨부된 공정표에 따라, 사전에 감독원과 협의 하여 실시공정표를 작성하여 제출한다.

공정관리는 실시공정표에 의거 적정하게 시행한다.

예정작업공정과 실적이 차질이 있는 경우 필요한 조치를 강구하여 작업이 원활히 진행되도록 한다.

매일 작업실적 보고서를 작성 작업의 진척 상황을 감독원에게 제출할 것.

본 공사구간은 주요간선도로, 소방도로 및 사도 등으로서 주간 작업을 원칙으로 하며, 부득이 야간 작업시(예 : 시장내, 주민 요구 시 등) 사전에 발주처와 협의하여 시행한다.

작업현장 형편상 휴일 또는 야간에 작업을 시행할 필요가 있는 경우 미리 그 작업내용, 작업시간 등에 대하여 감독원의 승낙을 받는다.

본 공사는 특별한 사유 없이 공사를 지연할 수 없다.

작업기록 사진 제출

도급자는 작업상황 사진을 촬영후 감독원에게 제출 승락을 받는다. 또는, 우리구가 필요하다고 인정하여 감독원이 필요작업상황에 대한 사진제출을 지시한 경우 그 지시에 따라야 한다.

제 2 장  안전관리

안전설비 설치 및 현장관리

작업시에는 안전시설을 현장상황에 따라 충분히 설치한 후 시행한다.

간선도로변 작업은 출퇴근 시간대를 피하여 시행한다.

작업 중 교통안전을 위해 교통정리원을 배치하고 제3자도 알 수 있도록 완장 및 차량 유도 장비를 완비하여 근무에 임하도록 한다.

현장의 정리정돈 및 현장관리에 세심한 주의를 갖고 작업에 임하도록 한다.

작업위치마다 공사표지판 및 안전시설 설치후 작업에 임하여야 하며, 특히 교통문제, 공해문제(소음)에 대한 대책수립 및 준설 후 주변 청소를 반드시 하여야 한다.

작업원의 안전관리

도급자는 작업 전에 항상 세심한 주의를 하여, 체류하는 유독 가스  혹은 산소결핍으로 인한 사고에 대비하여 충분한 사전조사 및  대책을 강구하여 사고예방 및 작업원 안전관리에 만전을 기하  여야 한다.

하수본관과 같은 밀폐 공간 작업시 「밀폐공간 작업 안전이행 확인서」와 「밀폐공간 안전보건 일지」를 발주기관에 제출하여 작업 중 질식사고를 예방한다.

작업 시, 하수도시설 및 가스관부근에서는 절대로 화기를 사용  해서는 안 된다.

작업에 사용하는 기재는 항상 점검하여 완전한 정비를 하여 유  사시 대비하여야 한다.

작업 중 사고발생시에는 즉시 감독원 및 유관부서에 보고하는 동시에 신속하게 필요한 조치를 취해야 한다.

제 3 장  일반관리

일반사항

도급자는 작업장소를 사전에 감독원에게 연락해야 한다.

작업시 관구를 손상하지 않도록 맨홀로라등을 사용 보호조치를 하여, 하수도 시설물 등에 손상이 없도록 유의한다.

본 공사 작업으로 인하여 기존 시설물을 파손할 경우 원상복구하여야 한다.

물막이공은 상류부에 물이 넘치지 않는 구조로서 작업 중 안전이 확보되는 것이어야 한다. 단, 상류에 물이 넘칠 우려가 있을때는 즉시 철거하여야 한다.

도급자가 작업 시 현지 주민생활에 불편이 없도록 소음, 진동방지에  적극 노력해야  한다.

도급자가 감독원의 지시를 어기고 작업을 계속한 경우 및 감독원이 사고방지상 위험하다고 판단한 경우 등에는 작업을 즉시 중지 시킬 수 있다.

작업 시 도로 등을 오염시킨 경우 작업완료 후 세정 소한다.

작업완료 후 신속하게 사용기기 및 가설물을 반출하고 작업장 소의 청소를 철저히 한다.

본 공사 시행중 불가항력적인 장애물이 발생하였을 경우에는 발주처와 협의하여 처리하여야 한다.

설계공종 이외의 필요한 공종이 있을시 일위대가표에 의한 값에 낙찰율을 적용한 값으로 추가 시행할 수 있다.

준설작업

작업시간 : 작업 시 도로 사용허가 조건을 엄수한다.

토사의 유하방지 : 작업 시 하류측에 토사를 유출시켜서는 안 된다. 만일 유출된 경우 영향구간의 유출토사를 제거한다.

토사의 운반

수분이 다량인 준설토에 대해서는 물빼기 등의 조치를 하여 운반도중 흘리지 않도록 한다.

운반차량은 토사의 유출, 비산 및 악취발생 등의 우려가 없는 구조의 차량을 사용해야 하며 환경과의 협의를 거쳐 폐기물 운반에 대한 허가를 받아야한다.

토사의 처분 : 발생토사는 대구광역시 위생매립장의 지정구역 에 처리하며, 무단투기하는 일이 없도록 하여 잔토(반출)증을 감독관에게 제출 확인받는다.

토사의 처리

준설토 처리는 대구공공시설관리공단 환경자원사업소(달성군 다사면 방천리 421번지일원)으로 한다.

폐기물관리법시행규칙 제14조(별표 5)에 의하여 오니(슬러지(sludge))의 경우는 탈수ㆍ건조 등에 의하여 수분함량 85%이하로 사전처리를 한 후에 매립하여야 한다.

이상시 조치

준설작업이 곤란한 상태인 경우 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받을 것.

작업구간의 시설물에 파손, 부등침하, 노후 등 이상을 발견할  때에는 신속하게 감독원에게 보고한다.

본 공사의 특수성을 감안할 때 준설차량 고장인 경우 긴급상황 시 민원해결이 사실상 불가능 함으로 평상시 장비점검을 철저히 하고, 부득이 장비 고장으로 작업을 못할 경우 대체 장비를 투입하여야 한다.

제 4 장  기  타

작업의 완료

준설작업에 의하여 발생한 토사는 반드시 관거밖으로 반출하여 처분된 것을 위생매립장 상주 주재원의 확인을 받아 작업이 완료된 것으로 본다.

시 수질개선과-1148(2021. 1. 25.)에 의거 하수도 기계준설 산출기준 및 정산기준을 반영한다.

검사

기성검사 및 준공검사에는 도급자 또는 대리인이 반드시 입회해야 한다.

검사는 도급자가 제출한 일보, 사진, 준공도서, 잔토처리, 송장 등에 의거 시행하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 불완전한 장소가 있을때에는 재시행토록한다.

재시행시 필요한 비용은 모두 도급자의 부담으로 한다.

본 공사의 제반지시는 분임경리관을 대신하여 주관과에서 지시하며, 공사완료 후 준공처리시 정산토록 한다.

본 공사 설계물량은 하수관로의 평균 퇴적깊이로 산정하였으며, 작업실적에 따라 정산할 수 있다.

규정이외의 사항

계약서, 시방서 및 설계도서등에 특히 명시되지 않은 사항으로 준설작업의 실시상 당연 필요한 사항은 도급자의 부담으로 한다.

기타 명시되지 않은 사항 중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아 처리할 것.

시행에서 발생되는 제반사고(민형사)에 대하여는 도급자가 책임진다.

시행중 발생되는 각종 발생품은 감독관의 지시에 따라 반납 또는 교체처리한다.

Ⅲ. 특  별  시  방  서

1장 총    칙

1. 적용범위

가. 본 시방서는 2023년 서구 하수도 기계준설공사(연간단가계약) 중 CCTV 조사에 적용한다.

나. 계약 상대자는 계약서상의 조항, 본 시방서, 공사감독관의 지시에 따라 CCTV 조사에서 발생되는 모든 제반사항을 준수하여야 한다.

2. 법령등의 준수

가. 도급자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령, 조례, 규칙등과 우리구와 타기업(공사)등과 체결하고 있는 협정을 준수하여야 한다.

(1) 상수도공사표준시방서(한국상하수도협회)

(2) 하수도시설기준(한국상하수도협회)

나. 본공사에 종사하는 근로자에 대한 제법령 등의 운용은 도급자가 비용을 부담하고 책임진다. 또한 산재보험제도에 수반하는 비용은 필요상당분은 도급액에 포함되어 있으므로 그 운용에 있어서는 도급자의 책임으로 한다.

3. 수속절차 및 제출서류

가. 계약상대자는 계약 체결시 지정된 착수일에 다음 서류를 첨부(각2부)하여 발주자에게 제출하여야 한다.

(1) CCTV조사계획서

(2) 기타 공사감독관의 요구사항

나. 작업이 완료된 경우 즉시 아래 서류를 제출할 것.

(1) 준 공 계

(2) 작업기록 사진

(3) CCTV 조사 보고서

(4) 기타 감독원이 지시한 사항

2장 하수도관거 내 조사작업

1. CCTV조사

가. 800mm 미만의 관거에 대하여 CCTV(closed circuit television)를 관거 내부로 투입하여 균열, 침입수 여부, 이음부 상태, 관돌출 등 전반적인 파손상태를 조사하며, <그림 1>과 같이 조사결과를 TV로 관측하여 연속 기록 촬영 후 분석ㆍ활용하기 위해 발주자에게 영상내용 및 조사보고서를 전산자료(CD) 등으로 제출해야 한다.

관거조사

작업자

관거조사

작업자

지수플러그

TV카메라

지수플러그

일반운전사

관거조사 조수

관거조사 기사

TV카메라차

[그림 1] CCTV검사

나. 유독가스나 산소결핍 등의 우려가 있거나 불가피한 사항의 경우는 발주자와 협의하여 800mm 이상의 관에 대하여도 CCTV로 검사할 수 있다.

다. 침입수 발생우려가 많은 지역에서는 관거 내 불량위치의 정확한 판단을 위하여 지하수위가 관 상단 이상으로 상승하거나 우기시에 CCTV조사를 수행하는 것을 원칙으로 한다.

라. 내부검사를 하여야 할 사항과 검사양식은 <표 1>과 같으며 전산화하여 향후 유지관리에 도움이 되도록 하여야 한다.

<표 1> TV카메라(CCTV) 관거조사 보고서(예시)

조사자 :                                              날짜 :

관 종				관 경
관거번호				연 장
GAS.유무				CD No.
맨홀높이				분기관수
거리(m) 이상위치 (*) 이상부위 (상한)	0 10 20 30 40 50							⑴ ⑵ ⑶ ⑷
		* *
	⑴ ⑵ ⑶ ⑷
거리(M)	이상부위		이상코드		이상내용			불량등급

마. 검사내용은 관 이음부 상태, 경사, 연결관의 돌출 및 접합부, 유수장애 시설물, 토사, 이물질의 퇴적, 관 파손 및 균열, 기타 등이 있으며 및 <표 2>와 같다.

<표 2> TV카메라(CCTV) 관거조사 집계표(예시)

공 사 명 : 조사위치 :									조사목적 : 조사기간 :											작 성 자 : 적성일자 :
번호	관거제원				이상코드(발생빈도)																									CD No.
	관종	관경	연장	10	11	12	13	20			21	30	31	32	33	34	35	36	37		38		39	40	51	52	53	54	55
이상코드 및 이상내용
10 : 빗물, 오수 11 : 맨홀뚜껑 파손 12 : 맨홀관 파손 13 : 맨홀과 연결부 파손 20 : 지관돌출 21 : 지관접합 구멍										30 : 이음부 파손 및 어긋남 31 : 타관통과 32 : 침입수(오수 우수) 33 : 부식(노후) 34 : 관파손 및 크랙 35 : 관경이 커짐 36 : 곡관거 38 : 관 사행												39 : 관 침하 40 : 관 경사 51 : 그리스(기름찌꺼기) 52 : 모르타르 53 : 토사퇴적 54 : 나무뿌리 55 : 기타 장애물

바. 조사대상관 설정 → 준설작업시행 → CCTV설치 → 조사작업 → 영상 및 자료정리의 순으로 실시한다.

사. 준설작업완료시 및 공사에 따른 하수관로 매설 완료 즉시 시행하여 정밀도 및 공사추진에 차질을 초래하여서는 안된다.

아. 관거조사 연결부의 불량, 파손, 침입수, 연결관돌출, 유수장애물 등에 주의하여 촬영(칼라)하고 필요장소에 있어서는 즉시 촬영(칼라)하여 선명한 화면이 되도록 할 것.

자. 본관내의 불량개소 및 연결관돌출의 불량개소의 위치표시는 상류측 맨홀을 기준으로 하여 거리를 정확하게 측정할 것.

차. 관내에 이상이 발견된 경우는 모니터에서 사진촬영(칼라)하는 것을 원칙으로 한다. 단, 상기에 열거한 촬영내용 및 방법의 변경을 사전에 감독원과 협의하여 승낙받아 시행한다.

카. 조사구간내의 맨홀위치는 조사원이 직접 조사한다.

2. 실측에 의한 조사

가. 실측에 의하여 조사할 때엔 본 관내에 조사원이 들어가 관거의 시설상태 연결부, 관파손, 연결관돌출, 침입수 및 맨홀의 파손, 유출장애, 시설 불량개소를 조사하여 사진촬영(칼라) 하는 것을 원칙으로 한다.

나. 조사내용은 CCTV 카메라에 의한 조사방법에 준한다.

3. 이상시의 조치

가. 조사작업 시행이 곤란한 때에는 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받는다.

3장 보고서 작성

1. 조사결과는 보고양식에 의거 보고서를 작성 제출한다.

2. 조사결과를 T.V 모니터(칼라) 비디오테이프에 수록한 경우는 지정된  일반용 비디오 테이프 또는 CD에 수록하여 제출한다.

3. 조사결과 성과품은 우리구의 승낙없이 공포해서는 안된다.

4. 납품할 도서는 아래와 같이 정한다.

가. 보고서

나. 불량개소 사진

다. 비디오테이프 및 CD(CCTV카메라 조사의 경우)

라. 기타 감독원이 지시한 사항

5. 관거내 조사작업 보고서 기재요령

가. 일반사항

1) 보고서는 아래요령에 따라 작성한다.

(가) 양식은 A4 횡서로 사용하고 도면은 축척을 표시하여 제작

(나) 표시에는 작업건명, 도급자명, 공사기간등을 기입한다.

나. 기재사항

1) T.V 카메라 조사

(가) 조사목적           (바) 조사 집계표

(나) 조사개요          (사) 조사 기록표

(다)안내도             (아) 조사의견

(라) 조사 위치도       (자) 작업기록사진 및 비디오 테이프 및 CD

(마) 조사 총괄표

2) 실측조사

(가) T.V 카메라 조사 항목에 준한다.

다. 조사기록표 및 집계표 기입표시

4장 기     타

1. 작업완료 : 조사작업을 완료하고 소정의 성과품이 제출된 이후 우리구 검사원의 검사가 완료된 상태

2. 검사

가) 기성검사 및 준공검사에는 도급자 또는 대리인이 반드시 입회해야한다.

나) 검사는 도급자가 제출한 일보, 사진, 준공도서, 잔토처리, 송장등에 의거 시행하는 것을 원칙으로 한다.

다) 다만, 불완전한 장소가 있을 때에는 재시행토록한다.

라) 재시행시 필요한 비용은 모두 도급자의 부담으로 한다.

3.  일반사항

가) 도급자는 아래자료가 포함된 성과품을 작성 후 발주청과 사전 협의 후 제출하여야 한다.

1) 완료보고서 : 구간별 조서 및 정지영상자료 포함, 수밀시험 결과서

2) 파손 및 오접된 하수관거의 조서, 수밀시험 불합격 조서, 정지영상, 도면, 조치의견 등

3) 용역성과일체가 수록된 DVD(완료보고서, 구간별 조서 및 도면, CCTV 영상자료, 수밀시험 결과 등)

4) 기타 발주청에서 요구하는 성과품

4.  기타의 경우

가. 본 과업지시서에 정하지 않은 내용은 하수도시설기준, 하수도시설 설치사업 업무처리 일반지침(환경부 생활하수과-4088)호, 하수도공사 시공관리요령등 관련규정에 의거한다.

나. 용역성과는 건설공사 준공기간 내에 공사감독관의 요구에 따라 납품 하여야 한다.

다. 기타 용역계약 일반조건, 설계서, 용역입찰유의서, 용역계약특수조건 및 산출내역서로 구성하며, 상호보완 효력을 가진다.

라. 본 용역에서 작성된 모든 도서 및 시험성과등은 다른 목적에 이용 또는 이용토록 제공할 수 없으며 용역 수행중 취득한 사실을 발주청의 사전 서면승인 없이 시공자등에게 누설하여서는 안되며 누설로 인한 문제점이 발생될 시에는 도급자가 책임을 진다.

마. 본 과업지시서는 계약과 동시에 효력을 발생하여, 과업지시서의 해석에 있어 이견이 있을 경우에는 발주청의 해석에 따른다.

바. 본 용역의 수행 중 도급자의 부주의 등으로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난등의 피해가 있거나, 공익등에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의무를 진다.

5. 규정 이외의 사항

가. 계약서, 시방서 및 설계도서등에 특히 명시되지 않은 사항으로 준설작업의 실시상 당연 필요한 사항은 도급자의 부담으로 한다.

나. 기타 명시되지 않은 사항중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아 처리할 것.

다. 시행에서 발생되는 제반사고(민형사)에 대하여는 도급자가 책임진다.

라. 시행중 발생되는 각종 발생품은 감독관의 지시에 따라 반납 또는 교체 처리한다.