		장마철 가스시설 점검요령

■ 장마철을 맞아 집중 호우에 따른 침수 및 지반붕괴 등으로 가스사고의 발생이 우려되오니 가스시설 안전점검에 관심을 기울여야 할 시기입니다.

1. 장마철 발생하기 쉬운 가스사고 유형

▷ 가스시설의 연결부분이 이탈되어 가스가 누출되는 경우

▷ 집중호우로 인해 가스시설이 침수 또는 홍수에 휩쓸리면서 발생하는 경우

▷ 침수된 가스시설 복구시 안전점검을 소홀히 할 경우

2. 장마를 앞둔 가스사용 가정에서는 사전에 점검합시다.

▷ 호스와 가스용품, 배관 등 연결부분이 잘 조여져 있는지 살펴본 후 오래된 시설은 전문가에게 의뢰하여 미리 교체한다.

(특히, 대기의 순환이 잘 안되는 장마철에 LP가스가 누출되면 바닥과 같은 곳에 체류하여 인화물질에 의해 화재 또는 폭발로 이어질 수 있으므로 보다 세심하게 점검해야 한다.)

3. 갑작스런 홍수로 침수가 우려되는 가정에서는 이렇게 조치합시다.

▷ LP가스 사용 가정 : 용기밸브를 잠그고 용기를 안전한 장소로 옮겨 놓는다.

▷ 도시가스 사용 가정 : 중간밸브와 계량기 전단의 메인 밸브까지 잠근다.

4. 침수 후 가스시설을 사용하기 전에

전문가에게 점검을 받읍시다.

▷ 가스렌지는 깨끗한 물로 씻어 흙 등 이물질이 끼지 않도록 해 말려 주고 가스보일러는 보일러사의 A/S를 반드시 받고난 후 사용하는 것이 안전하다.

주요홍보안건 요약

1. 장마철사고예방

* 장마철 기간중에는 호스와 배관등 가스시설의 연결부분이 잘 조여져 있      는지 살펴보고 오래된 시설은 교체하는 것이 좋습니다.

* 갑작스런  홍수로 침수될 우려가 있을 경우 도시가스사용가정은 중간밸      브뿐만아니라 메인밸브까지 잠그고 대피해야 하며, LP가스사용가정은 용      기밸브를 잠근 다음 안전한 곳에 고정시켜 놓고 대피해야 합니다.

* 침수된 가스렌지등 가스용품을 복구할 때는 진흙등 이물질을 깨끗한 물      로 씻어 완전히 말리고 난후 전문가의 안전점검을 받고 사용해야 합니다.

2. 한국가스안전공사 사칭 가스렌지등 강매 방지

* 최근 노인을 상대로 한국가스안전공사 직원을 사칭하며 가스시설을 점검      후 가스렌지 교체를 요구하는 경우가 있습니다. 이럴경우 반드시 가스공      급업소나 공사로 확인하시거나 가까운 경찰서로 신고하시기 바랍니다

(☎ 1544-4500)