악취검사기관 악취 포집 및 분석 대행용역

과 업 지 시 서

2022. 1.

	대구광역시 서구
	(환경청소과)

악취검사기관 악취 포집 및 분석

대행 용역 과업지시서

본 과업지시서는 대구광역시 서구청(이하 “발주처”라 한다)과 본 용역을 도급받은 용역수행업체(이하 “계약상대자”라 한다) 사이에 「악취검사기관 악취 포집 및 분석 대행 용역」수행에 대하여 적용한다.

1. 과 업 명 : 악취검사기관 악취 포집 및 분석 대행 용역

2. 용역기간 : 착수일 ~ 2022. 12. 31.

3. 목    적

- 악취 다량 배출사업장의 복합악취 정기 검사로 악취도 객관성 확보 및 사업주의 환경보전에 대한 경각심 제고

- 악취 민원이 많이 접수되는 취약시간대(야간, 공휴일 등) 악취 포집을 통해 행정에 대한 신뢰도 향상

- 사업장에서 배출되는 복합악취의 포집·검사로 악취배출시설의 지도·점검과 시설개선의 효율성 향상

4. 과업내용

가. 악취 다량 배출 및 민원다발사업장 악취 포집·분석

1) 악취저감 방지시설 교체 사업장 악취검사

2) 악취 다량 배출 및 민원다발사업장 정기 악취검사

3) 악취 민원발생시 즉시 현장에 출동하여 시료채취

4) 시료채취는 주로 사업장 배출구에서 실시하며, 감독관 요청이 있을 시 부지경계선에서 시료채취도 가능

5) 측정항목 : 복합악취

6) 측정방법 : 「악취공정시험기준」 준수

7) 측정대상 : 50개소 정도

- 악취저감 방지시설 교체 사업장 : 23개소 정도

- 악취 다량 배출 및 민원다발사업장 : 27개소 정도

※ 악취 민원 발생 등 현장 여건에 따라 측정대상, 포집 및 분석 수량 변동 가능

나. 과업수행내용

- “계약상대자”가 보유 관리하고 있는 시료 채취 장비(포집백 포함)로 악취방지법 시행규칙 제17조 규정에 따른 악취검사기관의 준수사항을 준수하여 복합악취 시료채취 및 분석 업무를 하여야 한다.

- “계약상대자”는 “발주처”가 정한 날짜에 과업을 수행하여야 하며, “발주처”의 사정에 의하여 법정 공휴일 및 “계약상대자”의 휴무일과 야간에 요청한 업무도 지체없이 응하여야 한다.

- 또한, “발주처”가 악취 민원 발생 등 시급히 악취검사가 필요할 시 “계약상대자”와 사전 협의하여 당일 요청시에도 지체없이 응하여야 한다.

- “계약상대자”는 악취시료채취 작업 후 현장에서 즉시 [붙임]의 시료채취기록부를 작성하여 관계공무원의 확인을 받아 제출하여야 한다.

5. 수행자격

본 용역을 수행하기 위하여 다음의 각 사항을 충족하여야 하며, 용역계약 시 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.

가. 자격사항

- 악취방지법 제18조 및 같은법 시행규칙 제15조에 따른 악취 검사시설·장비 및 기술인력을 갖추고 악취검사기관으로 지정된 기관

나. 지역제한

- 수탁 업무의 원활한 수행을 위하여 주된 영업소의 소재지가 입찰공고일

전일부터 입찰일까지 대구광역시, 경상북도 및 경상남도에 소재하는 기관

6. 과업수행 보고

- “계약상대자”는 악취 시료 채취 및 분석 후 그 결과서를 지체 없이 “발주처”에 보고하여야 한다.

7. 용역비용 지급

가. 용역비용은 과업 수행기간 중 “발주처”가 요구하여 “계약상대자”가 실제 시료채취 및 분석 업무를 수행한 내용에 따라 비용을 지불한다.

나. “계약상대자”는 반기마다 실제 시료채취 및 분석 업무를 수행한 내용에 따라 기성대금 청구서를 “발주처”에게 제출한다.

8. 안전관리 및 사고책임

가. “계약상대자”는 계약을 이행함에 있어 안전사고가 발생하지 않도록 현장에서 시료채취 작업 수행 전 대상 시설물의 측정사다리, 측정대 등 안전장치의 이상 유무를 반드시 확인한 후 업무를 수행하여 안전사고를 미연에 방지하여야 하며, “계약상대자”의 종사원에게 주기적으로 안전교육을 실시하여야 한다.

나. “계약상대자”는 위탁업무를 수행함에 있어 업무수행 중 발생되는 일체의 모든 안전사고 및 시설물 피해에 대하여는 “계약상대자”의 책임으로 하며 이로 인한 피해에 대해서는 “발주처”에게 배상하여야 한다.

9. 준수사항

- “계약상대자”는 “발주처”와 업무연락을 항상 취하여야 하며, 시료채취 작업을 실시함에 따른 장비의 고장 등 장비 이상 유무를 신속히 “발주처”에게 보고하여야 한다.

10. 기타사항

가. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 “발주처”가 필요하다고 판단하여 “계약상대자”에게 지시하는 사항은 이행하여야 한다.

나. 본 과업지시서의 어구 해석에 대하여 “계약상대자”와 “발주처”간에 이견이 있을 때에는 “발주처”의 해석에 따르며, 위에서 규정하지 않은 시료채취 관련 제반사항 발생 시에는 사안별로 상호 협의하여 적의 처리한다.

[별표]

악 취 시 료 채 취 기 록 표

(1)시료채취일시(시간)	202 . . . (시간 : 시 분 ~ 시 분 까지)
(2) 시료채취자 인적사항	① 소 속		② 직 명		③ 성 명		④ 성 별
(3) 시료채취 장소	소 재 지
(4) 사업장의 조업상태
(5) 시료채취 시 기상상태	① 날 씨			② 기 온		℃		③ 풍 향
	④ 풍 속	m/s		⑤ 기타 기상상태		mmHg
(6) 시료채취 지점	① 채취지점(높이, m)			② 공정 및 시설
(7) 시료채취주머니 종류
(8) 시료채취자 의견 (사업장, 현황, 시료채취사항 등)
(9) 현장시료채취 냄새강도	① 냄새가 느낄 수 없다. ② 무슨 냄새인지 알수 없으나, ( )한 냄새가 느껴진다. ③ 무슨 냄새인지 알수 없으나 복합적으로 여러 물질이 혼합되어 나타나는 냄새로 ( )한 냄새를 느낄 수 있다. ④ ( )한 냄새를 느낄 수 있으나 어떤 물질인지는 알수가 없고, 심미적으로 혐오감을 느낀다. ⑤ 강한 혐오감을 느낀다. ⑥ 기타( )
(10) 냄새의 주성분
(11) 기타 사항