복합커뮤니티시설 건립공사
[ 무대조명장치 구매설치 ]
	∎무대조명 제안요청서
2022. 3.
대 구 광 역 시 서 구

무대조명장치 구매설치 제안요청서

□ 품명 : 무대조명장치 구매설치

□ 수량 : 1 식

제1장  입찰 및 계약관련 사항

1. 납품업체 선정요건

(1) 사업자 선정방법 : 장비의 우수성과 연속성 등을 고려하여 본 구매는 아래와 같은 기준에 의한다.

(2) 제안서 평가점수

1) 접수된 제안서의 규격(기술)평가는「기술제안서 평가항목 및 기준」에 의거 수요처에서 평가한다.

(붙임1 참조)

(3) 낙찰방식 : 규격가격동시입찰

(4) 제안서 평가 방법

1) 평가표에 의거하여 배점된 항목들을 평가하여 평가점수가 85점이상인 업체를 적격자로 선정한다.

2) 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해서는 제출하지 않은 것으로

한다.

3) 제안 평가결과는 나라장터를 통하여 공개하며, 평가단에 이의를 제기하지 않는다.

(5) 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내

(6) 하자담보책임기간 : 납품 완료 후 2년

제2장  제안 안내

2-1. 제안 안내사항

1. 제안(입찰) 참가자격

가. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 입찰서 제출 마감일 전일까지

세부품명번호 10자리[3911150402(무대조명장치)]로 입찰참가 등록한 업체

나. 공동도급 : 불가

2. 제안서 제출

가. 제출서류

1) 입찰제안서 :

- 조명장비 품질규격 인증서

- 유사사업 추진실적

- 실적증명서

- 기업신용평가서

- 규격서(해당재품의 규격을 명확히 기재)

- 비교규격서(제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술)

- 규격확인자료(입찰 규격 평가 항목 심사를 위한 각종 카탈로그 및 증빙 자료)

- 제조사 공급자 증명원 및 A/S확약서

- 품질보증각서(붙임2)

- 서약서(붙임3)

- 사업자등록증 및 법인등기부 등본

- 나라장터 무대조명장치(세부품명번호 10자리 3911150402) 입찰참가등록증 1부

나. 제출 기한 및 장소 : 입찰공고에 따름 (온라인 제출)

다. 제출방법

ㅇ 제안서는 공문형식으로 하고, 대표자의 인감을 날인 제출하여야 하며, 날인이 없는 제안서는

평가에서 제외함

ㅇ 제안서를 기한 내 제출하지 않을 경우, 제안의사가 없는 것으로 간주함

ㅇ 제안된 내용의 검토를 위해 발주기관의 요구 시, 추가 자료를 제출해야 함

3. 제안서 작성방법

ㅇ 제안서는 명확하고 상세하게 작성하며 제안서에서 요구하는 모든 사항을 기술하며 아래 사항을 준수

ㅇ 제안서는 A4 용지, 글자는 10포인트보다 작지 않게 작성

ㅇ 사업추진에 있어 제안서요청에 포함되지 않는 일반적 사항은 발추처의 요구사항에 따른다.

ㅇ 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있을 경우 해당항목에 포함 또는

별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있고, 해당사항이 없는 경우는 해당항목에 “해당 없음”으로

간략히 기술함

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함

※ 예컨대, ‘～이 가능하다’, ‘～할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가

시 불가능한 것으로 간주함

ㅇ 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부 하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

4. 제안 조건

ㅇ 본 제안과 관련되어 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 일체 비용은 제안단체가 부담함

ㅇ 제출된 제안서는 발주처에서 요청하지 않는 한 수정·삭제 또는 대체할 수 없음

ㅇ 제안서는 허위나 단순한 추측으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 입증할 수 없거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외함은 물론 교부결정 후에도 결정 취소와 함께 인적·물적·기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음

ㅇ 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법규를 준수하여야 함

ㅇ 본 제안서의 계약(사업자 선정 후 체결)에 의한 산출물은 계약에 별도의 명시가 없는 한 발주처에 소유권이 주어짐

ㅇ 제안서에 제시된 내용은 계약서(사업자 선정 후 작성)에 명시되지 않더라도 이와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

5. 기타 사항

ㅇ 입찰보증금 납부

1) 입찰보증금은 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제37조 제3항 제7호의 규정에 의하여 면제하되 입찰금액의 100분의 5이상에 해당하는 입찰보증금의 납부확약 내용이 명시된 조달청 전자입찰서의 납부 이행 각서로 갈음합니다.

ㅇ 입찰의 무효

지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제39조 및 같은법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 물품구매입찰유의서 등의 규정에 의합니다.

ㅇ 보안 준수 사항

1) 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안 참여단체의 제안 관계자 이외에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며, 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됨

6. 제안 관련 문의처

ㅇ 담  당 : 도시재생과 송원섭주무관

ㅇ 전  화 : 053-663-2837

※ 제안내용 중 중요한 사항에 대한 변경은 문서로 제출

2-2. 사업자 선정

1. 일반 사항

ㅇ 본 과업에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 소정기간 내 제출하여야 함

ㅇ 제안서에 대한 평가는 기술규격평가와 입찰가격평가로 구분함. 기술규격평가는 평가위원회를

구성(내·외부 전문가)하여 진행하고 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음

2. 입찰방법 : 규격·가격 동시입찰

ㅇ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제18조 3항에 따른 규격·가격 동시입찰을 진행함

ㅇ 규격·가격 동시 입찰

- 입찰 등록 시, 규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출하여야 함

- 1단계 규격심사에서 입찰 등록한 규격입찰서에 대한 적합여부를 심사하여 적격사업자 선정함

- 2단계 규격적합 사업자에 한해 기 제출한 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격 이하의 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정함 (부적격 사업자의 가격입찰서는 개찰하지 않음)

- 가격입찰은 총액입찰로써, 반드시 부가세(VAT)를 포함하여야 함. 별도로 ‘부가세 포함여부’가 적시되지 않은 경우에는 부가세 포함가격으로 간주함

ㅇ 입찰일시 및 장소 : 공고서 참조

※ 장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우에 별도로 공지함

ㅇ 제안서 평가 (기술규격)

- 제안서 평가(기술규격)는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 제안서 평가 기준표 및 기술평가 주요항목에 의함 따라 평가함

※ ‘제안서 평가 기준표’ 참고

3. 낙찰자 결정방법

ㅇ 제안서 평가 기준표에 의거하여 배점된 항목들을 평가하여 합계점수가 85점 이상인 업체를

적격자로 선정한다.

ㅇ 규격적합 사업자 중 가격 입찰금액[총액입찰(VAT 포함)]이 예정가격 이하인 최저가 응찰자를

낙찰자로 결정함

ㅇ 제안서평가기관(수요기관)의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체통보(평가위원별・

항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개한다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니한다.

[붙임 1]

제안서 평가표

평가대상 :

평가 부문별	항목별	평 가 항 목			평가기준	배점	점수
기술 ∙ 지식능력 평가 (1)	품질인증 및 경영 표준화 여부	국내 및 국제 조명기구 품질규격인증 보유여부 (해당 제조사 국내 혹은 국제 품질인증 모두인정)			KC, KS(국내인증) 또는 ETL, UL, CE 등(국제인증)	5
	유사사업 수행실적 여부	최근 5년간 수행 실적 중 유사 사업 수행실적(실적 증명서 제출)			2억원 이상	5
					2억원 이하 1억원 미만	3
					1억원 미만	2
	회사 경영상태	기업신용평가등급			A- 이상	5
					B- 이상	3
					B- 미만	2
	소 계(1)					15
사업 수행계획 ∙ 제품규격 평가 (2) - 공고규격 또는 기술과의 적합성	LED MOVING WASH LIGHT (15점)	○ LED : 7 x 40 W Osram Ostar LED이상 ○ 램프수명 : 50,000시간 이상 ○ 색 온 도 : 2,800K ~ 8000K 이상 ○ 빔 각 도 : 4.5°~ 60°이상 ○ 컬러믹싱 : RGBW 이상 ○ 플리커 콘트롤범위 : 2.4KHz, 16KHz ○ 조도:(4.5°) 10776 lux, (60°) 355 lux @ 6.1m이상 ○ 광 속 : (4.5°) 2954 lm, (60°) 5496 lm 이상 ○ FAN 모드 : Standard, Studio, User fan control channel 이상 ○ WARRANTY : 몸체 - 2년 / LED array - 5년 이상			매우 만족 (모든사양 동등이상)	15
					만족 (1개사양 불만족)	12
					만족 (2개사양 불만족)	10
					불만족 (3개사양 불만족)	7
	LED ZOOM ELLIPSOID LIGHT (15점)	○ LED : 91 x 3W LEDs 이상 ○ 색온도 : 2800K ~ 6500K 이상 ○ CRI : 86(3200K)이상 ○ 조도: 4460 lux(narrow), 1620 lux(wide) @5m이상 ○ 빔각도 : 13°(narrow), 24°(wide) 이상 ○ 컬러믹싱 : RGBAL 이상 ○ 사용신호 : DMX, RDM 이상 ○ PWM주파수 : 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz,25,000 Hz 이상 ○ 사용채널 : 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 or HSV CH이상 ○ 1회로당 최대 14대까지 THRU 이상가능 ○ 스트로브/셔터 : 0 ~ 28 Hz, 전자식 이상 ○ 전자식 DIMMER, 4개의 DIM MODES 이상			매우 만족 (모든사양 동등이상)	15
					만족 (1개사양 불만족)	12
					만족 (2개사양 불만족)	10
					불만족 (3개사양 불만족)	7
	THRUPOWER PANEL (20점)	○ 최대용량 : 80A이상 ○ 회로 : 24회로 x 10A이상 ○ 회로모드 : DIMMER 모드, RD 모드, CONSTANT모드 이상 ○ 콘트롤 : DMX-512 / RDM 이상 ○ RELAY : 에어갭 electro-mechanical Relays 이상 ○ 완전 정격 마그네틱 회로차단기 이상 ○ 표시등 : 전원용(파란색 LED 램프), DMX용(녹색 LED 램프)이상 ○ 조작버튼 : 6버튼 이상 ○ 효율 : 96% 이상, 부하의 최대손실 3%(최대 3100BTUs) 이상			매우 만족 (모든사양 동등이상)	20
					만족 (1개사양 불만족)	15
					만족 (2개사양 불만족)	12
					불만족 (3개사양 불만족)	10
	LIGHT CONTROL CONSOLE (20점)	○ 신호출력 : 2048 OUTPUT이상 ○ 콘트롤채널 : 32768 콘트롤채널 이상 ○ 사 용 자 : 최대 99명의 사용자 분류 이상 ○ 페 이 더 : 2개 MASTER FADER (100mm) + 20 CONFIGURABLE FADER 이상 ○ 엔코더 휠 : 엔코더 4개 + 휠 2개 이상 ○ 외부 모니터 : 최대 2대까지 연결 가능 (멀티 터치 지원) 이상 ○ 저장방식 : SSD 하드디스크, USB 이상 ○ 외부장치 연결단자 : 5 USB Port, 2 DVI Ports이상 ○ 한글지원 이상			매우 만족 (모든사양 동등이상)	20
					만족 (1개사양 불만족)	15
					만족 (2개사양 불만족)	12
					불만족 (3개사양 불만족)	10
	소 계(2)					70
기술지원 및 사후관리 (3) - 품질보증 계획의 적정성	조명장비 기술지원	제안제품 제조사 공급 확약서			제출시	5
		제안제품 제조사 AS 확약서			제출시	5
	유지보수 신뢰성 및 사후관리	조명장비 품질보증기간 2년 (보증각서 제출)			제출시	5
	소 계(4)					15
	합계(100점 기준) : (1)+(2)+(3)
검토의견
업체명			종합 판정

※ 평가요소별 증명을 위한 입증서류는 반드시 제안서에 첨부할 것

20   .    .    .

※ 주의사항

1) 위 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함

2) 조명장비 특징 및  규격 증빙 카탈로그는 제조사 공식 카탈로그 및 제작사 홈페이지 공개 자료만 인정함

3) 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증명자료 등을 제출 하여야 하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야함

20   .   .   .

평가자           소속            직급             성명               (서명)

확인자           소속            직급             성명               (서명)

제안서 목차 및 내용

목 차	주요 내용	비 고
Ⅰ. 사업수행 능력 평가 자료	ㅇ 무대조명장비 품질 규격 인증서 ㅇ 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	ㅇ 제안제품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ. 비교 규격서	ㅇ 제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술
Ⅳ. 규격 확인 자료	ㅇ 제안제품의 카탈로그 및 규격 확인 자료
Ⅴ. 기술지원 및 사후관리	ㅇ 제조사 증명원 및 A/S 확약서 ㅇ 품질 보증 각서(붙임2)
Ⅵ. 기타	ㅇ 서약서(붙임3)

[붙임 2]

품질 보증 각서

당사는 『복합커뮤니티시설 건립공사 무대조명장치 구매설치』 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 조명장비에 대하여 2년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 무대조명장비 품질 보증기간 : 납품완료 후 2년

20  년    월     일

업 체 명    :

주소/연락처 :

성명(대표)  :

대 구 광 역 시  서 구

[붙임 3]

서     약     서

당사는 『복합커뮤니티시설 건립공사 무대조명장치 구매설치』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

20  년    월     일

업 체 명    :

주소/연락처 :

성명(대표)  :

대 구 광 역 시  서 구