제 1 편  일 반 시 방 서

목   차

제1장		일반사항
제2장		적용법령
제3장		현장사용
제4장		가설공사
제5장		자재및시공관리
제6장		일반공사기준
제7장		기록

제 1 장  일  반  사  항

제 1 조  적용범위

본 시방서는 일반적인 공사시방을 표시한 것이며, 기술적인 사항은 특별시방서에 의한다.  본 공사에서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 해당공사의 기재사항을 준수하고 수급인은 공사에 관계되는 제규정, 요령 및 지침서 등을 철저히 준수하여야 하며, 중복이나 모순 혹은 기술되지 않은 경미한 사항은 감독관의 지시에 의하여 수급인 부담으로 시행한다.

수급인은 감독관 및 발주처의 지시에 따라야 하며, 이의 불응으로 인해 발생되는 모든 사항은 수급인이 책임진다.

제 2 조  공 사 착 수

수급인은 공사착수전에 다음 사항을 구비하여야 한다.

가. 현장대리인 지정

현장대리인은 본 공사수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로서 법에 명시한 적합한 자격소지자로 한다.

나. 기술자 확보

공사현장에는 본 공사에 적합한 충분한 인원의 기술자를 상주하도록 한다.

다. 제 출 서 류

수급인은 공사착수전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급내역서, 예정공정표 및 기타 발주처의 규정에 의한 제반서류를 제출하여야 한다.

라. 장비의 반입

공사용 제장비 및 기구에 대해서는 현장 반입전에 종류, 규격, 성능 등에 대하여 감독관의 승인을 받아야 하며 반입후 감독관의 확인을 받아야 한다.

마. 설계도면 검토

수급인은 공사착수전에 반드시 설계도면을 검토 보완하여 시공도면을 감독관에게 제출하여야 한다.

제 3 조  공사시행 및 준공

가. 공 사 시 공

1) 본 공사는 설계서, 설계도면 및 본 시방서에 따라 감독관의 지시에 의하여 시행한다.

2) 설계서, 설계도면 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시공상 필요한 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따라야 하며, 이의 불응으로 인해 발생되는 모든 사항은 수급인 부담으로 한다.

나. 제 보 고

수급인은 감독관의 지시에 따라 다음의 제보고서를 제출하여야 하며, 매일의 작업상황, 출역상황, 중기상황, 재료 수급 상황 등의 공사일보를 감독관이 지정하는 양식에 따라 제출하여야 한다.

1) 노사 출역 사항

2) 공사용 자재의 수불상황

3) 공사용 기계, 기구의 반입사항

4) 안전규칙 이행에 관한 사항

5) 익월의 상세예정공정표 및 공사진척에 관한 사항

6) 기타 발주처 및 감독관의 지시사항

다. 공사작업 순서

각 공종별 작업순위는 착공전에 제출한 공사 예정공정표에 따라야 하며, 더 상세한 계획은 감독관의 승인을 받아 수행한다.

라. 작 업 시 간

수급인은 작업개시 및 종료시간을 사전에 감독관에게 통지하여야 한다.

감독관이 공사 시공상 필요하다고 인정할 때에는 작업시간을 변경 할 수 있다.

마. 시 공 측 량

1) 수급인은 본 공사에 필요한 측량기구 일체를 구비하여야 하며,  시공상 필요한 측량은 수급인 부담으로 시행하되 이에 따른 제반성과표를 감독관에게 제출하여 검측을 받아야 한다.

2) 지정된 기준점에서부터 구조물의 위치를 결정하기 위한 측량 및 기타의 공사시행을 위한 측량을 수급인 부담으로 시행하여야 한다.

바. 사용중기 및 기구

공사작업용 중기 및 기구는 그 용량이 예정공정표에 나타난 작업량보다 여유가 있어야 한다.  수급인은 기계기구의 성능을 표시하는 일람표 및 그 배치계획도 등을 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

사. 공사기간과 공사기간 연장

수급인은 계약서에 명시된 준공일 이내에 공사 전부를 준공하여야 한다.  단, 천재지변, 공사용 재료의 적정조달 불능, 정상적 평균 강우일수 과다, 기타 특별한 사유가 있을 때를 제외하고는 공사기한을 연장할 수 없다.

공사기한을 연장하고자 할 때는 공사기한 연기원을 감독관 경유 발주처에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

아. 공사의 중지

본 공사의 감독관은 다음 사항이 발생할 때 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 명할 수 있다.

1) 설계변경 또는 타의 연관공사가 있을 경우

2) 수급인이 공사시공에 있어 설계도서 및 시방서 또는 감독관의 지시에 순응하지 않을 경우

3) 기후의 악조건으로 시설물에 손상을 줄 우려가 있을 경우

4) 기타 불가피한 여건으로 공사수행이 불가할 경우

자. 준 공 검 사

1) 시방서 및 설계도서에 명시한 검사기준에 합격하지 않은 부분은 감독관 또는 발주처의 지시에 따라 수급인 부담으로 재시공해야 한다.

2) 준공도면은 수급인 부담으로 작성하여 감독관 및 발주처의 승인을 득한후 준공처리한다.

3) 검사 또는 시험결과가 감독관 및 관련자가 만족할 수 있는 상태라고 인정되었을 때만 준공처리한다.

제 4 조  준공도 작성

가. 준공도면은 수급인 부담으로 트레싱 용지에 작성 제출하여 감독관 및 발주처의 승인을 득하여야 한다.

나. 승인을 득한후 트레싱 원도1부(A1 크기), 청사진 5부(A1 크기) 및 축소도면 10부 (A3 크기)를 제출하여야 한다.

다. 준공도 작성방법 및 양식은 감독관 및 발주처 의견에 따라야 한다.

라. 수급인은 공사중 수시로 시공상황을 검토 표시하고 기성신청시 기성부분 도면을 5부(청사진)작성 제출하여 감독관 및 발주처의 승인을 득하여야 한다.

제 5 조  설계변경 조건

다음과 같은 요인이 생기면 감독관 및 발주처와 협의하여 설계변경을 할 수 있다.

가. 추정암반선이 실제 암반선과 상이할 때

나. 골재채취장, 사토장 및 중요자재 운반거리가 실제와 상이하거나 위치가 변경될 때

다. 당초 계획이 변경되었을 때

라. 물푸기 일수가 설계와 상이할 때

마. 터파기에 있어 토질 및 함수상태가 설계와 상이할 때

바. 감독관 및 발주처의 지시에 의거 추가공사가 집행되었을 때

사. 설계내용과 현저한 차이가 생겨 감독관이 필요하다고 인정할 때

아. 원상복구에 있어 실제 물량 및 의견이 설계와 상이할 때

자. 기자재 설치에 따른 구조물 변경 및 시공방법 변경이 불가피할 때

차. 물가변동으로 인한 공사비 조정은 예산회계법 시행령 제95조의 2에 따른다.

제 6 조  기 존 시 설

가. 수급인은 모든 기존 시설물, 주택건물, 전주 및 기타 구조물을 손상이 되지 않도록 보호해야 한다.  모든 기존 쓰레기와 기초 매설물 및 공사에 대한 장애물은 수급인의 책임하에 철거, 되메움 또는 필요에 따라 적당한 별도처리를 하여야 한다.

나. 기존 시설과 관련된 공사를 시행할 경우는 가능한 한 단수를 하지 않도록 하고 부득이 단수할 시는 단수시간을 최대한으로 줄일 수 있도록 해야 하며, 필요한 경우 수급인 부담으로 가설관 등을 설치해야 한다.

제 7 조  골 재 원

가. 골재원의 재료가 공사의 목적에 적합한 품질이라고 감독관이 승인하면 이를 사용할 수 있다.

나. 수급인은 이 골재원에 이르는 자체 진입도로를 마련하여야 하며, 골재원 및 공사현장에 이르는 공도나 사도를 이용하기 위한 모든 필요조치를 취하여야 한다.

다. 수급인은 공사에 사용될 모든 천연부재를 확보할 책임이 있으며 계약도서에 명시된 골재원의 위치는 수급인의 입찰서 작성을 위하여 제공한 것이며, 이와 같은 자료들의 정확성을 보장하는 것은 아니다.

라. 수급인은 지시하는 바에 따라 공사의 용도에 적합한 골재원을 선정하기 위하여 시험토취장을 절토하여 재료시험을 시행하여야 하고 시험빈도는 감독관 지시에 따라야 한다.  이에 대한 비용은 직접비로 지불치 않고 수급인 부담으로 한다.

마. 수급인은 착공한 후에 다음과 같은 사항이 발생된 경우 감독관과 협의하여 조정하여야 한다.

1) 계약도서에 표시되었거나 별도로 감독관이 지정한 골재원의 위치가 변경되었을 때

2) 토취재, 하상부재 또는 석재 소요량이 변경되었을 때

3) 정부 또는 지방행정기관이 골재원의 사용을 제한하거나 감독관이 타당하다고 인정하는 사유로 인하여 골재원이 변경되었을 때

4) 골재원의 위치변경에 따른 자재의 계약단가가 변경되었을 때

5) 상기 사항에 대하여 상호협의가 이루어지지 않을 시에는 감독관의 결정에 따른다.

제 8 조  유지관리 및 하자 보수기간

가. 모든 공사의 유지관리 및 하자보수기간은 당 발주처의 규정에 의한다.

나. 하자보수기간 중 보수하였을 때에는 당 발주처에 통지하고 당 발주처의 하자검사를 받아야 한다.

제 9 조  기    타

가. 본 시방서에 나타나지 않은 사항이라도 수급인은 관계법규의 준수는 물론 감독관 및 발주처의 해석 및 지시에 따라야 한다.

나. 본 시방서 규정의 해석에 있어서 이견이 생길때는 감독관, 발주처 및 관계기관의 해석을 우선으로 한다.

다. 공사중 다음과 같은 시공상 주의를 요하는 부분의 시공시에는 사전에 필요한 모든 작업준비와 안전대책을 강구한 후에 관련기관과 감독관의 승인 또는 입회하에 시행하여야 한다.

라. 공사중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 피해에 대한 변상 및 보상 등은 수급인 책임으로 처리해야 한다.

마. 시공상에 있어 감독관의 입회 및 승인을 받아야 하는 것은 사전에 통보해야 하며, 이를 기만하여 발생되는 손실은 수급인 부담으로 한다.

바. 공사용 전력과 공사용수의 설비는 수급인 부담으로 관계법규에 의거 가설하여 사용해야 하고, 공사후 반드시 수급인 부담으로 철거하여야 한다.

사. 모든 시설물의 설치 기준점은 설치요령서 및 감독관의 지시에 따라 설정하되 준공후 조업 및 정비를 고려하여 사후 관리가 가능한 위치에 영구 보존토록 설정해야 한다.

아. 발 생 재

1) 관급품 지급재의 공대, 공드럼 및 및 기타 설계서에 공제하지 않은 발생재는 손상을 입히지 말고 감독관이 지정하는 기일내 지정장소에 반납하여야 한다.

2) 관급 잉여품 또는 시공장소에서 발생하는 모든 재료는 현장발생품조서를 작성하여 준공기간내에 반납 완료하고 준공검사를 받아야 하며, 이에 따른 설계서 상에 계상되지 않은 비용은 수급인 부담으로 한다.

자. 공사전에 다음 시설을 완료하여 감독관의 검사를 받아야 한다.

1) 출입금지 구역의 설정

2) 도로의 교통제한 또는 금지

3) 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

4) 변소 및 배수시설

5) 음료수의 안전 저장설비 및 급수시설

6) 기타의 소요시설3

제 10 조  안전사고예방

가. 계약상대자는 공사현장 내의 종사자 및 이용자 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전□보건관계법령 및 중대재해처벌법상의 의무사항을 준수하여 안전대책을 수립□시행한다.

나. 계약상대자는 고용원이나 기타인의 생명과 건강보호, 계약상대자재, 관급자재, 장비 등의 재산상의 피해예방과 안전 사고에 대하여 필요한 모든 시설물을 항상 비치하여야 한다.

다. 계약상대자는 공사기간중에 일어나는 작업상 인명손실, 계약상대자재, 관급자재, 장비 등 재산상의 피해를 정확히 기록 보전하여야 하며,그 기록을 감독자에게 보고 하여야 한다.

라. 방문자를 포함하여 작업장에서는 누구나 안전모를 착용하여야 한다.

마. 계약상대자는 공사기간중 응급처치 시설을 준비해야 하며 기본적인 비품은 10인이상을 치료할 수 있는 구급의약품으로서 의료약품제조자의 추천에 따른 비품이어야 한다.

제 2 장  적  용  법  령

제 1 조  법    규

수급인은 계약된 공사에 해당되는 모든 관계법령을 준수하고, 수급인 또는 그 직원의 실수가 없도록 교육하여야 하며, 위 법령에 따라 실수 등으로 인한 모든 손상 또는 이에 따른 피해는 수급인이 부담하여야 한다.

제 2 조  지방기관의 조례

가. 수급인이 공사 또는 공사에 따르는 중장비, 기구, 자재 등을 운반하거나 적치하는 일은 조례에 따라야 한다.

나. 수급인은 공사집행 또는 가설공사에 필요한 모든 허가는 발주처로부터 받아야 하며, 조례에 정하는 바, 또는 지시에 따라 필요할 때에는 가설울타리, 조명, 낙하물 방지망난간 등을 설치하여야 하며, 이를 유지하고 공사후 철거하여야 한다.

다. 입찰서에는 상기와 같은 작업에 필요한 모든 경비를 포함한 것으로 간주한다.

라. 공사준공시에 수급인은 공사장에서 이와 같은 모든 가설물 및 공사중에 필요했던 모든 장애물을 없애야 하며, 이에 필요한 경비는 수급인 부담으로 한다.

제 3 조  적용 기준서

본 시방서 또는 도면에 별도 규정이 없는 한 다음 기준서는 시방서의 일환이 된다.

◦ 토목공사 일반표준시방서 : 대한토목학회 발행(2016년)

◦ 콘크리트 표준시방서     : 국토교통부 발행 (2016년)

◦ 도로공사 표준시방서     : 국토교통부 발행 (2016년)

◦ 하수관로공사 표준시방서   : 환경부 발행 (2017년)

제 3 장  현  장  사  용

제 1 조  작 업 장

자재 저장 및 부품 조립용 작업장은 감독관이 승인하는 장소에 설치하여야 한다.

제 2 조  현 장 사 용

가. 감독관이 승인하는 경우를 제외하고는 수급인은 공사현장내에 있는 고용원, 재료 및 장비를 소정의 위치에 있도록 하여야 한다.

나. 수급인은 감독관의 사전 승인없이는 해당 공사와 관련되지 않는 목적으로 공사현장의 어떤 부분도 사용할 수 없다.

제 3 조  창    고

가. 수급인은 적당한 사무실과 장비 및 재료 보관을 위한 적당한 창고를 준비하여야 하며, 특히 기상, 습기 또는 손상에 대한 보호가 필요한 자재에 대하여 적당한 방수 창고를 마련하여야 한다.

나. 감독관이 승인하지 않는 한 자재 또는 중장비를 작업장외에 비치할 수 없다.

제 4 장  가  설  공  사

제 1 조  용 수 오 염

가. 수급인은 공사로 인하여 관계용수 및 생활용수 등을 오염시키는 일이 없도록 하여야 한다.

나. 폐수는 감독관이 만족할 수 있도록 방류하기 전에 유해물이 제거되도록 충분한 시간동안 저류 및 처리하여 유해물질이 방류하천에 직접 방류하지 않도록 처리시설을 설치해야 한다.

제 2 조  시 설 배 치

가. 공사중에 시설물의 배치, 높이, 길이 또는 선형 등에 착오가 발견되어 감독관이 수정 지시를 하면 수급인 부담으로 감독관이 수긍할 수 있도록 모든 착오를 수정 보완해야 한다.

나. 감독관이 배치, 길이 또는 높이 등에 대한 착오사항을 검토 시행하여 승인한 경우에도 수급인의 책임을 면하는 것은 아니다.

다. 수급인은 시설물 배치에 이용된 수준점이나 기준점 말뚝 및 기타 보조물을 세심하게 보호 보존해야 한다.

라. 수급인은 공사기간 동안 시설물 배치와 경계말뚝을 박는데 숙련된 정식직원을 고용하여야 하며 이들 직원들에 대한 이력서를 착공전에 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

마. 수급인은 전 계약기간중 감독관이 사용할 최신형의 정확한 측량기 및 측량사를 제공하여야 하며, 공사 배치 및 측정에 소요되는 모든 부대장비, 강재 테이프, 말뚝 등과 이에 경험이 있는 자를 완비하여야 한다.

바. 수급인은 현장에 있는 감독관이 사용할 고무장화, 기름드린 옷, 우비 등도 준비하여야 한다.

제 3 조  현 장 시 설

수급인은 자신이 사용할 사무실과 창고 등의 비품을 준비하여야 한다.

제 4 조  전 력 공 사

가. 수급인은 가설전기에 대한 모든 비용과 요금을 부담하여야 하며 가설전기를 위한 전체 설치시설을 제공 및 유지관리할 책임이 있다.

나. 수급인은 사전에 모든 보안조치를 취한 후 감독관이 만족할 수 있도록 설치하여야 하며, 모든 해당 법령의 기준에 부합하여야 한다.

제 5 조  급    수

수급인은 공사용으로 소요되는 용수를 얻기 위한 허가조치에 필요한 모든 비용과 요금을 부담하여야 하며 필요한 모든 급수관을 수급인 부담으로 연결을 하여야 한다.

제 6 조  공공도로의 이용

가. 수급인은 도로상에 진흙, 쓰레기 및 찌꺼기 등이 흩어지지 않도록 적절히 관리 보호하여야 하며, 감독관이 수시로 지시하는 바에 따라 언제든지 도로상의 진흙, 쓰레기 및 찌꺼기 등을 수급인 부담으로 청소하여야 한다.

나. 공사용 자재 운반으로 인한 도로파손이나 기타 공사 시공중 공공 및 사유시설물에 손상을 입혔을 때는 감독관이 지정하는 시일까지 수급인 부담으로 보수 또는 변상하여야 한다.

다. 교통안전에 필요한 감시 시설물, 야간 작업시의 감시 보안등 시설, 통행의 가설물 및 교통정리는 수급인이 책임지고 이를 시설 관리한다.

라. 특히 노상교통을 제한코져 할 때는 다음 요령에 의한다.

1) 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 및 기타에 대하여 감독관을 통하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

2) 수속완료후 교통제한 기간은 가능한한 단축하여야 하고 제한기간중 교통장애가 일어나지 않도록 우회로나 기타의 방법을 충분히 강구하여야 한다.

제 7 조  인접 재산에 대한 피해

가. 수급인은 공사장 근처의 인접 재산을 침해할 수 없다.

따라서 수급인은 본 계약서상의 공사를 수행하는 도중에 발생하는 인접재산의 피해에 대한 책임을 져야 한다.

나. 피해가 있을시 수급인 부담으로 재산 소유자가 만족할 수 있는 상태로 보상, 수선 또는 원상복구시켜야 한다.

제 8 조  보안을 위한 가설물

공사장 보안을 위한 가설물의 설치가 필요할 시 감독관의 지시에 따라 수급인 부담으로 설치하여야 한다.

제 5 장  자재 및 시공관리

제 1 조  일 반 사 항

가. 수급인은 공사를 만족스럽게 준공시키는 데 필요한 노동력, 자재, 장비, 공구 등을 구비하여야 한다.

나. 수급인이 공사집행에 사용할 모든 기계장비는 감독관이 승인하는 종류와 치수 및 공법에 적합한 것이어야 한다.

제 2 조  검    사

감독관이 필요하다고 인정될 시에는 한시라도 검사관을 제작공장에 파견하여 자재를 시험하거나 제작과정을 감독하여야 한다.

제 3 조  자재의 위치선정

가. 수급인은 공사에 사용될 모든 천연 재료의 생산위치를 선정하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 수급인은 지시에 따라 공사에 적합한 재료의 위치를 선정키 위하여 시험토취장을 절토하고 시험을 실시하여야 한다.

다. 시험 토취장을 절토하는 빈도는 감독관의 지시에 따라야 하고 토취 및 시험비용은 입찰 단가의 가격에 포함한 것으로 간주되며, 직접비로서의 지불은 하지 않는다.

제 4 조  시 료 채 취

가. 일 반 사 항

1) 공사에 사용할 재료의 시료는 공사가 시작되기 전에 또는 공사중에라도 지시가 있을 때에는 언제든지 감독관의 사용승인을 득할 수 있도록 가능한한 빨리 감독관에게 제출하여야 한다.

2) 감독관이 승인한 시료는 감독관이 이를 보유하게 되며, 시방규정에 맞지 않는 재료나 승인된 재료보다 질이 나쁜 재료는 사용할 수 없다.

3) 시험용 시료의 재취는 KS에 규정한 바에 따라 행하거나 적절한 시험방법을 참작하여 시행하여야 한다.

4) 이외의 모든 경우는 감독관의 지시에 따라야 한다.

5) 시료채취 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.

나. 시험 토취장

1) 시험 토취장은 최소 평면적이 1㎡이어야 한다.

2) 시료는 시험 토취장의 사토에서 채취하지 아니하며 시험 토취장의 각기 면에서 동일한 부분을 채취하여야 하고 각 부분의 시료는 단일 수평면에 있는 대표적인 시료가 될 수 있는 것이어야 한다.

3) 이렇게 채취한 네부분의 시료를 섞어서 충분히 혼합한 다음 4등분하든가 시험에 소요되는 크기로 나누어야 한다.

다. 야 적 재

1) 시료를 채취하기 전에 야적장의 표면재를 제거하여야 한다.

2) 야적재에서 시료를 채취할 경우 각기 다른 부분에서 최소 12개의 동일한 양의 시료를 재료가 분리되지 않도록 채취하여 인력으로 충분히 혼합한 다음 4등분하든가 시험에 소요되는 크기로 나누어야 한다.

라. 결함이 있는 재료

본 시방서의 규정에 부합되지 않는 재료는 승인할 수 없으며 시공되었건 안되었건 간에 이러한 모든 재료는 수급인 부담으로 현장으로부터 즉시 제거되어야 한다.

마. 재료의 처리와 저장

1) 수급인은 재료 저장이나 야적에 필요한 부지를 구비해야 하며 감독관의 사전승인 없이는 발주처의 시설을 재료 저장용시설로 이용할 수 없다.

2) 시멘트나 건축자재 등과 같이 손상되기 쉬운 공사용 자재는 특히 조심해서 다루어야 하며, 즉시 사용치 않을 때는 통풍 및 방수처리가 잘되고 바닥이 지반면에서 15㎝이상되는 건물내에 보관하여야 한다.

3) 시멘트나 석회의 경우에는 서로 분리하여 반입되는 순서별로 저장하며, 먼저 반입된 자재를 먼저 사용할 수 있도록 저장하여야 한다.

4) 창고건물은 보관할 자재를 완전히 보호할 수 있도록 적절하게 건설된 것이어야 하며 특히 화기물질 보관시는 화재에 유의하여야 한다.

5) 승인된 공사용 골재는 지정된 위치에 야적하여야 하며, 야적전에 수급인은 바닥면을 깨끗이 청소 및 고르기를 하여야 하며 감독관의 지시가 있을 때는 저장될 재료의 성질에 따라 바닥면에 딱딱한 재료를 깔던지 아니면 돌을 깔아야 한다.

6) 입도가 다른 골재는 분리 야적하여야 한다.

제 5 조  관급자재 관리

가. 수급인은 감독관으로부터 지급받은 관급재의 품명, 규격, 기타 이상유무를 확인한 후 인수하여야 하고 발주처로부터 수급인에게 인계된 기자재의 보관 및 관리는 수급인이 책임을 지며 특히 인계된 기자재를 공사현장에 방치하여 손상 또는 훼손되지 않도록 하고 손상 및 훼손시에는 수급인의 부담으로 복구하여야 한다.

나. 본 공사를 위하여 수급인에게 지급하는 모든 기자재의 사고에 대한 책임은 수급인이 지며, 이와 같은 경우 공사 수행에 지장을 초래하지 않도록 즉시 복구 또는 변상하여야 한다.

다. 관급자재는 본 공사에만 사용되며 잉여자재는 즉시 절차에 의하여 반납하여야 한다.

라. 감독관의 지시에 위배되는 공사는 재시공하여야 하며 그에 소요되는 자재 및 공사비는 수급인 부담으로 한다.

마. 수급인은 감독관의 승인없이 여하한 자재도 외부에 반출할 수 없다.

바. 기자재의 반출에 대하여 감독관은 각종 보고서를 제출하도록 수급인에게 요구할 수 있으며 수급인은 감독관이 지시하는 양식에 의하여 보고서를 작성 제출하여야 한다.

제 6 조  사급자재 관리

가. 수급인은 본 공사를 위하여 사용하는 건설장비, 공구 및 자재는 미리 견본을 제출하여 감독관의 검수를 받은 후 사용하여야 한다.

검수를 받지 않거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며 이와 같은 자재를 사용하여 야기되는 여하한 사고도 수급인이 책임을 진다.

나. 사급자재중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 수급인 부담으로 국가 공인시험소에 의뢰하여 이들 품목에 대한 시험성적 결과를 제시하여야 하며 감독관이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

제 7 조  공사장 관리

가. 본 공사에 필요한 제반 안전설비는 수급인의 부담으로 설치해야 하며 공사기간중 취역하는 인원의 재해 및 안전에 대하여도 수급인이 전적으로 책임진다.

나. 공사관리는 근로기준법, 근로안전관리규칙 및 보안법규에 의거 관리한다.

다. 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재 도난 예방 및 기타 풍기위생의 단속에 충분한 조치를 취한다.

라. 수급인은 완성된 공작물에 해를 끼치지 않도록 필요한 시설을 하고 보양하여야 한다.

마. 수급인은 공사시공 중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내외를 깨끗이 청소하여야 하며 공사 완성후는 가설물의 철거, 기타 잔해 일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

바. 차량의 공사장 출입시에는 공로에 흙 등이 떨어지지 않도록 출입개소에 적당한 조치를 취하여야 한다.

제 8 조  노 무 관 리

가. 수급인이 동원한 모든 종업원에 대한 관리책임은 수급인이 진다.

나. 발주처 및 감독관은 수급인의 직원 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때는 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며, 수급인은 즉시 교체하여야 한다.

제 6 장  일 반 공 사 기 준

제 1 조  작 업 도 면

가. 수급인은 설계도면을 참고 보완하여 구조물 제작 또는 공사의 집행에 필요한 작업상세도(3부)를 작성하여 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 감독관은 필요한 변경사항을 기입하여 1부를 수급인에게 돌려준다.

다. 수급인은 감독관이 돌려준 작업도에 따라 공사 시공을 하는 동시에 승인된 작업도를 4부 작성하여 감독관에게 제출한다.

제 2 조  수급인의 책임 직원

가. 수급인은 수행할 공사 분야에 유능한 그의 책임직원을 임명하여야 하며 공사착공전에 모든 책임직원의 이력서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 승인된 책임 직원들은 감독관의 승인없이 교체할 수 없으며 모든 공사는 수급인의 책임직원 입회하에서만 수행하여야 한다.

다. 감독관은 수급인의 공사 종사자가 부적당한 행위나 능력이 없다고 판단될 때는 즉시 그의 교체 및 퇴장을 요구할 수 있으며, 수급인은 반드시 따라야 한다.

제 3 조  타 수급인의 협동

수급인은 타 수급인의 공사와 관련될 경우 상호 협조하여야 하며 이의 불이행으로 인하여 모든 비용과 요금은 수급인이 부담하여야 한다.

제 4 조  사    고

가. 수급인은 공사와 관련하여 상해를 입을 수 있는 모든 사람을 응급치료하는데 소요되는 최소한의 기구 및 의약품을 현장에 마련하여야 한다.

나. 수급인은 공사 수행과정이나 공사와 연관되어 사망, 중상 및 재산피해를 야기한 모든 사고는 무엇이든지 충분한 사유서와 증인 진술서를 첨부하여 감독관에게 즉각 서면 보고하여야 하며 이에 대한 모든 책임은 수급인이 진다.

제 5 조  현장 유지관리

가. 수급인은 총 공사기간중 현장 전역을 유지관리하여야 하며, 현장에 있는 모든 장비와 재료는 감독관이 만족할 수 있도록 깨끗이 정돈하고 안전한 상태를 유지하도록 하여야 한다.

나. 수급인은 감독관의 지시에 따라 수시로 모든 쓰레기를 청소하여야 한다.

다. 수급인은 수시로 모든 콘크리트의 표면 및 기타 공작물을 깨끗이 청소하여야 한다.

라. 수급인은 완공된 공작물 전체를 청소하여 감독관이 만족할 수 있도록 깨끗하고 정돈된 상태를 항상 유지하여야 한다.

제 6 조  공작물 보호

가. 수급인은 원인이 어디에 있든지 얼룩지고 손상되기 쉬운 모든 재료와 시설물을 수급인 부담으로 덮고 보호하여야 하며 손상되었을 시에는 감독관이 만족할 수 있도록 보수를 하여야 한다.

나. 수급인은 시멘트가 소요되는 모든 콘크리트 시설, 조직체 및 기타 공작물에 서리가 맞지 않도록 보호하여야 하며, 원칙적으로 콘크리트 공사는 대기 또는 자재의 온도가 섭씨 영하 2도 이하일 경우에는 시행할 수 없으나 감독관이 동의하고 규정하는 추가 유의사항에 따를 때에는 예외로 할 수 있다.

다. 뜨거운 태양광선이나 우수에 대하여도 적당한 보호조치를 하여야 하며 수급인은 이러한 보호조치에 대한 전적인 책임이 있으며 이에 소요되는 모든 비용은 수급인 부담으로 한다.

제 7 조  야 간 공 사

야간공사를 시행할 경우에는 반드시 3일전에 작업계획서를 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 실시하여야 한다.

제 7 장  기        록

제 1 조  계획 및 공정

가. 수급인이 일반규정에 따라 제공하여야 할 공정 계획표를 감독관이 승인하는 양식을 사용하여 작성하여야 한다.

나. 수급인은 감독관이 요청할 시에는 수시로 공정 계획표를 보완하여야 한다.

다. 수급인은 공사진행 기간중 매주 감독관이 승인한 공정 계획에 따라 공사가 진행되는지를 확인할 수 있는 사항과 자료를 서면으로 반드시 매일 제출하여야 한다.

제 2 조  공 사 사 진

가. 수급인은 공사착수전 상황, 공사진행상황, 공사완료후의 현황 등 기록사진을 촬영하여 준공후 감독관에게 사진첩 3부를 제출하여야 한다.

나. 촬영시는 피사체의 치수를 판별할 수 있도록 자, pole, staff 등을 놓고 동시에 촬영해야 하며 특히 문제점 발생개소, 특수공법 시행구간, 시공후 검사불능개소 및 감독관이 지시한 개소는 반드시 촬영해야 한다.

다. 기록사진은 천연색이어야 하며 감독관이 지시하는 크기로 하고 각 사진에 촬영개소, 촬영년월일, 설명 등을 기재해야 한다.

라. 기성부분 조사시에도 사진첩 3부씩을 제출해야 한다.

제 3 조  품 질 관 리

수급인은 반드시 공사에 사용된 모든 자재의 품질관리 기록부를 작성 관리하여야 하며 감독관의 요구시 즉시 보여주어야 한다.